2015년도 시지정문화재 보수정비 사업(기념물분과)대상 선정 결과

(지원대상)

연번	구청	문화재명	보수요청내용	문화재위원회 의결내용	지원금액 (천원)	비 고
1	중구	손기정 기념관 월계수 (기념물 제5호)	병해충 방재, 수세회복	돌발해충이 주기적으로 발생하고 수목 생육 상태가 불량하므로 병해충 방재와 수세회복이 필요함	15,000
2	도봉	방학동 은행나무 (기념물 제33호)	수관 정비, 영양공급 및 병충해 방지	노거수로서 수세회복과 병해충 방제가 필요하며 생육환경 개선 사업이 필요함	20,000
3	강북	수유동 분청사기가마터 (기념물 제37호)	유구 보존 보호각 설치 축대공사 가마터 주변 정비	가마터의 보존과 출입을 통제하기 위한 보호펜스 설치가 필요함 가마터에 식재된 맥문동을 제거하고 흙을 충전하여 잔디를 식재하는 것이 필요함 가머터 주변의 잡목을 제거하여 경관을 갖추고 가마터에 대한 우수의 진입을 방지하기 위한 대책이 필요함 가마터의 유실 방지를 위한 서측 계곡의 자연석 축대보강 필요함 가마터를 가로지르는 등산로의 우회 공사 및 안내판의 설치가 필요함 보호각 설치와 출토유물의 전시대는 발굴조사가 완료되어 불필요함	172,000
4	노원	불암산성 (기념물 제32호)	종합정비계획 학술용역 (지표조사, 시굴조사포함)	불암산성의 정비 보수사업의 기초자료를 수립하기 위한 정밀 지표조사(표본조사)의 학술용역이 필요함 · 용역범위 : 정밀지표조사 및 표본조사(시굴조사는 제외)	50,000
5	동대문	구영릉석물 (유형 제42호)	표면 세척 및 보존처리	석물전체에 발생한 지의류 및 오염물질의 세척이 필요 석양 하부의 균열부분의 보수는 석재보존용 수지를 사용 충전 처리가 필요함	55,000
6	도봉	호안공 이등과 의령옹주 묘역 (기념물 제 34호)	묘역 펜스 설치 공사	훼손된 분묘 보수를 우선 실시하고 동물을 제어(훼손 및 뛰어넘지 못함)할 수 있는 펜스를 조사 확인한 후 재신청 여부를 결정하여 신청 할 것	2,000
7	관악	정정공 강사상 묘역 (유형 제104호)	신도비 비각 기둥 보수	신도비 비각 기둥 1개 부분의 균열 보수를 하고 보수 방법은 목재를 사용하여 처리 할 것 일부 부재의 도장이 필요함	6,000

2015년도 시지정문화재 보수정비 사업(기념물분과)대상 선정 결과

(지원대상)

연번	구청	문화재명	보수요청내용	문화재위원회 의결내용	지원금액 (천원)	비 고
8	강동	광주이씨 광릉부원군파 묘역 (유형 90호)	비각 당골벽 탈락에 따른 보수	비각 당골벽 탈락(2개소) 보수가 필요함 기단 바닥 공사가 필요함	3,000
9	송파	충헌공 김구 묘역 (유형 제59호)	묘역주변 펜스 재설치 및 석주 기울어짐	묘역 보호 펜스 연결부위 8군데 정도 파손되었으며, 부분적인 보수가 필요함 석주는 지속적인 관찰이 필요함	5,000
10	강서	양천향교터 (기념물 제8호)	담장 보수 공사	담장에 일부 균열이 발생하였으므로 담장 기초부분에 그라우팅을 실시하여 지반이 안정화 되는 것을 관찰한 후 전면적이 담장 보수 여부를 결정하는 것이 필요함	10,000
11	종로	월암동 (문화재자료 제 60호)	문화재 보존 공사	-각자의 암면은 전체적인 보존처리가 필요함(세척제를 사용하지 말고 습식과 건식으로 처리하여 2차 오염물질을 제거 할것 - 각자주변 암반의 절리면과 풍화대 등에 대한 강화 처리 필요 - 암반의 상부와 주변 사면에 대한 토사 잡목, 잡초, 인공축대 등 경관 방해요소의 정비가 필요함. 특히 인공 축대는 암반과 상부의 전체적인 구조 안정성을 검토한 후에 제거방법을 결정하여 정비 - 암반 틈으로 새어나오는 우수 및 지하수는 방치 시에 문화재가 지속적으로 훼손되지 않도록 상부의 도로나 근린공원에서 배수로 설치를 고려할 것 -암반 하부의 절취중인 암반은 현재 상태에서 작업을 중지(현 시공사에 의한 표면정리 등)하고, 등록된 문화재 보수 복원정비업체를 통해서 노출된 암반 표면의 공사 흔적 등을 자연스럽게 다듬질 하여 전체적인 경관과 잘 어울리도록 정비 할 것 -정비과정에서는 특히 조립질 화강암의 질감과 색도를 고려하고 각자 암면의 모양과 표면을 반영해야 함. 관련전문가의 자문과 함께 석조문화재 보수 경험이 풍부한 기술자로 하여금 가능한 전통방식으로 마감할 것 - 전면에 개설될 도로면의 옹벽은 문화재 경관 뿐만 아니라 현재 조성중인 공원 옹벽의 전면을 월암동 바위 및 상부의 한양도성과 어울리는 질감과 색상을 고려한 동일 종류의 화강암으로 마감할 것	97,000

2015년도 시지정문화재 보수정비 사업(기념물분과)대상 선정 결과

(비지원대상)

연번	구청	문화재명	보수요청내용 (요청금액)	문화재위원회 의결내용	지원금액 (천원)	비 고
1	관악	강감찬 장군 생가터	생가재현(50%축소 모형) (68,500)	생가터의 재현(50%)은 유적지에 대한 위치 비정 및 사진자료 지표조사와 발굴조사를 통한 유구의 현황과 고증등 복원에 필요한 기초 자료가 구비되지 않아 어려우며, 고증자료를 충분히 확보한 다음에 검토하는 것이 바람직함	-
2	강동	문희공 유창 묘역	분묘 주변의 호석 정비 (26,000)	경미한 사항으로 판단되며 지속적인 관찰이 필요하며 자체적인 보수가 필요한 것으로 판단됨	-
3	은평	금암기적비	금암기적비 보존처리 (20,000)	현재 금암기적비 보호각 보수 공사를 진행하고 있으므로 보호각 공사완료후 보존처리를 검토할 것	-
4	서대문	화산군 이연 신도비	신도비 표면세척 및 보존 처리 (15,000)	옥개석 및 귀부 뒷부분에 발생된 지의류 및 오염 물질에 대한 세척 처리는 지속적인 관찰후 2016년도 보수 정비사업으로 신청할 것	-