▣ 염소투입설비 보유현황

구 분		용 량	수량	형 식	설치장소	비 고
기 화 기		150kg/hr	2대	전열 온수식	기화기실	사용 중
진공조절기		189kg/hr	2대	전동감압일체형	기화기실	사용 중
투입기	1정수장 전 염소	56.6kg/hr	1대	진공습식자립형	투입기실	예비
		28.3kg/hr	1대	〃	〃	휴지 중
	2정수장 전 염소	28.3kg/hr	1대	〃	〃	사용 중
		28.3kg/hr	1대	〃	〃	사용 중
		28.3kg/hr	1대	〃	〃	예비
	1정수장 중 염소	18.9kg/hr	1대	〃	〃	예비
		9.45kg/hr	1대	〃	〃	사용 중
	2정수장 중 염소	9.45kg/hr	1대	〃	〃	사용 중
		9.45kg/hr		〃	〃	사용 중
	후 염소	9.45kg/hr	1대	〃	〃	사용 중
		18.9kg/hr	1대	〃	〃	예비
		9.45kg/hr	1대	〃	〃	사용 중
	재 염소	9.45kg/hr	1대	〃	〃	예비
	회수염소	3.70kg/hr	2대	〃	〃	예비
워터챔프	전 염소	15HP	1대	진공발생형	1착수정	휴지 중
	전 염소	15HP	2대	〃	2착수정	사용 중
	중 염소	15HP	1대	〃	1침전지 유출수로	사용 중
	중 염소	15HP	2대	〃	2침전지 유출수로	사용 중
	후 염소	25HP	1대	〃	1정수지 유입 측	사용 중
		25HP	1대	〃	2정수지 유입 측	사용 중
인젝터	전 염소	Ø50mm	2대	가변조절오리피스 형	2착수정	예비
	후 염소	Ø50mm	2대	〃	1,2정수지	예비
	재 염소	Ø50mm	2대	〃	1,2정수지 유출지점	예비

▣ 염소가스 안전장치 및 방재설비 현황

구 분		용 량	수 량	형 식	비 고
긴급차단밸브		25mm	2대	전동식 차단밸브	저장실(액체)
		25mm	2대	전동식 차단밸브	저장실(기체)
		25mm	2대	전동식 차단밸브	기화기실(기체) 액유출방지밸브
가스누출검지기 및 가스누출경보기		0 ~ 5ppm	11점	접촉식	저 장 실
			3점	접촉식	기화기실
			2점	접촉식	투입기실
중화설비	약품탱크	12톤	1식	2타워형
	중화약품	10㎥	22%	수산화나트륨 수 용 액
	약품펌프	5.5kw	1대		7.5HP
	중 화 휀	5.5kw	1대		7.5HP
	중화능력	1톤/hr	1톤
공기호흡기		4.7ℓ	7식		제어실 및 염소 안전장비 실
방 독 면			97	안면마스크형 활성탄 포집식	제어실 및 염소 안전장비 실
소석회살포기			2대	분말 살포식	중화탱크 실
소 석 회		600kg	1포대	ca(OH)2	중화탱크 실
이동식 가스누출 검지기		0~10ppm	5대	접촉식	제어실 및 염소 안전장비 실

끝.