◈ 소화기 점검요령

1.분말소화기

노랑색	녹색	적색
정비대상	정상	과충전

- 압력계를 확인 하고 지시계가 정상위치에 있는가

- 소화기 호스 및 외관의 파손여부(파손시 정비대상)

- 약제의 고형화는 되지 않았는지

※점검시 소화기를 아래위로 흔들어서 소화약제가 움직이는 싹~~하는 소리          를 듣는다.

2.하론소화기

명판에 하론 소화기로 표시되 있음

-압력계를 확인하고 지시계가 정상위치에 있는지 여부.

백색	녹색	적색
정비대상	정상	과충전

-소화기 호스 등 외관적 파손여부(파손시 정비대상)

3.CO2 소화기

-용기 및 소화기 호스의 파손여부(파손시 정비대상)

-압력계가 있는 소화기

백색	녹색	적색
정비대상	정상	과충전