(마감재료 제한으로 화재확산 방지)  건축공사장 외부 가림막 설치기준 강화

□ 추진배경

○ 화재시 급속도로 연소 확산되는 가연성 소재의 공사장 가림막으로 대형화재 빈발

○ 외부 가림막의 법적 규정이 없어 화재취약성을 고려한 현실적 대안 부재

□ 추진내용

임시 시설물의 내화성능 확보 및 경계벽 설치

○ 기존 부직포 소재의 가림막에서 준불연(난연) 이상의 성능확보된 재료로 교체*

* 구청(건축과)의 협의 및 권고를 통해 일정기간 계도를 거쳐 설치기준 강화되도록 유도

	⇨		현재 가림막 사용의 제한규정 등이 없어 시공사 자율적으로 적용하다보니 화재에 취약한 소재의 남용으로 대형화재가 빈발하여 이를 방지하고자 함
기존방식 (가연성 마감재)		대안제시 (마감재료 변경)

○ 화재시 수직확산 방지를 위한 일정층마다 불연소재의 방화경계(가로막) 설치

○ 안전을 가미한 서브리미널 효과*로 임시 시설물의 본연기능을 효율적 유지

		체계적인 법적기준을 토대로 공감시정을 기반으로 하며 공공적 가치와 목적이 안전의 결과물로 투영되도록 적정성 여부 파악

* 평상시 쉽게 인지하기 힘든 무의식적인 자극(시각적)을 제시함으로써 안전에 대한 잠재의식의 긍정적 영향

□ 기대효과 및 향후계획

규정화된 가림막 설치로 화재성능 확보 및 기준마련

○ 공사장 가림막 설치기준 제시 및 확행으로 대형화재 발생 개연성 차단

○ 소규모 건축공사장 등 모든공사장의 일률적인 가림막 적용으로 안전환경 조성

○ 구청 협의를 통해 각 자치구만의 디자인 가이드라인이 가미된 불연성 소재의 설치기준을 제정하여 심미적 효과 및 객관적 내화기준 정립