「소방사다리차 운용능력 교육 및 시험에 관한 규정」 일부개정안

1. 개정이유 및 주요내용

◇ 개정 이유

- 소방사다리차 교육･시험위원회 위원의 전문성 강화를 위해 위촉･임명대상자의 업무 관련성을 강화하고, 행정 현실에 맞게 자격시험 공고를 전자문서 통지로 변경, 교육 입교대상자 요건 신설 및 실기평가 기준 강화 등을 통해 교육･시험 운영을 내실화하려고 하는 것임

◇ 주요내용

가. 교육시험위원회 위원 임명･위촉 대상의 업무 관련성 강화(안 제4조)

나. 소방사다리차 자격시험 시행을 쉽게 알 수 있도록 자격시험 공고를 전자문서 통지로 변경(안 제10조)

다. 교육운영 기준 중에서 교육시간 변경 및 교육대상 신설(안 별표 2)

라. 소방사다리차 운용사 실기평가표 개정(안 별표 5)

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당없음

라. 기    타 : 1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

2) 행정규제 : 규제 신설ㆍ폐지 등, 없음

소방청 훈령  제        호

소방사다리차 운용능력 교육 및 시험에 관한 규정 일부개정안

소방사다리차 운용능력 교육 및 시험에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항제1호 “119구조구급국의 각 과장”을 “소방청 소속의 업무 관련 과장 또는 계장”으로 하고, 같은 조 제2항제2호를 삭제, 같은 조 제2항제3호를 제2호로 하고, 제2항제4호를 제2항제3호로 하되 본문 중 “임원･교수”를 “실무 담당(부장) 이상･교수”로 한다.

제10조(자격시험의 시행･공고)를 제10조(자격시험의 시행･통지)로, 같은 조 제2항 중 “자격시험기관 및 소방청 홈페이지 등에 공고하여야 한다”를 “소방기관에 전자문서로 통지하여야 한다”로 한다.

제22조 중 “2019년”을 “2020년”으로 한다.

별표 2 및 별표 5를 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(위원회 구성) ② 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 소방청장이 임명하거나 위촉한다. 1. 119구조구급국의 각 과장 2. 중앙소방학교 소방공무원 자격 시험 운영업무 소관 과장 3. (생략) 4. 소방사다리차 운용관련 기관･ 단체･교육기관의 임원･교수	제4조(위원회 구성) ② 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 소방청장이 임명하거나 위촉한다. 1. 소방청 소속의 업무 관련 과장 또는 계장 2. (삭제) 2. (현행 제3호와 같음) 3. 소방사다리차 운용관련 기관･단체･교육기관의 실무 담당(부장) 이상･교수
제10조(자격시험의 시행･공고) ② 자격시험을---시험일 30일 전까지 자격시험기관 및 소방청 홈페이지 등에 공고하여야 한다.	제10조(자격시험의 시행･통지) ② 자격시험을---시험일 30일 전까지 소방기관에 전자문서로 통지하여야 한다.
제22조(재검토기한) 소방청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제22조(재검토기한) 소방청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 2]

교육운영 기준(제6조 관련)

구 분	기 준
교육시간	- 소방사다리차(고가·굴절) 운용 : 32시간 이상
교육대상	- 소방차 운전경력 3년 이상자 중 소방교 또는 지방소방교 이상
교과목 편성기준	- 일반자동차 구조원리, 소방사다리자동차(고가·굴절) 특장부분(전기장치, 전자제어, 유압시스템) 구조원리, 소방사다리자동차(고가·굴절) 사고유형별 안전관리 등을 포함한 소방자동차 일반에 관한 사항 - 소방사다리자동차(고가·굴절) 특장부분 조작과 응급 상황발생 시 비상조치 및 소방장비 예방점검에 관한 사항 - 소방자동차 시뮬레이터 실습을 통한 다양한 환경에서의 운전체험, 도로환경별 주행코스 운전실습에 관한 사항 - 각종 사고사례 연구에 관한 사항 - 최신 소방장비 운용 및 도입에 관한 사항 - 강의 기법 및 교수능력 개발에 관한 사항

[별표 5]

소방사다리차 운용사 실기시험 유의사항 및 평가표

< 유의사항 >

1. 평가관은 본 훈령에 의해 지정된 자로 하며 안전사고에 주의하고 안전요원을 배치한다.

2. 평가관은 응시자의 본인 여부(응시표)를 확인해야 한다.

3. 제한시간 내에 실시하는 평가는 평가관의 종료(정지)신호를 알리면 즉시 행동을 정지하고 평가관의 통제에 따른다.(안전사고 발생 및 제한시간 초과 시 불합격)

4. 평가 간 재 시도는 허락하지 않는다.(일부항목 제외)

5. 평가의 원활한 진행을 위해 응시자는 무단행동을 금한다.

6. 실기평가표의 용어는 다음과 같다.

1) 개인안전장구 : 방화복, 활동화, 안전장갑(구조장갑), 보호안경(고글), 안전모

※ 방화복 및 안전장갑(구조장갑)은 KFI 인정 제품일 것

2) 소방사다리차 : 고가사다리차, 굴절사다리차

< 평가진행방법 및 실격사항 등>

1. 평가순서는 각 평가 장소의 여건을 고려하여 평가기관에서 임의 조정해 실시할 수 있다.

평가 종목

① 소방차량 주행 능력 평가

② 고가사다리차 자동 조작능력 평가

③ 굴절사다리차 자동 조작능력 평가

④ 소방사다리차 수동조작 및 비상 대응 능력 평가

2. 종목별 40%이상 성공 시 다음 평가 종목에 응시할 수 있다.

3. 각 항목별 실격 처리 시 전체 종목 불합격

4. 평가표의 “구령”은 해당 동작에 대해 실제 확인하고 구령을 실시해야 함

예) 아웃트리거 전개 전 주변사항을 눈으로 확인 후 구령한다.

5. 감점 및 실격사항

1) 각 종목 평가표에 명시된 항목 순서대로 실시하지 않은 경우 불합격 처리한다.

2) 평가자 과실에 의한 안전사고 발생 시 실격 처리한다.(예 : 소방차 접촉사고, 신체·장비추락, 넘어짐, 등)

3) 평가 중 뛰는 행위는 경고 후 해당 세부 평가항목 감점하며 3회 이상 → 불합격

4) 평가 시 개인장비 등은 완전무결하게 착용하며 위반 시 감점 처리한다.

예) 방화복의 벨크로·버클·손목토시 착용, 안전모 턱 끈 조임 등

5) 임무 미숙지자(알려주는 대원 포함)는 경고 후 해당 세부 평가항목 감점처리 하며 3회 이상 → 불합격

6) 평가 중 용지 또는 스마트폰 등을 통한 순서를 보고 평가 한 경우 실격 처리한다.

7) 소방사다리차 운용사 실기평가표 실격기준에 해당하는 경우 실격 처리한다.

소방사다리차 운용사 실기평가 총괄 채점표

결재	평가관	평가관	평가관	평가관	감독관

1. 응시자 인적사항

응시 번호		소속	본부 소방서	계급		성명

2. 평가항목 및 점수

연번	평 가 항 목	배점	감점	득점	합 격
					불합격
1	소방차량 주행능력 평가	10
2	고가사다리차 자동 조작 능력 평가	30
3	굴절사다리차 자동 조작 능력 평가	30
4	소방사다리차 수동조작 및 비상 대응 능력 평가	30
총 점		100

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

□ 소방차량 주행능력 평가[제한시간 12분]

내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
ο 안전벨트 장착 후 시동 “평가준비 끝” 구령	- 안전벨트 착용 여부 ※ 안전벨트 미 착용 시 감점 1점	1
ο 평가관의 “출발” 신호에 따라 경광등 및 싸이렌 취명 후 출발(싸이렌은 10미터 지점 통과 시 OFF)	경광등 및 싸이렌 취명 여부 ※ 경광등 미 작동 감점 0.5점 ※ 싸이렌 미 작동 감점 각 0.5점	1
ο 주행 코스 : 곡선주행구간 → 경사로 등판구간 → 빗길운행구간 → 편경사로 구간 → 횡단보도구간 순대로 주행	- 주행코스 주행 중 장애물 충돌 여부 ※ 1회 충돌 당 1점 감점	2
ο 장애물 코스 : 후진주차 → 구불구불한코스 → 방향전환을 순서대로 주행	- 장애물 코스 장애물 충돌 여부 ※ 1회 충돌 당 1점 감점	2
ο 주행 중 횡단보도 발견 시 일시 정차 - 앞 범퍼가 정지선으로부터 1미터 이전 또는 정지선을 침범하지 않아야함.	- 횡단보도 일시정차 및 정지선 준수여부 ※ 일시정차 미 준수 감점 0.5점 ※ 정지선 미 준수 감점 0.5점	1
ο 시동상태 유지 및 지정시간 초과 ※ 모든 코스 30km 이내 운행 ο 종료 선 통과 후 시동 끄고 안전벨트 탈착 “평가 끝” 구령 ο 평가관의 하차 지시에 따라 하차	- 운행 중 지정속도 유지 및 시동 꺼짐 여부 ※ 시속 30km 초과 시 또는 시동 꺼짐 시 마다 0.5점 감점	1
	- 제한 시간 내 도달 여부 ※ 초과 20초당 0.5점 감점 ※ 3분 초과 시 실격	2
	소 계	10
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 10점 중 4점 미만 득점 시 - 평가관의 출발 신호 후 차량고장 등의 사유 없이 20초를 초과하여 출발 하지 못 할 경우 - 장애물 충돌 3회 이상 또는 3개 이상 세부 평가항목 동시 감점 시 - 제한시간 3분 초과 시 또는 시동꺼짐 3회 이상 시 - 안전사고를 일으키거나, 운행 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 운행 중단을 지시할 경우 - 평가표에 명시된 항목 순서대로 실시하지 않은 경우

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

□ 고가사다리차 자동 조작능력 평가[제한시간 15분]

내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
ο 기동복, 안전모, 방화복 상의, 활동화, 안전장갑 또는 구조장갑 착용 후 출발대기선 “평가준비 끝” 구령	- 안전장구 착용 상태 ※ 안전장비 1종 미 착용 당 0.5점 감점	2
ο 평가관의 “실시” 구령에 따라 “실시”복창 후 차량에 탑승 시동 켜고 출발 ο 대기선에서 전개 가능한 위치까지 차량부서	차량부서 적정 유무 ※ 부서 위치 수정 1회당 1점 감점	2
o 유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동	유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서 숙지 여부 ※ 미작동 및 부적정 작동시 0점 처리	2
o 지정장소 부서 후 안전장치(주차, 고임목) 작동 ※ 고임목은 뒷바퀴에 2개 설치	안전장치 적정 설치 여부 ※ 주차브레이크 미작동시 2점 감점 ※ 고임목 부적정 1개당 1점 감점	3
o “아웃트리거 작동” 구령 o 잭 부판 설치 및 아웃트리거 수평 맞춘 후 “수평완료” 구령 ※ 아웃트리거 자동으로 조작	- 아웃트리거 조작 여부 ※ 오작동 1회당 1점 감점	2
	- 잭 부판 설치 여부 ※ 부적정 설치 1개소당 1점 감점	2
o 차량 턴테이블로 이동 “사다리 전개” 구령 후 사다리 전개 ο 사다리 전개 시 사다리 선단 스텝 끝부분과 건물과의 이격거리 적정 여부(40cm이내) ※ 이격거리 확인시점은 부서완료(승강기 상승전)시로 함	- 사다리 선단(스텝)과 건물 적정 이격여부 ※ 기준거리 초과 10cm당 1점 감점 ※ 사다리 건물 충돌 및 스텝 끝부분이 목표물에서 1m이상 이격 시 실격	4
o 선단 스텝 기준으로 난간 하향으로 100cm 이내 o “승강기 상승”구령 후 승강기 상승 o 승강기 상승 완료 후 “승강기 상승완료”구령 o 평가관 “철수” 지시에 따라 “철수” 복창 승강기 하강 후 사다리 안착	- 선단 스텝 난간 하향 적정 부서 여부 ※ 선단 스텝이 목표물(100cm)을 벗어날 경우 및 스텝 미펼침 시 실격 - 승강기 정상 작동 여부 ※ 승강기 상승 미 실시 실격	3
o 아웃트리거 수납 및 수납상태 확인 후 “아웃트리거 수납상태 이상 없음”구령 o 잭부판 해제 후 고임목 해제 차량 탑승 후 유압 PTO 해제	- 아웃트리거 수납상태 확인 - 유압 PTO 해제 여부 ※ 아웃트리거 수납상태 확인 미실시 1점 감점 ※ 유압 PTO 해제 미실시 1점 감점	2
o 출발선으로 이동 o “고가사다리차 조작 완료” 구령	- 사다리 및 승강기 조작 시 조이스틱 및 풋 스위치 조작 미숙에 의한 흔들림 ※ 흔들림 등 1회 당 1점 감점	3
	- 제한 시간 내 완료 여부 ※ 초과 10초당 0.5점 감점 ※ 3분 초과 시 실격	4
	장비 상태 확인 ※ 조작함, 발판 등 개폐불량시 각 1점 감점	1
	소 계	30
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 30점 중 12점 미만 득점 시, 사다리 조작 중 건물 충돌 시, 승강기 상승 및 선단 스텝 펼침 미 실시 - 제한시간 3분 초과 시 - 평가관의 출발 신호 후 차량고장 등의 사유 없이 30초를 초과하여 출발 하지 못 할 경우 - 조작 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 조작 중단을 지시할 경우 - 평가표에 명시된 항목 순서대로 실시하지 않은 경우

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

□ 굴절사다리차 자동 조작능력 평가(제한시간 13분)

내 용	세부 평가항목	배점	감점		득점
ο 기동복, 안전모, 방화복 상의, 활동화, 안전장갑 또는 구조장갑 착용 후 출발대기선 “평가준비 끝” 구령	- 안전장구 착용 상태 ※ 안전장비 1종 미 착용 당 0.5점 감점	2
ο 평가관의 “실시” 구령에 따라 “실시”복창 후 차량에 탑승 시동 켜고 출발 ο 대기선에서 전개 가능한 위치까지 차량부서	차량부서 적정 유무 ※ 부서 위치 수정 1회당 1점 감점	2
o 유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동	유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서 숙지 여부 ※ 미작동 및 부적정 작동시 0점 처리	2
o 지정장소 부서 후 안전장치(주차, 고임목) 작동 ※ 고임목은 뒷바퀴에 2개 설치	안전장치 적정 설치 여부 ※ 주차브레이크 미작동시 2점 감점 ※ 고임목 부적정 1개당 1점 감점	3
o “아웃트리거 작동” 구령 o 잭 부판 설치 및 아웃트리거 수평 맞춘 후 “수평완료” 구령 ※ 아웃트리거 자동으로 조작	- 아웃트리거 조작 여부 ※ 오작동 1회당 1점 감점	2
	- 잭 부판설치 여부 ※ 부적정 설치 1개소당 0.5점 감점	2
o 차량 턴테이블로 이동 “붐 전개” 구령 후 붐 전개 ο 사다리 전개 시 바스켓 발판 끝부분과 건물과의 거리 접근 여부(30cm 이내)	- 바스켓 발판 끝부분과 건물의 적정 이격여부 ※ 기준거리 초과 10cm당 1점 감점 ※ 바스켓 건물 충돌 및 발판 끝부분이 목표물에서 1m이상 이격 시 실격	4
o 바스켓 발판 끝부분 기준으로 목표물 수직길이(60cm) 이내 o 바스켓 상승 완료 후 “구조완료” 구령 o 평가관 “철수” 지시에 따라 “철수” 복창 후 붐 안착	- 바스켓 발판 끝부분과 목표물의 적정 부서 여부 ※ 바스켓 발판 끝부분이 목표물(60cm)을 벗어날 경우 실격	3
o 아웃트리거 수납 및 수납상태 확인 후 “아웃트리거 수납상태 이상 없음”구령 o 잭부판 해제 후 고임목 해제 차량 탑승 후 유압 PTO 해제	- 아웃트리거 수납상태 확인 - 유압 PTO 해제 여부 ※ 아웃트리거 수납상태 확인 미실시 1점 감점 ※ 유압 PTO 해제 미실시 1점 감점	2
o 출발선으로 이동 o “굴절사다리차 조작 완료” 구령	- 붐 및 바스켓 조작 시 조이스틱 및 풋 스위치 조작 미숙에 의한 흔들림 ※ 흔들림 등 1회 당 1점 감점	3
	- 제한 시간 내 완료 여부 ※ 초과 10초당 0.5점 감점 ※ 3분 초과 시 실격	4
	장비 상태 확인 ※ 조작함, 발판 등 개폐불량시 각 1점 감점	1
	소 계	30
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 30점 중 12점 미만 득점 시, 붐 및 바스켓 조작 중 건물 충돌 시 - 제한시간 3분 초과 시 - 평가관의 출발 신호 후 차량고장 등의 사유 없이 30초를 초과하여 출발 하지 못 할 경우 - 조작 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 조작 중단을 지시할 경우 - 평가표에 명시된 항목 순서대로 실시하지 않은 경우

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

평가개요 :

응시자는 고가사다리차, 굴절사다리차 순으로 수동조작을 수행하여야 한다.

평가관 준비사항 :

평가관은 고가사다리차를 아우트리거 수평완료 상태에서 사다리 기립각도 60도, 사다리 신장 25m, 승강기 상승된 상태. 굴절사다리차는 아우트리거 수평완료 상태에서 붐 기립각도 60도, 짚붐 각도 20도, 붐 신장 15m 상태로 준비하여야 하며, 소방사다리차는 시동상태, PTO 투입상태, 특장메인전원은 OFF 상태로 한다.

구 분		내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
고가	유압전환	ο 출발선에서 평가관의 실시 구령에 따라 “실시” 구령 ο 유압펌프 작동 확인 후 “유압펌프 작동” 구령 ο 유압전환밸브 및 UV1 밸브 작동 후 “상부 전환” 구령	- 유압펌프 확인 여부	1
			- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- UV1 밸브 조작 여부	2
	승강기	ο “승강기 하강” 구령 후 하강 작동 ο 승강기 하강 완료 후 “하강 완료” 구령 ο 승강기 고정장치 작동 후 “고정장치 작동” 구령	승강기 하강 조작 적정성	1
			승강기 와이어 풀림 여부	2
			- 승강기 고정장치 작동 여부	2
	사다리	ο “사다리 수축” 구령 후 수축 작동 ο 사다리 수축 완료 후 “사다리비출방지장치 작동” 구령 후 작동 ο 사다리 하강하여 지지대에 안착 후 “안착 완료” 구령 ο 작동순서 승강기→사다리→하강→안착 순으로 조작 ο 상부전환 밸브 및 비상차단솔레노이드(UV1)밸브 해제 후 출발선에 정위치 한다.	- 사다리 수축 조작 적정성	1
			- 사다리비출방지장치 조작 여부	2
			- 사다리 지지대 안착 적정성	1
			- 작동순서의 적정성 여부 ※ 작동순서 및 미완료 상태로 조작 진행한 경우 0점 처리하며, 평가 완료 시까지 수정없이 진행하면 실격	2
굴절	유압전환	ο 출발선에서 평가관의 실시 구령에 따라 “실시” 구령 ο 유압펌프 작동 확인 후 “유압펌프 작동” 구령 ο 유압전환밸브 및 UV1 밸브 작동 후 “상부 전환” 구령	- 유압펌프 확인 여부	1
			- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- UV1 밸브 조작 여부	2
	굴절붐	ο “메인붐 수축” 구령 후 수축 작동 ο 메인붐 수축 완료 후 “수축 완료”구령 ο “짚붐 하강” 구령 후 하강 작동 ο “하강 완료” 구령 후 굴절붐 하강 작동 ο 굴절붐 지지대에 안착 후 “안착 완료” 구령 ο 작동순서 메인붐 수축→짚붐 하강→굴절붐 하강→안착 순으로 조작	- 메인 붐 작동 적정성 여부	1
			- 짚 붐 작동 적정성 여부 ※ 작동순서 부적정시 실격	1
			- 굴절붐 지지대 안착 적정성	1
	아우트리거	ο 유압전환밸브 작동 후 “하부 전환” 구령 ο 아우트리거 잭 실린더 상승 작동 ο 확장 실린더 수축 작동 후 “수납 완료” 구령 ο 유압전환밸브 수동 상태 해제 ο 유압발전기 수동조작 후 “발전기 작동” 구령 ο 유압발전기 수동해제 ο 유압전환밸브 하부해제 및 비상차단솔레노이드(UV1) 밸브 해제	- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- 아우트리거 작동 적정성 여부 ※ 작동순서 부적정시 실격	1
			- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- 유압발전기 조작 가능 여부	1
			- 작동순서의 적정성 여부 ※ 작동순서 및 미완료 상태로 조작 진행한 경우 0점 처리하며, 평가 완료 시까지 수정없이 진행하면 실격	2
기타		o 출발선으로 이동 o “소방사다리차 수동 조작 완료” 구령	- 제한 시간 내 완료 여부 ※ 초과 10초당 0.5점 감점	2
소 계				30
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 30점 중 12점 미만 득점 시, 승강기 와이어 과풀림 시, 미완료상태로 평가 종료 시 - 평가관의 실시 지시 후 차량고장 등의 사유 없이 30초를 초과하여 조작 하지 못 할 경우 - 조작 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 조작 중단을 지시할 경우 - 평가표에 명시된 항목 순서대로 실시하지 않은 경우

□ 소방사다리차 수동 조작능력 평가(제한시간 13분)