소방장비 관리업무 처리기준 일부개정훈령안

1. 개정이유

복잡·다양해진 소방장비의 관리체계를 개선하고자 장비점검 등 효율적인 운영관리 방안을 마련하여 안전사고를 예방하고, 현장대응능력 및 보건·위생을 강화함.

2. 주요내용

가. 효율적인 소방장비 점검을 위한 점검부 서식 개선(별지 제1∼8호·제11∼12호서식 삭제 및 별지 제9∼10호서식 이동, 별지 제1∼47호서식 신설)

나. 소방자동차 시·도 전문 정비업체 지정·운영 서식 신설(별지 제50∼51호서식)

다. 공기호흡기 공기 교체 주기 1년에서 6개월로 단축하여 신선도 유지 및 점검주기 강화(별표 7)

라. 개인보호장비 전문세탁(위탁관리) 운영사항 관리 매뉴얼에 반영(부록 1)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 소방장비관리법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방청훈령  제        호

소방장비 관리업무 처리기준 일부개정훈령안

소방장비 관리업무 처리기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제3항 중 “별지 제9호의 서식”을 “별지 제21호서식”으로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 본문 중 “지정하여”를 “별지 제50호서식 및 별지 제51호서식에 따라 지정하여”로 한다.

제17조제1항을 다음과 같이 한다.

① 소방장비 운용자는 별지 제1호서식부터 별지 제46호서식에 따라 점검을 실시한 후 이상이 있는 소방장비에 대하여 해당 서식에 맞춰 기록·보고하고 소방자동차는 별지 제48호서식 및 별지 제49호서식에 따라 관리 및 운용사항을 기록ㆍ관리하여야 하며, 관리자는 그 기록된 사항의 적정 여부를 별지 제47호서식에 따라 확인하고 기록ㆍ관리한다.

별표 7 제7호가목4) 중 “1년”을 “6개월”로 한다.

별지 제1호서식 부터 별지 제8호서식까지를 삭제한다.

별지 제1호서식 부터 별지 제8호서식까지를 별지와 같이 신설한다.

별지 제9호서식 및 별지 제10호서식을 각각 별지 제48호서식 및 별지 제49호서식으로 하고, 별지 제9호서식 및 별지 제10호서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

별지 제11호서식 부터 별지 제12호서식까지를 삭제한다.

별지 제11호서식 부터 별지 제12호서식까지를 별지와 같이 신설한다.

별지 제13호서식 부터 별지 제47호서식까지를 별지와 같이 신설한다.

별지 제50호서식 및 별지 제51호서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

부록 1 개인보호장비 관리 매뉴얼 중 9. 위탁관리 항목을 신설한다.

부      칙

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제1호서식] <신 설>
펌프탑재 소방자동차 교대 및 일일 점검일지【펌프차】
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
			압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
	물·폼탱크		수량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
			액량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	펌프성능		펌프 동력인출장치	작동상태			가[O]부[X]
			주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)			Mpa
	배관		배관	누수(기밀성)			유[O]무[X]
			배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부			가[O]부[X]
			방수구	조작손잡이 개폐			가[O]부[X]
	에어		에어밸브	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제2호서식] <신 설>
펌프탑재 소방자동차 교대 및 일일 점검일지【물탱크차】
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
			압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
	물·폼탱크		수량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
			액량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	펌프성능		펌프 동력인출장치	작동상태			가[O]부[X]
			주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)			Mpa
	배관		배관	누수(기밀성)			유[O]무[X]
			배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부			가[O]부[X]
			방수구	조작손잡이 개폐			가[O]부[X]
	에어		에어밸브	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제3호서식] <신 설>
펌프탑재 소방자동차 교대 및 일일 점검일지【화학차】
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
			압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
	물·폼탱크		수량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
			액량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	펌프성능		펌프 동력인출장치	작동상태			가[O]부[X]
			주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)			Mpa
	배관		배관	누수(기밀성)			유[O]무[X]
			배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부			가[O]부[X]
			방수구	조작손잡이 개폐			가[O]부[X]
	에어		에어밸브	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제4호서식] <신 설>
지휘차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
			인버터	작동상태			가[O]부[X]
	특장		조명탑	작동상태			가[O]부[X]
			전자칠판	작동상태			가[O]부[X]
			노트북	작동상태			가[O]부[X]
			프린터	작동상태			가[O]부[X]
			방송장비	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제5호서식] <신 설>
지휘버스 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
			인버터	작동상태			가[O]부[X]
	특장		조명탑	작동상태			가[O]부[X]
			상부 영상카메라	작동상태			가[O]부[X]
			외부 모니터	작동상태			가[O]부[X]
			음향장비	작동상태			가[O]부[X]
			발전기	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제6호서식] <신 설>
화재조사차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
			인버터	작동상태			가[O]부[X]
	특장		노트북	작동상태			가[O]부[X]
			프린터	작동상태			가[O]부[X]
			방송장비	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제7호서식] <신 설>
조명·배연차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
			압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
	물·폼탱크		수량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
			액량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	펌프성능		동력인출장치	작동상태			가[O]부[X]
			주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)			Mpa
	배관		배관	누수(기밀성)			유[O]무[X]
			배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부			가[O]부[X]
			방수구	조작손잡이 개폐			가[O]부[X]
	에어		에어밸브	작동상태			가[O]부[X]
	특장		조명탑	작동상태			가[O]부[X]
			폼 혼합장치	작동상태			가[O]부[X]
			송풍장치	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제8호서식] <신 설>
구조공작차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
			압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	특장		조명탑	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제9호서식] <신 설>
구조버스 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	특장		적재함	변형, 파손 여부			유[O]무[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제10호서식] <신 설>
생활안전차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	특장		적재함	변형, 파손 여부			유[O]무[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제11호서식] <신 설>
구급차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
			인버터	작동상태			가[O]부[X]
	특장		상부 조명등	작동상태			가[O]부[X]
			발판	훼손 및 작동상태			가[O]부[X]
			오존소독기	작동상태			가[O]부[X]
			환풍기	작동상태			가[O]부[X]
			장비별 특성에 따라 추가
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제12호서식] <신 설>
산불진화차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
			압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
	물·폼탱크		수량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
			액량계	측정눈금에 의한 수량			ℓ
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	펌프성능		동력인출장치	작동상태			가[O]부[X]
			주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)			Mpa
	배관		배관	누수(기밀성)			유[O]무[X]
			배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부			가[O]부[X]
			방수구	조작손잡이 개폐			가[O]부[X]
	특장		고압펌프	작동상태			가[O]부[X]
			호스릴장치	작동상태			가[O]부[X]
			방수총	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제13호서식] <신 설>
소방고가차 교대 및 일일 점검일지【사다리차】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유ㆍ누수ㆍ누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]		`
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
일일 점검	타이어	타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
			공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	배터리	배선체결	단자··배선 체결		적[O]부[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	아우트리거	누유	배관, 실린더 누유흔적		유[O]무[X]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		가[O]부[X]
	조작장치	조작반	조작반 고정상태		적[O]부[X]
			풋스위치(안전장치) 작동상태		가[O]부[X]
			스크린 화면출력		적[O]부[X]
			조작장치의 제어성		적[O]부[X]
	사다리	고정장치	신장·수축 손잡이 작동 시 해제		가[O]부[X]
			전 사다리 수축시 잠김		가[O]부[X]
		누유	배관, 실린더 누유흔적		유[O]무[X]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		가[O]부[X]
	배수밸브	자동·수동	작동상태		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용		점 검 결 과
일일 점검	승강기		외형	파손·균열 수		개
				안전밸트 고정		적[O]부[X]
			작동	통신장치 작동상태		적[O]부[X]
				작동상태		가[O]부[X]
			고정장치	해제·잠금 작동상태		가[O]부[X]
	바스켓		외형	파손·균열 수		개
				안전밸트 고정		적[O]부[X]
				통신장치 작동상태		가[O]부[X]
			작동	작동상태 및 수평조절장치		가[O]부[X]
				바스켓 잠금장치 및 (자동)수납 작동상태		가[O]부[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
		항목			내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제14호서식] <신 설>
소방고가차 교대 및 일일 점검일지【굴절차】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유ㆍ누수ㆍ누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]		`
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
일일 점검	타이어	타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
			공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	배터리	배선체결	단자··배선 체결		적[O]부[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	아우트리거	누유	배관, 실린더 누유흔적		유[O]무[X]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		가[O]부[X]
	조작장치	조작반	조작반 고정상태		적[O]부[X]
			풋스위치(안전장치) 작동상태		가[O]부[X]
			스크린 화면출력		적[O]부[X]
			조작장치의 제어성		적[O]부[X]
	붐사다리	누유	배관, 실린더 누유흔적		유[O]무[X]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		가[O]부[X]
	배수밸브	자동·수동	작동상태		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용		점 검 결 과
일일 점검	바스켓		외형	파손, 균열 수		개
				안전벨트 고정		적[O]부[X]
				통신장치 작동상태		가[O]부[X]
				수직구조대 장착대 손상		유[O]무[X]
			작동	작동상태 및 수평조절장치		가[O]부[X]
				바스켓 잠금장치 및 (자동)수납 작동상태		가[O]부[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
		항목			내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제15서식] <신 설>
소형사다리차 교대 및 일일 점검일지【사다리식】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
일일 점검	타이어	타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
			공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	배터리	배선체결	단자ㆍ배선 체결		적[O]부[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	펌프성능	동력인출장치	작동상태		가[O]부[X]
		주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)		Mpa
	배관	배관	누수(기밀성)		유[O]무[X]
		배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부		가[O]부[X]
		방수구	조작손잡이 개폐		가[O]부[X]
	에어	에어밸브	작동상태		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용		점 검 결 과
일일 점검	무선리모컨		전원	작동상태		가[O]부[X]
			작동	작동상태		가[O]부[X]
	조작장치		조작반	스크린 화면출력		적[O]부[X]
				조작장치의 제어성		적[O]부[X]
	아우트리거		누유	배관, 실린더 누유흔적		유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[O]부[X]
	사다리		누유	각 실린더, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[O]부[X]
	배수밸브		자동·수동	작동상태		가[O]부[X]
	바스켓		외형	파손, 균열 수		개
				안전벨트 고정		적[O]부[X]
				통신 장치		가[O]부[X]
				들것 장착대 손상		유[O]무[X]
			작동	작동상태 및 수평조절장치		가[O]부[X]
				작동 중 이상 소음		유[O]무[X]
				바스켓 잠금장치 및 (자동)수납 작동상태		가[O]부[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
		항목			내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제16호서식] <신 설>
소형사다리차 교대 및 일일 점검일지【굴절식】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
일일 점검	타이어	타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
			공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	배터리	배선체결	단자ㆍ배선 체결		적[O]부[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	펌프성능	동력인출장치	작동상태		가[O]부[X]
		주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)		Mpa
	배관	배관	누수(기밀성)		유[O]무[X]
		배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부		가[O]부[X]
		방수구	조작손잡이 개폐		가[O]부[X]
	에어	에어밸브	작동상태		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용		점 검 결 과
일일 점검	무선리모컨		전원	작동상태		가[O]부[X]
			작동	작동상태		가[O]부[X]
	조작장치		조작반	스크린 화면출력		적[O]부[X]
				조작장치의 제어성		적[O]부[X]
	아우트리거		누유	배관, 실린더 누유흔적		유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[O]부[X]
	붐사다리		누유	각 실린더, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[O]부[X]
	배수밸브		자동·수동	작동상태		가[O]부[X]
	바스켓		외형	파손, 균열 수		개
				안전벨트 고정		적[O]부[X]
				통신 장치		가[O]부[X]
				들것 장착대 손상		유[O]무[X]
			작동	작동상태 및 수평조절장치		가[O]부[X]
				작동 중 이상 소음		유[O]무[X]
				바스켓 잠금장치 및 (자동)수납 작동상태		가[O]부[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
		항목			내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제17호서식] <신 설>
무인파괴방수차 교대 및 일일 점검일지
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
일일 점검	타이어	타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
			공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	배터리	배선체결	단자ㆍ배선 체결		적[O]부[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	펌프성능	동력인출장치	작동상태		가[O]부[X]
		주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)		Mpa
	배관	배관	누수(기밀성)		유[O]무[X]
		배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부		가[O]부[X]
		방수구	조작손잡이 개폐		가[O]부[X]
	에어	에어밸브	작동상태		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용		점 검 결 과
일일 점검	무선리모컨		전원	작동상태		가[O]부[X]
			작동	작동상태		가[O]부[X]
	조작장치		조작반	스크린 화면출력		적[O]부[X]
				조작장치의 제어성		적[O]부[X]
	아우트리거		누유	배관, 실린더 누유흔적		유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[O]부[X]
	붐사다리		누유	각 실린더, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[O]부[X]
	배수밸브		자동·수동	작동상태		가[O]부[X]
	툴암		작동	회전·파괴등 작동상태		가[O]부[X]
				작동 중 이상 소음		유[O]무[X]
				방수포 작동상태		가[O]부[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
		항목			내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제18호서식] <신 설>
이동안전체험차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
			인버터	작동상태			가[O]부[X]
	특장		외부 영상장비	작동상태			가[O]부[X]
			자동문 체험	작동상태			가[O]부[X]
			지진 체험	작동상태			가[O]부[X]
			소화기 체험	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제19호서식] <신 설>
행정차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제20호서식] <신 설>
기타차량 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	특장		장비별 특성에 따라 추가
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제21호서식] <신 설>
화재진압장비 교대 및 일일 점검일지
소속			차량번호
			장비운용자		전일 근무자
					당번 근무자
			장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	장 비 명	점검내용		점검결과
교대 점검	소방호스	파손 여부		유[O]무[X]
	관창	외관, 파손 여부		유[O]무[X]
	결합금속구	외관, 파손 여부		유[O]무[X]
	소화기	파손 여부		유[O]무[X]
일일 점검	동력절단기	작동상태		가[O]부[X]
	체인톱	작동상태		가[O]부[X]
	동력펌프	작동상태		가[O]부[X]
	유압장비세트	작동상태		가[O]부[X]
	송·배풍기	작동상태		가[O]부[X]
	도어오프너	작동상태		가[O]부[X]
	AC발전기	작동상태		가[O]부[X]
	라이트라인	작동상태		가[O]부[X]
	전선릴	작동상태		가[O]부[X]
	열화상카메라	작동상태		가[O]부[X]
	에어매트리스	보관상태 (작동상태는 주간점검)		가[O]부[X]
	※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시 ※ 결함·고장 발생 시 소방장비관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신 ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.
	210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제22호서식] <신 설>
구조장비 교대 및 일일 점검일지
소속			차량번호
			장비운용자		전일 근무자
					당번 근무자
			장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	장 비 명	점검내용		점검결과
교대 점검	조명기구(랜턴 등)	작동상태		가[O]부[X]
	동력절단기	작동상태		가[O]부[X]
	체인톱	작동상태		가[O]부[X]
	유압장비(충전식 포함)	작동상태		가[O]부[X]
	휴대용 무전기	작동상태		가[O]부[X]
일일 점검	총포류	외관 및 작동상태		가[O]부[X]
	동물포획장비세트	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	등하강 및 확보장비 (로프, 도르래 등)	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	잠수장비세트	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	선외기	외관 및 작동상태		가[O]부[X]
	제독․소독장비	훼손, 변형, 작동상태		가[O]부[X]
	화학보호복	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	해머드릴	작동상태		가[O]부[X]
	휴대용 윈치	작동상태		가[O]부[X]
	에어백	작동상태		가[O]부[X]
	다목적 구조삼각대	훼손, 마모, 변형		유[O]무[X]
	수중탐지기	작동상태		가[O]부[X]
	소방드론	작동상태		가[O]부[X]
	잔류전류감지기	작동상태		가[O]부[X]
	가스채취기	작동상태		가[O]부[X]
	선량계	작동상태		가[O]부[X]
	열화상카메라	작동상태		가[O]부[X]
	라이트라인	작동상태		가[O]부[X]
	AC발전기	작동상태		가[O]부[X]
	※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시 ※ 결함·고장 발생 시 소방장비관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신 ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.
	210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제23호서식] <신 설>
구급장비 교대 및 일일 점검일지
소속			차량번호
			장비운용자		전일 근무자
					당번 근무자
			장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	장 비 명	점검내용		점검결과
교대 점검	자동제세동기(환자감시장치)	작동상태		가[O]부[X]
	자동식산소소생기(고정용)	작동상태		가[O]부[X]
	자동식산소소생기(휴대용)	작동상태		가[O]부[X]
	성문외기도유지기	포장 및 멸균상태, 유효기간		가[O]부[X]
	전동식의료용흡인기	작동상태		가[O]부[X]
	주들것	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	백밸브마스크	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	구급일지단말기	작동 및 충전상태		가[O]부[X]
	구급용휴대폰	작동 및 충전상태		가[O]부[X]
	혈압계	작동상태		가[O]부[X]
	혈당측정기	작동상태		가[O]부[X]
	산소포화도측정기	작동상태		가[O]부[X]
	체온계	작동상태		가[O]부[X]
	검안라이트	작동상태		가[O]부[X]
	청진기	작동상태		가[O]부[X]
일일 점검	호기말이산화탄소측정기	작동상태		가[O]부[X]
	환자감시장치	작동상태		가[O]부[X]
	분리형 들것	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	계단형 들것	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	가변형 들것	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	후두경세트	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	분만세트	구성품 및 멸균상태		가[O]부[X]
	비디오후두경	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	기계식 가슴압박장치	작동상태		가[O]부[X]
	긴척추고정판	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	머리고정대	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	구출고정장치	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	부목(연성/경성)	외관, 훼손, 변형 여부		유[O]무[X]
	차량내부소독기	작동상태		가[O]부[X]
	※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시 ※ 결함·고장 발생 시 소방장비관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신 ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.
	210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제24호서식] <신 설>
자동심장충격기 점검일지
소속
	장비운용자	전일 근무자
당번 근무자
장비관리자
□ 점검결과
제품명		시리얼번호
점검내용	점검결과
상태	청결, 오염상태
일회용 패드	패드 연결 유·무
여분 패드 보유 유·무
패들	청결상태
탈착상태
케이블 및 커넥터	3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터
제세동 패들 케이블
일회용 피드 케이블, 커넥터
배터리	충전상태
추가 완충 배터리 보유 유·무
일회용품	심전도용 전극
기록용지
작동점검	작동 후 자체점검 이상 유·무
제세동 기능 이상 유·무
기록지 출력 이상 유·무
범 례	양호	수리요	수리완료	교환요	교환완료
√	△		X
	※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시 ※ 결함·고장 발생 시 소방장비관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신 ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.
	210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제25호서식] <신 설>
감염관리실 점검일지
소속
								장비운용자	전일 근무자
									당번 근무자
								장비관리자
□ 점검결과
점검내용												점검결과
출입통제시스템						작동상태
에어커튼						작동상태
장비소독실			멸균소독기			작동상태
			고압세척기			작동상태
			내부상태			청결여부
장비보관함			의복			청결여부
			대형장비			작동 및 청결여부
			소형장비			작동 및 청결여부
			약품냉장고 / 약품			약품냉장고 작동상태 및 약품 유효기간 경과 여부
			소모품			유효기간 경과 여부
			수납장			변형, 파손 여부
세척조						작동상태 및 청결여부
냉·난방시설						작동상태
조명 등 전기·방송시설						작동상태
소방시설						작동상태
급·배수시설(오·폐수정화장치)						누수 등
폐기물 보관함						의료폐기물 배출자 보관기간 유지 및 분리배출 여부
손소독기						작동상태
손건조기						작동상태
냉장고						작동상태
세탁기						작동상태
청소기						작동상태
(감염관리실 특성에 맞게 점검장비 추가)
범 례				양호	수리요		수리완료			교환요				교환완료
				√	△					X
	※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시 ※ 결함·고장 발생 시 소방장비관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신 ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.
	210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제26호서식] <신 설>
펌프탑재 소방자동차 주간 점검일지【펌프차】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
		영상전송장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승		가[O]부[X]
	기타	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (펌프 구동축 포함)	주입ㆍ도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용	점 검 결 과
시동전	오일		엔진오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)	적[O]부[X]
			제동장치오일			적[O]부[X]
			증속 기어·소방펌프·진공펌프			적[O]부[X]
			자동변속기 오일			적[O]부[X]
구동중	승차실(캡)		승차실(캡 틸팅)		하강	가[O]부[X]
	펌프장치		동력인출장치		작동상태	가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)	가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기 여부	유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉	유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐	개
	전기장치		조명탑		작동상태	가[O]부[X]
			인버터		작동상태	가[O]부[X]
정지	화학		소화약제 [약제별 중량(충전기준에 따름)]		폼액	ℓ
					분말	㎏
					분말 가압원	적[O]부[X]
					이산화탄소	㎏
					할로겐	㎏
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
		항목		내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제27호서식] <신 설>
펌프탑재 소방자동차 주간 점검일지【물탱크차】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
		영상전송장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승		가[O]부[X]
	기타	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (펌프 구동축 포함)	주입ㆍ도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용	점 검 결 과
시동전	오일		엔진오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)	적[O]부[X]
			제동장치오일			적[O]부[X]
			증속 기어·소방펌프·진공펌프			적[O]부[X]
			자동변속기 오일			적[O]부[X]
구동중	승차실(캡)		승차실(캡 틸팅)		하강	가[O]부[X]
	펌프장치		동력인출장치		작동상태	가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)	가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기 여부	유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉	유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐	개
	전기장치		조명탑		작동상태	가[O]부[X]
			인버터		작동상태	가[O]부[X]
정지	화학		소화약제 [약제별 중량(충전기준에 따름)]		폼액	ℓ
					분말	㎏
					분말 가압원	적[O]부[X]
					이산화탄소	㎏
					할로겐	㎏
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
		항목		내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제28호서식] <신 설>
펌프탑재 소방자동차 주간 점검일지【화학차】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
		영상전송장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승		가[O]부[X]
	기타	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (펌프 구동축 포함)	주입ㆍ도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용	점 검 결 과
시동전	오일		엔진오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)	적[O]부[X]
			제동장치오일			적[O]부[X]
			증속 기어·소방펌프·진공펌프			적[O]부[X]
			자동변속기 오일			적[O]부[X]
구동중	승차실(캡)		승차실(캡 틸팅)		하강	가[O]부[X]
	펌프장치		동력인출장치		작동상태	가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)	가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기 여부	유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉	유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐	개
	전기장치		조명탑		작동상태	가[O]부[X]
			인버터		작동상태	가[O]부[X]
정지	화학		소화약제 [약제별 중량(충전기준에 따름)]		폼액	ℓ
					분말	㎏
					분말 가압원	적[O]부[X]
					이산화탄소	㎏
					할로겐	㎏
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
		항목		내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제29호서식] <신 설>
지휘차 주간 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
	시동		시동		시동		가[O]부[X]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치		제동장치		정지 시 밀림		유[O]무[X]
			주차제동장치		경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신		무전기		교신상태		가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
주간 점검	타이어		타이어 상태		타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	기타		유리세정액		측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
			냉각수				적[O]부[X]
			냉각팬 벨트		벨트상태		적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
			외부 전원공급장치		전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	전기장치		인버터		작동상태		가[O]부[X]
	조명장치		조명탑		작동상태		가[O]부[X]
	특장		전자칠판		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
			노트북		작동상태		가[O]부[X]
			프린터		작동상태		가[O]부[X]
			방송장비		작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제30호서식] <신 설>
지휘버스 주간 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
주간 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일	측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)			적[O]부[X]
	기타		유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)			적[O]부[X]
			냉각수				적[O]부[X]
			냉각팬 벨트	벨트상태			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
			외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부			가[O]부[X]
			인버터	작동상태			가[O]부[X]
	특장		조명탑	작동상태			가[O]부[X]
			상부 영상카메라	작동상태			가[O]부[X]
			화상회의장비	작동상태			가[O]부[X]
			외부 모니터	작동상태			가[O]부[X]
			근거리 무선영상 전송장치	카메라, 중계기 등 작동상태			가[O]부[X]
			잭실린더	작동상태			가[O]부[X]
			파워팩	작동상태			가[O]부[X]
			컴퓨터 및 프린터	작동상태			가[O]부[X]
			음향장비	작동상태			가[O]부[X]
			발전기	작동상태			가[O]부[X]
			무시동에어컨	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제31호서식] <신 설>
화재조사차 주간 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
	시동		시동		시동		가[O]부[X]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치		제동장치		정지 시 밀림		유[O]무[X]
			주차제동장치		경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신		무전기		교신상태		가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
주간 점검	타이어		타이어 상태		타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	기타		유리세정액		측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
			냉각수				적[O]부[X]
			냉각팬 벨트		벨트상태		적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
			외부 전원공급장치		전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	전기장치		인버터		작동상태		가[O]부[X]
	특장		노트북		작동상태		가[O]부[X]
			프린터		작동상태		가[O]부[X]
			방송장비		작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제32호서식] <신 설>
조명·배연차 주간 점검일지
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
		영상전송장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승		가[O]부[X]
	기타	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력		적[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
구동중	윤활장치		동력추진축 (펌프 구동축 포함)		주입ㆍ도포		적[O]부[X]
			타이 로드 엔드		볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
	오일		엔진오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
			제동장치오일				적[O]부[X]
			증속 기어·소방 및 진공펌프				적[O]부[X]
			자동변속기 오일				적[O]부[X]
	승차실(캡)		승차실(캡 틸팅)		하강		가[O]부[X]
	펌프장치		동력인출장치		작동상태		가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)		가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기 여부		유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉		유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐		개
	전기장치		조명탑		작동상태		가[O]부[X]
			인버터		작동상태		가[O]부[X]
	에어		에어밸브		작동상태		가[O]부[X]
정지	특장		조명탑		작동상태		가[O]부[X]
			폼 혼합장치		작동상태		가[O]부[X]
			발전기		작동상태		가[O]부[X]
			송풍장치		작동상태		가[O]부[X]
			이동식 송·배풍기		작동상태		가[O]부[X]
			전선릴		변형, 파손 여부		유[O]무[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항				조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제33호서식] <신 설>
구조공작차 주간 점검일지
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
		영상전송장치	작동상태		가[O]부[X]
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	기타	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승		가[O]부[X]
	기타	냉각수	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (펌프 구동축 포함)	주입ㆍ도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
	오일	엔진오일	측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	오일	자동변속기 오일	측정눈금에 의한 오일량		적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	하강		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용		점 검 결 과
구동중	제동장치		주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	전기장치		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
			조명탑	작동상태		가[O]부[X]
			인버터	작동상태		가[O]부[X]
기타	크레인		붐, 아우트리거	작동상태		가[O]부[X]
			유압발전기	작동상태		가[O]부[X]
			유압오일 게이지	오일양		적[O]부[X]
	권양장치		와이어, 이음	와이어 훼손 및 이음상태		유[O]무[X]
			권양기	작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항				조치사항		장비관리공무원
		항목			내용
								(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제34호서식] <신 설>
구조버스 주간 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
	시동		시동		시동		가[O]부[X]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치		제동장치		정지 시 밀림		유[O]무[X]
			주차제동장치		경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신		무전기		교신상태		가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
주간 점검	타이어		타이어 상태		타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	기타		유리세정액		측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
			냉각수				적[O]부[X]
			냉각팬 벨트		벨트상태		적[O]부[X]
	특장		적재함		변형, 파손 여부		유[O]무[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제35호서식] <신 설>
생활안전차 주간 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
	시동		시동		시동		가[O]부[X]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치		제동장치		정지 시 밀림		유[O]무[X]
			주차제동장치		경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신		무전기		교신상태		가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
주간 점검	타이어		타이어 상태		타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	기타		유리세정액		측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
			냉각수				적[O]부[X]
			냉각팬 벨트		벨트상태		적[O]부[X]
	특장		적재함		변형, 파손 여부		유[O]무[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제36호서식] <신 설>
구급차 주간 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
	시동		시동		시동		가[O]부[X]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치		제동장치		정지 시 밀림		유[O]무[X]
			주차제동장치		경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신		무전기		교신상태		가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
주간 점검	타이어		타이어 상태		타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	기타		유리세정액		측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
			냉각수				적[O]부[X]
			냉각팬 벨트		벨트상태 등		적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
			외부 전원공급장치		전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	전기장치		상부 조명등		작동상태		가[O]부[X]
			인버터		작동상태		가[O]부[X]
	특장		발판		훼손 및 작동상태		가[O]부[X]
			오존소독기		작동상태		가[O]부[X]
			환풍기		작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제37호서식] <신 설>
산불진화차 주간 점검일지
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
		영상전송장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승		가[O]부[X]
	기타	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (펌프 구동축 포함)	주입ㆍ도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
	오일	엔진오일	측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		제동장치오일			적[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용	점 검 결 과
구동중	오일		증속 기어·소방펌프·진공펌프		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)	적[O]부[X]
			자동변속기 오일			적[O]부[X]
	승차실(캡)		승차실(캡 틸팅)		하강	가[O]부[X]
	펌프장치		동력인출장치		작동상태	가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)	가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기여부	유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉	유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐	개
	전기장치		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)	개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성	적[O]부[X]
			조명탑		작동상태	가[O]부[X]
			인버터		작동상태	가[O]부[X]
정지	특장		고압펌프		작동상태	가[O]부[X]
			호스릴장치		작동상태	가[O]부[X]
			방수총		작동상태	가[O]부[X]
			AC발전기		작동상태	가[O]부[X]
			체인톱		작동상태	가[O]부[X]
			고지톱		작동상태	가[O]부[X]
			윈치		작동상태	가[O]부[X]
			등짐펌프		작동상태	가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항				조치사항		장비관리공무원
		항목		내용
								(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제38호서식] <신 설>
소방고가차 주간 점검일지【고가차】
									(앞쪽)
소속					차량번호
					장비운용자		전일 근무자
							당번 근무자
					장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
		차량 및 타이어의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유ㆍ누수ㆍ누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동	시동	시동			가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]		`
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	전기장치	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	유압펌프	작동	작동상태			가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적			유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태			가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부			가[O]부[X]
	유압탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축시 측정눈금에 의한 오일량(최고량)			적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승			가[O]부[X]
	냉각수 및 장치성능	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)			적[O]부[X]
		냉각수				적[O]부[X]
		엔진·조향장치 오일				적[O]부[X]
		그리스 자동주입기				적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등			적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (유압펌프 구동축 포함)	주입·도포			적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등			적[O]부[X]
구동중	오일	자동변속기 오일 (차종에 따라 시동전,후)	측정눈금에 의한 오일량			적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	하강			가[O]부[X]
	아우트리거	경고등	점등			가[O]부[X]
		지지대 및 인출부위	윤활유 주입			적[O]부[X]
		작동	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
			작동압력	작동 중(전개 시)		Mpa
			작동시간	전개(수평완료 점등 시)		초
				수축(복귀 시)		초
		누유	배관, 실린더 누유 흔적			유[O]무[X]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태			가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
구동중	사다리 전개 및 승강기 상승		신장 수축용 굴림대	윤활유 주입			적[O]부[X]
			사다리 강선(와이어)	소선 이탈, 체결부 꺾임 확인			유[O]무[X]
			기복 실린더	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(전개 시)			Mpa
				작동시간		전개(최대 기복)	초
			사다리	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(전개 시)			Mpa
				작동시간		전개(최대 신장)	초
			보조레일	작동상태(전개후 수축)			가[O]부[X]
			승강기	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(전개 시)			Mpa
				작동시간		상승(최대 상승)	초
			고정장치	사다리 신장시 장치해제			가[O]부[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태			가[O]부[X]
	사다리 수축 및 승강기 하강		승강기	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(하강 시)			Mpa
				작동시간		하강(최대 하강)	초
			사다리	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(수축 시)			Mpa
				작동시간		수축(최대 수축)	초
			고정장치	사다리 수축시 잠김			가[O]부[X]
			턴테이블 회전	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력			Mpa
				작동시간		우회전 360°	초
						죄회전 360°	초
			기복 실린더	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(안착 시)			Mpa
				작동시간		안착	초
	승강기		외형	파손·균열 수			개
				안전벨트 고정			적[O]부[X]
				통신 장치			가[O]부[X]
	바스켓		외형	파손·균열 수			개
				안전벨트 고정			적[O]부[X]
				통신 장치			가[O]부[X]
			작동	작동상태 및 수평조절장치			가[O]부[X]
				작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				바스켓 잠금장치 및 (자동)수납 작동상태			가[O]부[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태			가[O]부[X]
	비상 유압펌프		비상유압펌프	작동상태			가[O]부[X]
	유압발전기		유압발전기	작동상태			가[O]부[X]
	부속장비		장치별 특성에 따라 추가(에어매트 송풍기)	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
		항목			내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제39호서식] <신 설>
소방고가차 주간 점검일지【굴절차】
									(앞쪽)
소속					차량번호
					장비운용자		전일 근무자
							당번 근무자
					장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
		차량 및 타이어의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유ㆍ누수ㆍ누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동	시동	시동			가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]		`
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	전기장치	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	유압펌프	작동	작동상태			가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적			유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태			가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부			가[O]부[X]
	유압탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축시 측정눈금에 의한 오일량(최고량)			적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승			가[O]부[X]
	냉각수 및 장치성능	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)			적[O]부[X]
		냉각수				적[O]부[X]
		엔진·조향장치 오일				적[O]부[X]
		그리스 자동주입기				적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등			적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (유압펌프 구동축 포함)	주입·도포			적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등			적[O]부[X]
구동중	오일	자동변속기 오일 (차종에 따라 시동전,후)	측정눈금에 의한 오일량			적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	하강			가[O]부[X]
	아우트리거	경고등	점등			가[O]부[X]
		지지대 및 인출부위	윤활유 주입			적[O]부[X]
		작동	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
			작동압력	작동 중(전개 시)		Mpa
			작동시간	전개(수평완료 점등 시)		초
				수축(복귀 시)		초
		누유	배관, 실린더 누유 흔적			유[O]무[X]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태			가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
구동중	붐 사다리 전개		기복 실린더	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(전개 시)			Mpa
				작동시간		전개(최대 기복)	초
			붐사다리	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(전개 시)			Mpa
				작동시간		전개(최대 신장)	초
			짚붐	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(전개 시)			Mpa
				작동시간		상승(최대 상승)	초
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태			가[O]부[X]
	붐 사다리 수축		짚붐	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(수축 시)			Mpa
				작동시간		수축(최대 수축)	초
			붐사다리	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(수축 시)			Mpa
				작동시간		전개(최대 수축)	초
			턴테이블 회전	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력			Mpa
				작동시간		우회전 360°	초
						죄회전 360°	초
			기복 실린더	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(안착 시)			Mpa
				작동시간		안착	초
	바스켓		외형	파손·균열 수			개
				안전벨트 고정			적[O]부[X]
				통신 장치			가[O]부[X]
				수직구조대 작동상태			가[O]부[X]
			작동	작동상태			가[O]부[X]
				수평조절장치			가[O]부[X]
				작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태			가[O]부[X]
	비상 유압펌프		비상유압펌프	작동상태			가[O]부[X]
	유압발전기		유압발전기	작동상태			가[O]부[X]
	부속장비		장치별 특성에 따라 추가(에어매트 송풍기)	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항			장비관리공무원
		항목			내용
										(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제40호서식] <신 설>
소형사다리차 주간 점검일지【사다리식】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	전기장치	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	유압탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축시 측정눈금에 의한 오일량(최고량)		적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	승차실 상승		가[O]부[X]
	냉각수 및 장치성능	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (유압펌프 구동축 포함)	주입·도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
	오일	엔진·제동	측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		증속 기어·소방펌프·진공펌프			적[O]부[X]
		자동변속기 오일 (차종에 따라 시동전,후)			적[O]부[X]
구동중	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	승차실 하강		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용				점 검 결 과
구동중	펌프장치		동력인출장치		작동상태				가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)				가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기여부				유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉				유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐				개
	전기장치		조명탑		작동상태				가[O]부[X]
			인버터		작동상태				가[O]부[X]
	아우트리거		경고등		점등				가[O]부[X]
			지지대 및 인출부위		윤활유 주입				적[O]부[X]
			작동		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력	작동 중(전개 시)			Mpa
					작동시간	전개(수평완료 점등 시)			초
						수축(복귀 시)			초
			누유		배관, 실린더 누유 흔적				유[O]무[X]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동				가[O]부[X]
	붐 · 사다리 전개		신장 수축용 굴림대		윤활유 주입				적[O]부[X]
			사다리 강선(와이어)		소선 이탈, 체결부 꺾임 확인				적[O]부[X]
			기복 실린더 상승		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 기복)		초
			붐·사다리 신장		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 신장)		초
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동				가[O]부[X]
	붐 · 사다리 수축		붐·사다리 수축		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(수축 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 수축)		초
			턴테이블 회전		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력				Mpa
					작동시간		우회전 360°		초
							죄회전 360°		초
			기복 실린더 하강		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(안착 시)				Mpa
					작동시간		안착 (안착까지)		초
	바스켓		외형		파손, 균열 수				개
					안전벨트 고정				적[O]부[X]
					통신 장치				가[O]부[X]
					들것 장착대 손상				유[O]무[X]
			작동		작동상태 및 수평조절장치				가[O]부[X]
					작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					바스켓 잠금장치 및 (자동)수납 작동상태				가[O]부[X]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동상태				가[O]부[X]
	비상 유압펌프		비상유압펌프		정상작동				가[O]부[X]
	부속장비		장치별 특성에 따라 추가		정상작동				가[O]부[X]
	유압발전기		유압발전기		정상작동				가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제41호서식] <신 설>
소형사다리차 주간 점검일지【굴절식】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	전기장치	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	유압탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축시 측정눈금에 의한 오일량(최고량)		적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	승차실 상승		가[O]부[X]
	냉각수 및 장치성능	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (유압펌프 구동축 포함)	주입·도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
	오일	엔진오일	측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		제동장치오일			적[O]부[X]
		증속 기어·소방 및 진공펌프			적[O]부[X]
		자동변속기 오일 (차종에 따라 시동전,후)			적[O]부[X]
구동중	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	승차실 하강		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용				점 검 결 과
구동중	펌프장치		동력인출장치		작동상태				가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)				가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기여부				유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉				유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐				개
	전기장치		조명탑		작동상태				가[O]부[X]
			인버터		작동상태				가[O]부[X]
	아우트리거		경고등		점등				가[O]부[X]
			지지대 및 인출부위		윤활유 주입				적[O]부[X]
			작동		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력	작동 중(전개 시)			Mpa
					작동시간	전개(수평완료 점등 시)			초
						수축(복귀 시)			초
			누유		배관, 실린더 누유 흔적				유[O]무[X]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동				가[O]부[X]
	붐 · 사다리 전개		신장 수축용 굴림대		윤활유 주입				적[O]부[X]
			사다리 강선(와이어)		소선 이탈, 체결부 꺾임 확인				적[O]부[X]
			기복 실린더		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 기복)		초
			붐·사다리		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 신장)		초
			짚붐		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 신장)		초
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동				가[O]부[X]
	붐 · 사다리 수축		짚붐		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(수축 시)				Mpa
					작동시간		수축(최대 수축)		초
			붐·사다리		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(수축 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 수축)		초
			턴테이블 회전		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력				Mpa
					작동시간		우회전 360°		초
							죄회전 360°		초
			기복 실린더		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(안착 시)				Mpa
					작동시간		안착		초
	바스켓		외형		파손, 균열 수				개
					안전벨트 고정				적[O]부[X]
					통신 장치				가[O]부[X]
					들것 장착대 손상				유[O]무[X]
			작동		작동상태 및 수평조절장치				가[O]부[X]
					작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					바스켓 잠금장치 및 (자동)수납 작동상태				가[O]부[X]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동상태				가[O]부[X]
	비상 유압펌프		비상유압펌프		정상작동				가[O]부[X]
	부속장비		장치별 특성에 따라 추가		정상작동				가[O]부[X]
	유압발전기		유압발전기		정상작동				가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제42호서식] <신 설>
무인파괴방수차 주간 점검일지
								(앞쪽)
소속				차량번호
				장비운용자		전일 근무자
						당번 근무자
				장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	전기장치	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	유압탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축시 측정눈금에 의한 오일량(최고량)		적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	승차실 상승		가[O]부[X]
	냉각수 및 장치성능	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (유압펌프 구동축 포함)	주입·도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
	오일	엔진오일	측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		제동장치오일			적[O]부[X]
		증속 기어·소방 및 진공펌프			적[O]부[X]
		자동변속기 오일 (차종에 따라 시동전,후)			적[O]부[X]
구동중	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	승차실 하강		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용				점 검 결 과
구동중	펌프장치		동력인출장치		작동상태				가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)				가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기여부				유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉				유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐				개
	전기장치		조명탑		작동상태				가[O]부[X]
			인버터		작동상태				가[O]부[X]
	아우트리거		경고등		점등				가[O]부[X]
			지지대 및 인출부위		윤활유 주입				적[O]부[X]
			작동		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력	작동 중(전개 시)			Mpa
					작동시간	전개(수평완료 점등 시)			초
						수축(복귀 시)			초
			누유		배관, 실린더 누유 흔적				유[O]무[X]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동				가[O]부[X]
	툴암 · 붐 · 사다리 전개		신장 수축용 굴림대		윤활유 주입				적[O]부[X]
			사다리 강선(와이어)		소선 이탈, 체결부 꺾임 확인				적[O]부[X]
			기복 실린더		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 기복)		초
			붐·사다리		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 신장)		초
			툴암		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 전개)		초
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동				가[O]부[X]
	툴암 · 붐 · 사다리 수축		툴암		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(수축 시)				Mpa
					작동시간		수축(최대 수축)		초
			붐·사다리		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(수축 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 수축)		초
			턴테이블 회전		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력				Mpa
					작동시간		우회전 360°		초
							죄회전 360°		초
			기복 실린더		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(안착 시)				Mpa
					작동시간		안착		초
	툴암		작동		회전·파괴등 작동상태				가[O]부[X]
					작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					방수포 작동상태				가[O]부[X]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동상태				가[O]부[X]
	비상 유압펌프		비상유압펌프		정상작동				가[O]부[X]
	부속장비		장치별 특성에 따라 추가		정상작동				가[O]부[X]
	유압발전기		유압발전기		정상작동				가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제43호서식] <신 설>
이동안전체험차 주간 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
	시동		시동		시동		가[O]부[X]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치		제동장치		정지 시 밀림		유[O]무[X]
			주차제동장치		경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신		무전기		교신상태		가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
주간 점검	장치성능		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	타이어		타이어 상태		타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	기타		유리세정액		측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
							적[O]부[X]
			냉각수
			냉각팬 벨트		벨트상태		적[O]부[X]
	특장		외부 영상장비		작동상태		가[O]부[X]
			생활안전패널		작동상태		가[O]부[X]
			완강기 체험		작동상태		가[O]부[X]
			경사구조대 체험		작동상태		가[O]부[X]
			역화 체험		작동상태		가[O]부[X]
			장애물 탈출체험		작동상태		가[O]부[X]
			미끄럼틀 탈출체험		작동상태		가[O]부[X]
			비상 탈출체험		작동상태		가[O]부[X]
			VR체험		작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제44호서식] <신 설>
행정차 주간 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자			전일 근무자
									당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
	시동		시동		시동		가[O]부[X]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치		제동장치		정지 시 밀림		유[O]무[X]
			주차제동장치		경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신		무전기		교신상태		가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
주간 점검	장치성능		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	타이어		타이어 상태		타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	기타		유리세정액		측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
			냉각수				적[O]부[X]
			냉각팬 벨트		벨트상태		적[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제45호서식] <신 설>
기타차량 주간 점검일지
소속						차량번호
						장비운용자		전일 근무자
								당번 근무자
						장비관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
	시동		시동		시동		가[O]부[X]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치		제동장치		정지 시 밀림		유[O]무[X]
			주차제동장치		경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신		무전기		교신상태		가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
주간 점검	타이어		타이어 상태		타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	기타		유리세정액		측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
							적[O]부[X]
			냉각수
			냉각팬 벨트		벨트상태		적[O]부[X]
			장비별 특성에 따라 추가				유[O]무[X]
							유[O]무[X]
							유[O]무[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항			장비관리공무원
		항목		내용
										(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제46호서식] <신 설>
개인보호장비 점검부
소속
							장비운용자
							장비관리자
□ 점검결과
장비명		고유번호		점검 항목		점검내용						점검결과
등지게				외관		멜빵, 허리벨트 등 외관부 손상 유무						유/무
				기능		점멸등 및 경보기 작동 유무 (7.5Mpa 이하)						유/무
면체				외관		안면렌즈, 머리끈 등 손상 유무						유/무
				기능		세트 결합 시 정상 작동 유무						유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무						유/무
보조 마스크				외관		양압버튼 등 정상작동 유무						유/무
				기능		세트 결합 시 정상 작동 유무						유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무						유/무
용기				외관		나사산 파손 및 부착물 훼손 유무						유/무
				압력		충전압력(Mpa)						유/무
방화복		상/내( ) 상/외( ) 하/내( ) 하/외( )		외관		반사테이프, 주머니 등 손상 유무						유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무						유/무
안전모				외관		모체, 착장체, 충격흡수재 등 손상 유무						유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무						유/무
보호 장갑				외관		외피, 안감, 기타 부속물 손상 유무						유/무
				기능		사용 시 방수 유무						유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무						유/무
안전화				외관		밑창 마모 등 이상 유무						유/무
				기능		사용시 방수 유무						유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무						유/무
방화 두건				외관		내ㆍ외부 표면 및 안면창 등 손상 유무						유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무						유/무
□ 결과조치
날짜			부적합 사항					조치사항		장비관리공무원
			항목		내용
										(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제47호서식] <신 설>
소방장비 관리자용 점검항목 확인대장
소속
						소방장비관리자
□ 점검결과
구분	점검항목 (기동장비 및 개인보호장비)				점검내용					점검결과
관리자용	소방사다리차(고가) 일일점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
	소방사다리차(굴절) 일일점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
	소방펌프차‧물탱크차‧화학차 일일점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
	그 밖의 소방자동차 일일점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
	소방사다리차(고가) 주간점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
	소방사다리차(굴절) 주간점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
	소방펌프차‧소방물탱크차‧소방화학차 주간점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
	그 밖의 소방자동차 주간점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
	개인보호장비 점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
	차량별 적재 장비 점검				운용자 점검결과 이상유무 확인					유/무
□ 결과조치
날짜			부적합 사항				조치사항				장비관리공무원
			항목	내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*점검결과 이상유무 발생 시 소방장비관리시스템을 활용한 해당장비 점검일지와 고장발생보고서 결재·상신

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제50호서식] <신 설>
소방자동차 정비사업소 지정 신청서
접수번호	접수일시	처리기간
신청인	기관명	사업자등록번호
대표자	생년월일
주소	전화번호
운영예정일
사무소 소재지
「소방장비관리법」 제35조제1항에 따라 위와 같이 소방자동차 전문 정비업체 지정을 신청합니다.
년 월 일
신청인	(서명 또는 인)
시·도지사 귀하
신청인 제출서류	1.「자동차관리법」 제53조제3항, 같은 법 시행규칙 제11조의2 별표 21의2의 자동차종합정비업에 등록된 사실을 증명하는 서류 2. 신청 지역 시·도 조례(자동차관리사업 등록기준)에 따른 기술인력 보유를 증빙하는 서류 3. 소방자동차 제조사(특장)의 ‘소방자동차 지정 정비공장’계약서 원본	수수료 없음
담당 공무원 확인사항	법인등기사항증명서 또는 사업자등록증
행정정보 공동이용 동의서
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항 중 사업자등록증을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 사업자등록증을 제출해야 합니다.
		신청인		(서명 또는 인)
처리절차
신청서 작성	□	접수	□	서류심사 및 실제 조사	□	지정 여부 심사	□	결정	□	지정서 발급
신청인		처리기관 (시도)		처리기관 (시도)		처리기관 (시도)		처리기관 (시도)		처리기관 (시도)
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제51호서식] <신 설>

제      호

소방자동차 정비사업소 지정서

1. 상호명:

2. 대표자:

3. 사업자등록번호:

4. 주  소:

「소방장비관리법」 제35조제1항, 「소방장비 관리업무 처리기준」 제15조제5항에 따라 위 업체를 소방자동차 정비사업소로 지정합니다.

조  건 -

○ 소방자동차 정비사업소로 지정된 자는 정비사업소 지정일로부터 3개월이내 소속 기술 인력에 대하여 한국소방산업기술원 소방장비센터에서

실시하는 소방자동차 특장부분 전문교육을 이수하여야 한다.

년      월     일

시·도 지사	직인

210mm×297mm[(백상지(150g/㎡)]

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제15조(소방장비의 점검 및 정비) ①ㆍ② (생 략)	제15조(소방장비의 점검 및 정비) ①ㆍ② (현행과 같음)
③ 운용자 및 관리자는 제1항에 따른 점검 결과에 따라 고장이 발생하였거나 불량사항을 발견한 때에는 법 제34조제1항에 따라 소방기관의 장에게 규칙 별지 제9호의 서식에 따라 보고하여야 한다.	③ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 별지 제21호서식--------------------.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
⑤ 소방기관의 장은 보유ㆍ운용하고 있는 소방자동차의 점검ㆍ정비를 위하여 소방본부 소속의 차량정비센터를 설치ㆍ운영하거나, 다음 각 호의 요건에 부합하는 관할 시ㆍ도 내의 전문정비업체를 ‘소방자동차 정비사업소’로 지정하여 운영할 수 있다. 다만, 관할 외의 인접 시ㆍ도에 위치한 전문정비업체를 지정하는 것이 효율적인 경우에는 예외로 한다.	⑤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 별지 제50호서식 및 별지 제51호서식에 따라 지정하여 ----. ---------------------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
⑥ (생 략)	⑥ (현행과 같음)
제17조(기록관리) ① 운용자는 별지 제1호부터 제12호 서식에 따라 소방장비의 관리 및 운용사항을 기록ㆍ관리하여야 하고, 관리자는 그 기록된 사항의 적정 여부를 점검시마다 확인하여야 한다.	제17조(기록관리) ① 소방장비 운용자는 별지 제1호서식부터 별지 제46호서식에 따라 점검을 실시한 후 이상이 있는 소방장비에 대하여 해당 서식에 맞춰 기록ㆍ보고하고 소방자동차는 별지 제48호서식 및 별지 제49호서식에 따라 관리 및 운용사항을 기록ㆍ관리하여야 하며, 관리자는 그 기록된 사항의 적정 여부를 별지 제47호서식에 따라 확인하고 기록ㆍ관리한다.
② ∼ ④ (생 략)	② ∼ ④ (현행과 같음)

현 행	개 정 안
[별표7] 호흡보호장비의 안전관리에 관한 기준(제15조, 제18조 관련) 7. (호흡보호장비의 유지 및 관리) 1) (생 략) 2) (생 략) 3) (생 략) 4) 고압용기에 충전된 호흡용 공기는 매 1년마다 공기를 배출한 후 새로운 공기를 충전하여 보관한다.	[별표7] 호흡보호장비의 안전관리에 관한 기준(제15조, 제18조 관련) 7. (호흡보호장비의 유지 및 관리) 1) ∼ 3) (현행과 같음) 4) ------------------------- 매 6개월마다 ---------------------------------------.

현 행	개 정 안
[부록1] 개인보호장비 관리 매뉴얼	[부록1] 개인보호장비 관리 매뉴얼 9. 유해물질 오염장비 전문세탁관리 9.1. 전문업체 세척 위탁관리 업무 처리기준 9.1.1. 유해물질 직접접촉 위험성이 높은 장비 순으로 위탁관리 대상을 선정한다. 9.1.2. 오염 정도에 따라 수시 및 정기적 위탁관리를 병행하여 합리적이고 효율적인 세탁 주기를 설정한다 9.1.3. 위탁관리 절차룰 준수하여운영한다. 1) 소방관서별 지정된 담당자가 오염 수준에 따른 전문세척관리 여부를 결정한다. 2) 오염이 심한 장비는 2차 오염 방지를 위해 현장에서 수거 격리 조치한다. 3) 전문세척이 필요한 오염 장비를 모아 세탁업체에 운송하여 전문세척을 실시한다. 4) 세탁업체와 오염장비 운송방법 등을 사전 협의하고 업체의 세척법 준수 등을 점검·관리한다. 5) 장비 납품시 장비의 성능·기능 유지여부, 유해물질 제거 수준 등 품질을 관리한다. 9.2. 전문세탁관리 업체 선정기준 9.2.1. 방화복 전용세탁기 또는 동등 이상 세탁기를 설치하고, 적정한 작업·건조공간 확보 등 전문세척설비를 구비한 업체 9.2.2. 제조사 취급설명서 및 표준세척법을 준수하고 관련내용울 숙지하여 운영할 전문인력을 확보한 업체.