문서번호	영동대로복합개발추진단-896
결재일자	2022. 1. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복합개발토목과장	영동대로복합개발추진단장
협조

「영동대로 지하공간 복합개발 건설공사」

‘22년 2월 안전점검 추진계획

2022. 2.

도시기반시설본부

(영동대로복합개발추진단)

「영동대로 지하공간 복합개발 건설공사」

‘22년 2월 안전점검 추진계획

중대재해처벌법 시행에 따른 동절기 재해예방, 안전보건관리체계 이행상태, 건설공사장 중점관리 20대 항목을 중심으로 안전점검을 시행 중대산업재해는 물론 안전사고 예방에 철저를 기하고자 함

▢ 추진근거

○ 사망사고 제로화를 위한 안전관리 계획(본부장 방침, 2021.1.27.)

○ '22년 2월 안전점검 계획(안전관리과-697, 2022. 1.26.)

▢ 정기점검 개요

○ 점검기간 : 2022. 2. 7.(월) ~ 2. 28.(월)

○ 점검대상 : 영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사(토목) 현장

○ 점검방법 : 현장별 자체점검 1회(2인1조), 외부전문가 합동점검 1회

- 자체점검 : 공사관리관 담당 공구 책임 점검 실시(2인1조)

- 합동점검 : 외부전문가 동반 전 공구 점검 실시

○ 점 검 자 : 외부전문가, 공사관리관, 건설사업관리단, 시공사

구 분		점검기간(일자)	점 검 자	비 고
자체점검	영동대로 1공구	2. 7.~2.11.	********	기간 중 1회 실시
	영동대로 2공구	2.21.~2.25.	********
	영동대로 3공구	2.14.~2.18.	********
	영동대로 4공구	2.21.~2.25.	********
합동점검	영동대로 1~4공구	2.25.	************************	가시설공사 본격 시행시 외부전문가 2인 합동점검 예정

※ 점검일정 등은 상황에 따라 변동 가능하며, 필요 시 추가 점검 실시

▢ 주요 점검내용(점검양식 붙임1~3)

○ 동절기 공사장 대비상황 확인

- 동절기 화재, 폭발, 질식 등 재해예방 및 관리실태

- 동절기 한파에 대비한 제설대책 준비상태 및 지장물 관리실태

- 기초적인 품질관리(보온양생 등) 및 시민불편 사항

- 화재에 대비한 임시 분전함 상태 및 소화설비 설치 및 관리실태

○ 현장 안전보건관리체계 이행 상태점검(KOSHA-MS 관련)

- 위험성평가 특별점검 체크리스트 확인(위험성평가 법규사항 준수여부)

- 본부의 안전보건경영방침 게시 상태(회의실, 현장 사무실 게시 확인)

- 안전보건경영매뉴얼 1종, 안전보건 지침서 17종, 안전보건절차서 4종의

보유상태 확인(감리단)

- 안전보건경영 활동서 작성 상태(활동서는 건설사업관리단이 시공사의 안전관리 실적을 관리하는 것이며 하단에 본부 안전보건목표 세부 추진사항이 작성되어야 함)

- 안전점검 일지〔(2명-현장소장, 관리 감독자)〕 작성 여부

∙ 실시규정(최초 작성, 목적·역할 등 규정), 최초평가(공사 착공 시), 정기평가(매년 1월 실시), 수시평가(매월실시) 등의 문서 기록 및 진행 중인 상태 확인

○ 코로나-19 대비 공사장 및 현장사무실 대비상황 확인

- 코로나 대비 안전교육 실시 여부, 홍보, 일일 체크리스트 등

- 근로자 안전상태 확인 및 체온계, 마스크, 소독제 확보 및 지급상태 확인 등

○ 건설공사장 중점관리 20대 기본준수 항목 등(붙임6)

- 안전난간, 전도방지시설 중점 점검

∙ 추락, 협착/충돌, 전도, 낙하, 붕괴, 감전, 기타 등

- 안전문화 정착 2단계 추진(1단계 : 안전모, 안전대 착용)

∙ 안전난간 : 2m 이상 추락위험 단부(작업발판, 구조물 개구부)

∙ 전도방지 시설 : 이동식 비계(작업발판 기준 2m 이상), 아웃트리거를 사용하는 건설기계

- 감리 및 시공사 안전담당자 활동상황 확인

∙ 건설사업관리단 : 매일 안전 활동상황 감리일지 기록여부 확인

∙ 시 공 사 : 안전관리자 안전활동 확인사항 확인

- 외부전무가 활용 안전 및 품질 점검 병행 실시

- 안전관리계획서 작성 · 승인 및 이행여부

- 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

▢ 외부전문가 합동점검(점검양식 붙임5)

○ 외부전문가 활용 안전 · 품질 중점 점검

- 가스용접기 게이지 파손 및 호스 균열, 접속상태 점검

- 고압용기(LPG, 아세틸렌, 산소 등) 실병 및 공병 구분 보관실태

- 안전관리계획서(유해위험방지계획서) 작성 및 이행 여부

○ 화재예방 및 장비 전도위험 중점점검

- 가스용접기 게이지 파손 및 호스 균열, 접속상태 점검

○ 공사장 인근 시민 보행통로 및 도로구간 상태 점검

○ 동절기 폭설 관련 제설대비 현황 및 소화설비 상태 점검

▢ 향후계획

○ 점검결과는 책임건설사업관리기술인 확인 및 시정조치 이행

- 현장에서 시정 및 개선방향 논의로 자율예방 활동 강화

- 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정조치 및 처리결과 제출

○ 조치결과 확인 후 안전관리과 통보

▢ 행정사항

○ 외부전문가 수당지급

******************

- 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 점검양식 각 1부.  끝.