「정수장별 공정 운영에 따른 활성탄 품질 영향인자 분석」관련 업무담당자 회의 개최 계획
’24. 03. 19.(화)	수도연구부장 : 안재찬☎1810 재료연구과장 : 박영복☎1840 담당 : 나미정☎1847

6개 정수장 운영활성탄의 품질변화에 따른 영향인자 분석 및 소형생물 발생 전후 공정 운영상 차이점 분석을 위한 담당자 회의 개최 계획임

□ 추진근거

ㅇ 본부장 요청사항 (재료연구과-1300, 2024.2.14.)

ㅇ 정수장별 공정 운영에 따른 활성탄 품질 영향인자 분석 (재료연구과-2174, 2024.3.11.)

□ 회의 개요

ㅇ 일    시: '24. 3. 21.(목) 14:00 ~ 16:00

ㅇ 장    소: 물연구원 장영실방

ㅇ 참석대상: (연 구 원) 재료연구과장 및 관련 직원

(정수센터) 활성탄흡착지 업무 담당 연구사

ㅇ 회의내용

- 6개 정수센터 운영활성탄의 흡착능 변화 및 추이에 관한 토의

- 활성탄 흡착성능에 미치는 정수장 운영인자 논의 및 결정

· 대상기간 : 고도도입 초기 3년, 소형생물 발생시기 3년

· 운영인자 : 원수, 흡착지 운영조건, 역세조건 등

- 운영인자 조사양식(표) 작성 방안 및 향후 일정에 관한 논의 등

□ 향후계획

ㅇ 정수센터별 운영인자 수집(조사표 작성 제출) 및 분석

붙임.  활성탄 흡착지 운영인자 조사표 1부.  끝.

붙임. 활성탄 품질영향 인자 분석표 (양식)

ㅇ 대상기간 : 고도 도입 직후부터 3년간, 연구용 활성탄지 중심

- 흡착지 운영 개요

구 분	(월 평균)				비 고
	1월	2월	3월	… 12월
원수 TOC (mg/L)	공정별 (원수, 침전수, 여과수, 오존수, 활성탄수, 정수) 월별 데이터
층고높이 (m)
누적생산량 (㎥/월)

- 역세척 정보 (예시)

구 분				년차별				비 고
역세수 종류				정수 또는 여과수
역세공정	조건		시간 (분)	20** (월 평균 횟수)
				1월	2월	3월	… 12월
	역세주기 (시간)		72	10회
	회당 시간 (분)	공기	5	50분				조건변경시 변경사항 추가
		공기+물	10	100분
		정수	5	50분
	(정수) 소독제 농도 (mg/L)		-	0.5

- 활성탄 흡착지 유입 소독제 농도 (예시)

구 분		20**년				비 고
산화제 농도 (mg/L), 일별		1월	2월	3월	… 12월
	오존(O3)
	H2O2					AOP, 쾐칭

ㅇ 대상기간 : 2020년 ~ 2023년 (소형생물 발생에 따른 공정강화 영향)

- 흡착지 운영 개요

구 분	2020 (월 평균)				비 고
	1월	2월	3월	… 12월
원수 TOC (mg/L)	공정별 (원수, 침전수, 여과수, 오존수, 활성탄수, 정수) 월별 데이터
층고높이 (m)
누적생산량 (㎥/월)

- 역세척 정보 (예시)

구 분				년차별				비 고
역세수 종류				정수 또는 여과수
역세공정	조건		시간 (분)	2020 (월 평균 횟수)
				1월	2월	3월	… 12월
	역세주기 (시간)		72	10회
	회당 시간 (분)	공기	5	50분				조건변경시 변경사항 추가
		공기+정수	10	100분
		정수	5	50분
	(정수) 소독제 농도 (mg/L)		-	0.5

- 활성탄 흡착지 유입 소독제 농도 (예시)

구 분		2020년				비 고
산화제 농도 (mg/L), 일별		1월	2월	3월	… 12월
	오존(O3)
	H2O2					AOP, 쾐칭