문서번호	물재생계획과-12794
결재일자	2016.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수정비팀장	물재생계획과장
협 조
	하수계획팀장

「합류식지역 수세분뇨 직투입방안 연구」를 위한

시범지역 선정 및 검토사항 보고

2016. 10.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「합류식지역 수세분뇨 직투입 방안 연구」를 위한

시범지역 선정 및 검토사항 보고

’16년 제1차 특‧광역시 하수도 부서장회의 시 하수도 공동연구과제로 선정된 ‘합류식지역 수세분뇨 직투입방안 연구’ 추진을 위한 시범지역 선정 등 검토사항을 보고 드림

□ 관련근거

○ ’16년 제1차 특‧광역시 하수도 부서장회의 결과 알림(정책개발팀-54, ’16.4.5.)

- 서울시에서 제안한 ‘합류식지역 수세분뇨 직투입방안 연구’ 선정

⇒ 서울시에서 연구용역 추진을 위한 적정 시범지역 제공

□ 과업개요

○ 과 업 명 : 합류식지역 수세분뇨 직투입 방안 연구

○ 과업기간 : ’16.6.22.~ ’17.6.21.(12개월)

○ 과업예산 : 9,800만원

○ 수행기관 : (사)대한상하수도협회 (연구책임자 중앙대학교 박규홍 교수)

	<연구용역 주요 과업 내용>
▹ 국내·외 현황 및 자료 조사 ∙ 수세분뇨 직투입 관련 해외 사례(일본, 유럽) 조사 ∙ 수세분뇨 직투입에 따른 초기 발생 문제점 및 해결사례 ▹ 수세분뇨 직투입 문제점 및 모델개발을 위한 시범지역 선정·운영 ∙ 수세분뇨 직투입에 따른 문제 발생 예상지역을 우선 고려하여 시범지역 선정 ∙ 수세분뇨 직투입에 따른 공공하수처리시설 및 방류수계 영향 분석 ▹ 국내 적용가능 모델 검토 ∙ 수세분뇨 직투입 적용가능 조건에 따른 개별 모델(안) 구축 ▹ 시범지역 내 구축 모델 적용을 통해 발생 문제점과 해결방안 마련 ∙ 수세분뇨 직투입을 위한 하수관로의 구조 및 운영 개선방안 도출 ▹ 수세분뇨 직투입을 대비한 기존 합류식 하수관로 정비기준 마련

□ 시범지역 선정 및 고려사항

○ 시범지역 선정

- 시범지역 : 강동구 성내배수분구

- 구체적인 위치 : 시범지역 선정 시 고려사항을 반영하여 강동구와 중앙대학교에서 성내배수분구 내 위치 선정

- 시범지역 범위

▹ 가옥수 : 40 ~ 50가구

▹ 관  경 : D=350~600㎜

▹ 관연장 : 약 450m 내외

○ 대상지역 선정 시 고려사항

- 역경사 구간 : 시공불량지역 점검

- 수심 부족구간 : 퇴적가능성은 수심과의 상관성 등 검증

- 통수능 부족구간 : 만관, 하수의 지체 현상 등 조사

- 최속유속 미달구간 : 초기관 조사

□ 분뇨 직투입 시 문제점 및 대책

○ 문제점

- 배수설비(정화조) 폐쇄 시 굴착공사가 수반되어 주민동의에 어려움이  예상되며,

- 분뇨 직투입 시 하수의 오염부하량 증가 및 발생할 지도 모르는 악취에 대한 대책이 필요함

○ 대 책

- 주민동의가 어려울 경우 배수설비 개량 및 포장복구 등 인센티브 부여

- 정화조 폐쇄가 40~50가구로 오염부하량은 미미할 것으로 보이며,   기온이 낮은 겨울철이라 민원발생이 적을 것으로 예상됨

□ 행정사항

○ 강동구청

- 합류식지역 수세분뇨 직투입에 관한 연구 수행을 위한 대상지 제공

- 대상가옥 배수설비(정화조) 폐쇄 및 원상복구 공사 시행

▹ 성내배수분구 하수관거 종합정비사업 예산 활용

- 배수설비(정화조) 폐쇄에 따른 악취발생 시 준설 및 세정 실시.  끝.