# 1

중블록별 공급량 분석

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 1월				2015. 1월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	10,127	327	224	2.2	9,903	319
소계	6,737	217	78	1.2	6,659	215
마포구 소계	3,572	115	48	1.3	3,524	114
증산4	699	23	25	3.7	674	21.7
증산5	924	30	-28	-2.9	952	30.7
와우산1	683	22	29	4.4	654	21.1
와우산2	1129	36	10	0.9	1,119	36.1
만리3	137	4	12	9.6	125	4.0
서대문 소계	3,165	102	30	1.0	3,135	101
홍은	774	25	-12	-1.5	786	25.4
백련	632	20	-152	-19.4	784	25.3
백련6	572	18	77	15.6	495	16.0
백련9	194	6	9	4.9	185	6.0
증산3	342	11	58	20.4	284	9.2
남산4	651	21	50	8.3	601	19.4
은평구 소계	3,390	109	146	4.5	3,244	105
불광터널	1846	60	170	10.1	1,676	54.1
증산1	532	17	-5	-0.9	537	17.3
증산2	349	11	22	6.7	327	10.5
진관	663	21	-41	-5.8	704	22.7

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
증산4	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산5	완 료	해당없음	분석실시	시행
와우산1	완 료	해당없음	분석실시	시행
와우산2	완 료	해당없음	분석실시	시행
만리3	완 료	해당없음	분석실시	시행
홍은	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련6	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련9	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산3	완 료	해당없음	분석실시	시행
남산4	완 료	해당없음	분석실시	시행
불광터널	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산1	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산2	완 료	해당없음	분석실시	시행
진관	완 료	해당없음	분석실시	시행

□ 증산4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	73,355	10,872	2	31	0	0
2016년	73,410	10,969	0	0	0	0
전년대비증감	55	97	-2	-31	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	674	714	699	25	-15	3.7	-2.1
일 평균공급량	21.74	23.80	22.55	0.81	-1	3.7	-4.2

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	105.72	144.05	48.60	157.36	46.28	174.49	42.77	167.05	38.62	148.77	47.56	147.32
2014	103.74	153.15	48.40	164.96	49.73	140.38	45.40	141.70	45.90	148.83	49.51	153.2
증 ․감	1.98	-9.1	0.2	-7.6	-3.45	34.11	-2.63	25.35	-7.28	-0.06	-1.95	-5.88	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 55명

- 수 전 수 :  증 97수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 10m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 인구 및 수전수 증가로 공급량 증가

- 월드컵북로 481 상암오벨리스크2차 급수세대 증가

- 모래내로1길 20 상암스튜디오380 급수세대증가

- 월드컵북로60길 24 삼성SDS상암센터 개관으로 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산5중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	83,314	13,573	8	229	1	19
2016년	81,715	13,879	10	96	0	0
전년대비증감	-1,599	306	2	-133	-1	-19	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	952	917	924	-28	7	-2.9	0.8
일 평균공급량	30.71	29.58	29.81	-0.90	0	-2.9	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.24	75.23	119.88	76.19	127.80	86.63	114.54	90.12	112.24	82.97	111.97	94.03
2014	98.47	73.64	117.41	72.08	118.16	94.46	123.29	80.14	109.08	86.69	126.12	82.1
증 ․감	0.77	1.59	2.47	4.11	9.64	-7.83	-8.75	9.98	3.16	-3.72	-14.15	11.93	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,599명

- 수 전 수 : 증 306수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 5m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 와우산1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	73,414	9,613	5	25	0	0
2016년	72,231	9,688	3	6	1	212
전년대비증감	-1,183	75	-2	-19	1	212	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	654	670	683	29	13	4.4	1.9
일 평균공급량	21.10	21.61	22.03	0.93	0	4.4	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.60	129.88	64.37	149.8	58.25	122.86	71.64	117.3	75.21	122.10	68.46	115.76
2014	103.19	135.53	62.94	151.73	59.27	149.38	58.54	123.12	62.63	132.87	67.64	131.4
증 ․감	-3.59	-5.65	1.43	-1.93	-1.02	-26.52	13.10	-5.82	12.58	-10.77	0.82	-15.64	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,183명

- 수 전 수 : 증  75수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 5건

․ 노후관 정비 : 15m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 와우산2중블록

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	132,592	5,681	9	903	8	643
2016년	134,064	5,341	11	155	1	66
전년대비증감	1,472	-340	2	-748	-7	-577	0

○ 현황

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,119	1,147	1,129	10	-18	0.9	-1.6
일 평균공급량	36.10	37.00	36.42	0.32	-1	0.9	-2.7

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.42	86.00	110.26	76.64	127.28	94.19	105.74	93.31	106.31	95.74	105.79	92.41
2014	100.76	71.28	115.34	73.12	111.53	90.49	140.09	97.39	132.89	90.25	93.58	92.42
증 ․감	-1.34	14.72	-5.08	3.52	15.75	3.7	-34.35	-4.08	-26.58	5.49	12.21	-0.01	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 1,472명

- 수 전 수 : 감 340수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 15m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 마포대로 83(도화동)신라스테이마포 입주로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 만리3중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	24,202	1,879	0	0	0	0
2016년	25,865	1,915	2	2	0	0
전년대비증감	1,663	36	2	2	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	125	135	137	12	2	9.6	1.5
일 평균공급량	4.03	4.35	4.42	0.39	0	9.7	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	98.67	104.41	94.73	107.98	83.66	113.4	93.56	105.41	91.60	109.99	80.98	99.69
2014	101.62	97.37	90.6	98.44	78.84	143.84	86.45	109.26	81.01	119.83	105.50	106.63
증 ․감	-2.95	7.04	4.13	9.54	4.82	-30.44	7.11	-3.85	10.59	-9.84	-24.52	-6.94	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 1,663명

- 수 전 수 :  증 36수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 6m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 급수인구 증가 및 수전수증가로 공급량 증가

○ 문제점

- 중부수도사업소와의 경계지역 유량계(7개)관리에 어려움이 있음

○ 대책(추진계획)

- 유량계 비교유량 측정

- 사업소간 경계밸브 확인 및 중블록내 집중 탐지 실시

□ 홍은중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	115,342	7,769	2	72	0	0
2016년	114,989	7,745	6	111	0	0
전년대비증감	-353	-24	4	39	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	786	723	774	-12	51	-1.5	7.1
일 평균공급량	25.35	23.32	24.97	-0.38	2	-1.5	8.6

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	98.00	75.63	121.93	82.22	111.93	83.36	131.36	82.91	108.86	80.16	116.04	83.64
2014	98.12	74.96	118.70	82.74	118.46	86.08	121.28	83.64	114.14	82.57	120.49	76.28
증 ․감	-0.12	0.67	3.23	-0.52	-6.53	-2.72	10.08	-0.73	-5.28	-2.41	-4.45	7.36	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 353명

- 수 전 수 : 감  24수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 6m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

- 통일로62길 17 북한산 푸르지오 입주로 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 재개발(홍은12구역) 수시 점검

- 가압지역 3개소 정점부 적정 수압 유지

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	74,507	4,933	7	9	4	417
2016년	72,457	5,170	15	5,883	0	0
전년대비증감	-2,050	237	8	5,874	-4	-417	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	784	678	632	-152	-46	-19.4	-6.8
일 평균공급량	25.29	21.87	20.39	-4.90	-1	-19.4	-4.6

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	96.51	45.16	181.72	56.10	144.44	71.18	118.83	63.1	130.5	68.25	120.48	61.86
2014	98.36	45.76	166.11	60.29	137.25	44.43	184.14	74.91	144.23	72.62	99.34	52.91
증 ․감	-1.85	-0.6	15.61	-4.19	7.19	26.75	-65.31	-11.81	-13.73	-4.37	21.14	8.95	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,050명

- 수 전 수 : 증 237수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 7m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련6중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	38,137	3,506	3	102	0	0
2016년	37,893	3,595	3	122	0	0
전년대비증감	-244	89	0	20	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	495	569	572	77	3	15.6	0.5
일 평균공급량	15.97	18.35	18.45	2.48	0	15.5	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.86	136.60	56.95	136.53	46.89	126.35	74.81	142.44	55.60	139.48	51.40	131.4
2014	101.44	131.52	53.54	129.71	57.05	150.13	60.14	124.80	50.43	144.76	73.87	139.91
증 ․감	-1.58	5.08	3.41	6.82	-10.16	-23.78	14.67	17.64	5.17	-5.28	-22.47	-8.51	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 244명

- 수 전 수 : 증 89수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 4m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이상없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련9중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	68,167	16	1	11	0	0
2016년	66,381	15	0	0	0	0
전년대비증감	-1,786	-1	-1	-11	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	185	186	194	9	8	4.9	4.3
일 평균공급량	5.97	6.00	6.26	0.29	0	4.9	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	98.61	20.35	184.42	19.65	203.1	19.88	195.21	21.59	209.21	23.46	161.89	21.58
2014	96.25	15.65	189.91	17.32	207.58	22.01	182.44	21.55	173.94	27.42	177.82	23.09
증 ․감	2.36	4.7	-5.49	2.33	-4.48	-2.13	12.77	0.04	35.27	-3.96	-15.93	-1.51	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,786명

- 수 전 수 : 감 1수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 5m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진 및 중블록 탐지 실시

□ 증산3중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	46,791	7,020	2	9	0	0
2016년	53,749	7,139	2	11	0	0
전년대비증감	6,958	119	0	2	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	284	330	342	58	12	20.4	3.6
일 평균공급량	9.16	10.65	11.03	1.87	0	20.4	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	106.48	148.55	55.69	149.02	61.29	149.95	55.16	152.07	54.03	145.48	55.73	144.26
2014	102.37	143.85	58.45	154.15	56.65	129.68	65.39	154.89	71.38	121.91	56.17	113.51
증 ․감	4.11	4.7	-2.76	-5.13	4.64	20.27	-10.23	-2.82	-17.35	23.57	-0.44	30.75	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 6,958명

- 수 전 수 : 증 119수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 8m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년도보다 인구수 증가로 공급량증가

- 가재울미래로(택지2,4구역)DMC파크뷰자이 입주로 공급량 증가

- 수색로 56 성공타워 입주점포 증가로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 남산4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	50,780	8,448	9	49	6	9,555
2016년	51,440	8,601	6	107	1	86
전년대비증감	660	153	-3	58	-5	-9,469	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	601	650	651	50	1	8.3	0.2
일 평균공급량	19.39	20.97	21.00	1.61	0	8.3	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	98.74	119.37	68.83	125.03	61.94	131.52	75.64	128.22	61.99	122.51	60.65	130.44
2014	102.82	121.56	63.37	130.82	58.11	133.51	71.55	137.11	64.68	142.70	60.66	147
증 ․감	-4.08	-2.19	5.46	-5.79	3.83	-1.99	4.09	-8.89	-2.69	-20.19	-0.01	-16.56	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 660명

- 수 전 수 :  증 153수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 3m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 충정로 76(미근동) 신라스테이서대문 수도공급 으로 인한                   공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 누수의심지역에 대한 탐지 실시

□ 불광터널중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	226,801	24,503	4	353	2	129
2016년	228,492	25,190	8	223	1	66
전년대비증감	1,691	687	4	-130	-1	-63	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,676	1,795	1,846	170	51	10.1	2.8
일 평균공급량	54.06	57.90	59.55	5.49	2	10.2	3.5

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	97.45	88.25	120.25	90.23	101.67	93.8	104.05	89.45	104.87	86.89	105.33	87.14
2014	98.88	84.33	117.25	87.71	114.53	88.92	108.25	87.25	114.06	89.48	105.90	90.04
증 ․감	-1.43	3.92	3	2.52	-12.86	4.88	-4.20	2.20	-9.19	-2.59	-0.57	-2.9	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 1,691명

- 수 전 수 : 증 687수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 16m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 인구수 및 수전수 증가로 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	74,953	10,018	3	214	2	892
2016년	72,421	9,923	1	1	2	177
전년대비증감	-2,532	-95	-2	-213	0	-715	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	537	484	532	-5	48	-0.9	9.9
일 평균공급량	17.32	15.61	17.16	-0.16	2	-0.9	12.8

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	99.68	111.24	66.06	120.41	77.26	118.16	82.74	120.77	85.57	122.34	69.57	122.38
2014	100.56	120.06	71.81	108.85	87.52	114.57	84.47	124.07	67.19	122.05	80.8	124.75
증 ․감	-0.88	-8.82	-5.75	11.56	-10.26	3.59	-1.73	-3.30	18.38	0.29	-11.23	-2.37	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,532명

- 수 전 수 : 증  95수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 6m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	28,582	7,522	4	359	2	395
2016년	27,647	7,665	3	236	0	0
전년대비증감	-935	143	-1	-123	-2	-395	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	327	352	349	22	-3	6.7	-0.9
일 평균공급량	10.55	11.35	11.26	0.71	-0	6.7	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	97.89	101.45	107.54	92.56	90.23	97.13	93.61	86.64	95.19	94.99	109.26	108.16
2014	101.48	93.48	117.37	102.06	86.47	115.07	90.57	103.04	102.96	112.55	86.85	105.87
증 ․감	-3.59	7.97	-9.83	-9.5	3.76	-17.94	3.04	-16.40	-7.77	-17.56	22.41	2.29	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 935명

- 수 전 수 : 증 143수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 5m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 누수의심지역에 대한 탐지 실시

□ 진관중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	84,527	12,520	2	3	1	670
2016년	85,516	12,975	1	1	3	2,067
전년대비증감	989	455	-1	-2	2	1,397	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	704	645	663	-41	18	-5.8	2.8
일 평균공급량	22.71	20.81	21.39	-1.32	1	-5.8	4.8

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	98.33	100.3	72.55	102.1	98.29	105.82	118.23	108.82	70.48	116.47	75.06	113.54
2014	99.26	113.91	85.27	115.95	82.25	116.90	80.98	118.09	74.43	123.1	78.16	102.84
증 ․감	-0.93	-13.61	-12.72	-13.85	16.04	-11.08	37.25	-9.27	-3.95	-6.63	-3.1	10.7	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 989명

- 수 전 수 : 증 455수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 4m

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

- 진관2로 12 메이플 카운티 오피스텔 입주로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

# 2

공급량 일일결산

□ 총괄표                                                2016. 1.

일별	2015. 1월				2016. 1월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
구분	총 생산량			9,903,297	총 생산량			10,127,017	223,720
	일 평균 생산량			319,461	일 평균 생산량			326,678	7,217
	일 평균 증감율			-0.22	일 평균 증감율			2.26	2.5
1	목	-9.8	-4.3	320,733	금	-3.3	4	323,777	3,044
2	금	-9	-1.9	329,977	토	1	9.5	312,250	-17,727
3	토	-9.2	3.1	311,615	일	5.1	9.4	326,407	14,792
4	일	0.2	8.5	320,577	월	-2.5	5.3	317,249	-3,328
5	월	-1.1	7.9	348,924	화	-4.8	1.5	330,649	-18,275
6	화	-7.6	4	320,865	수	-4.9	1.7	313,092	-7,773
7	수	-8.9	-0.6	327,996	목	-5.9	1.4	305,115	-22,881
8	목	-9.5	-0.2	301,743	금	-6.9	1	321,830	20,087
9	금	-6.8	3.5	317,310	토	-6.2	2.4	315,857	-1,453
10	토	-5.6	4.8	311,319	일	-2.7	3.8	311,855	536
11	일	-4.3	2.5	339,906	월	-6.5	0.9	326,735	-13,171
12	월	-7.3	3.7	331,687	화	-9.1	0.7	327,256	-4,431
13	화	-5.1	5.8	322,913	수	-8.2	0.1	301,886	-21,027
14	수	-0.3	6.1	314,005	목	-8.4	1.3	318,183	4,178
15	목	-1.1	9	326,527	금	-4.3	5.3	313,132	-13,395
16	금	-2.5	3.4	304,921	토	-2.1	2.8	302,764	-2,157
17	토	-7.7	3.1	308,215	일	-0.7	5.4	336,555	28,340
18	일	-6.5	2.1	312,311	월	-12.7	0.4	333,263	20,952
19	월	-4	3.1	338,819	화	-15.1	-8.9	313,751	-25,068
20	화	-6.4	4.4	313,901	수	-14.5	-5.2	317,402	3,501
21	수	-1.2	6.5	318,759	목	-10.2	-2.3	322,907	4,148
22	목	0.8	7.1	320,334	금	-11.1	-3.8	340,353	20,019
23	금	-1.6	4.9	330,233	토	-16	-8.3	330,323	90
24	토	0.8	8.4	294,167	일	-18	-10.5	340,061	45,894
25	일	1.1	5	308,772	월	-14.3	-3.4	342,861	34,089
26	월	0.2	6.5	331,816	화	-8.5	1.7	333,225	1,409
27	화	-7.4	0.5	340,110	수	-4.7	4.3	379,792	39,682
28	수	-9.1	2.7	304,076	목	-5.6	3.5	344,202	40,126
29	목	-4.6	3	309,364	금	-1.4	5.4	333,175	23,811
30	금	-7	0.8	304,003	토	-2.5	5.2	358,285	54,282
31	토	-8.5	0.8	317,399	일	-1.9	2.8	332,825	15,426