				★차장			팀장	공사감독2처장	시설안전본부장
문서번호		공사감독2처-15923
보존기간		5년		협 조
결재일자		2023.11.29.
공개여부		공개
「2023년 주요사업 핵심과제」 - 유해 ‧ 위험 저감체계를 통한 - 공사감독자의 중대재해 Zero化 추진(핵심) 결과보고
			2023. 11.
						공사감독2처

「2023년 주요사업 핵심과제」  - 유해 ‧ 위험 저감체계를 통한 -

공사감독자의 중대재해 Zero化 추진(핵심) 결과보고

각종 위험요소가 산재한 다양한 공사현장에 대해 유해‧위험 저감체계를 활용하여 공사감독자의 안전사고를 방지하여 중대재해 발생 Zero를 달성하고자 추진한 사항에 대한 결과를 보고하고자 함

※ 관련근거: 공사감독2처-1488(2023.03.10.)『공사감독자의 중대재해 Zero化 추진(핵심)』

Ⅰ		추진배경

❍ 안전사고 지속 발생으로 「사회안전」에 관심 확대

➠ ‘광주 아파트 붕괴 사고’ 등 공공부문의 안전에 대한 사회적 요구 증대

❍ 직원의 ‘안전’과 ‘중대재해 예방’을 위한 「현장 중심 안전관리쳬계」강화

➠ 공사감독 직원의 안전위해요소를 체계적 ․ 효율적으로 관리 필요

❍ ‘안전관리 역량 강화’로「조직 경쟁력」확보 필요

Ⅱ		추진방향 및 성과목표

□ 추진방향

Plan (계획)	공사별 착수 전 “안전감독 수행 토론회” 개최 및 공사중 유해위험요소 추가 발굴 ※ D/B자료 활용, 위험요소 발굴 및 자료 축적
Do (추진)	“안전감독 수행 토론회” 개최시 발굴된 위험요소에 대한 안전대책 시행 ※ 안전대책 시행 결과에 대하여 감독일지에 기재하고 시공사와 자료 공유 ․ 소통
Check (평가)	준공후 “공사감독보고서” 작성 시 안전감독 활동실적 기재 및 평가 ※ 적정한 위험요소 발굴 및 안전대책 시행 결과에 대해 적정여부 평가
Action (개선)	위험요소 D/B화 및 개선(위험제거)대책 활용 ※ 연속성을 위해 지속추진

	성 과 목 표
✔ 성과목표 : 안전감독 수행 토론회 개최 (68건 시행) ※ 예정공사 85% 이상 대비 90% 달성

Ⅲ		세부 추진 개선 실적

□【Plan(계획)】안전감독 수행 토론회 개최

❍ 대  상: 2023년 신규 대행공사 중 실 착공 현장

■ 신규 대행 예정 건수 (2022.03. 기준) : 75건

❍ 안전감독 수행 토론회 개최 현황 (2023.11.22 기준)

총 계	토목1팀	토목2팀	상수도1팀	상수도2팀	상수도3팀	상수도4팀
68건	8건	5건	15건	12건	16건	12건

	유해·위험 요소
장비에 의한 충돌 〉상수도관 등 자재에 끼임 〉도로상 작업에 따른 교통사고

▲ 안전감독 수행 토론회(토목 분야)	▲ 안전감독 수행 토론회(상수도 분야)

■ 공사별 유해 ․ 위험요소 유형 ․ 원인별 분류 (안전감독 수행 토론회시 발굴)

유형 기인물	계	맞음, 부딪힘 (낙하, 충돌)	떨어짐 (추락)	끼임, 깔림 (협착)	교통 사고	기타	스트레스	밀폐, 중독, 질식	미끄러짐	화재, 화상	무너짐 (붕괴)	넘어짐 (전도)	베임
계	244	77	46	36	25	16	11	9	8	8	5	3	0
가시설물	5	1	2								2
거푸집·동바리	1		1
고소작업	5		4									1
고소작업대	4		2						2
공구·기타	7	4	3
구조물	3		1	2
기계·부속물	0
밀폐공간	19					10		9
보호구 미착용	0
사다리	7		5						2
옹벽·지반	2			1							1
유해위험 물질	0
이동식비계	3		2									1
자재·공구·재료	35	5		26						2	2
작업·점검·통로	22	3	12	3	4
차량·기계·장비	78	54		3	20							1
토사·사면	26	8	14						4
활선부·전기	7					1				6
기타	20	2		1	1	5	11			0

□【Do(추진)】공사 중 발굴된 위험요소에 대한 안전대책 시행

❍ 대  상: 안전감독 수행 토론회 개최 공사장

❍ 공사 중 위험요소에 대한 안전대책 시행 현황 (2023.11.22 기준)

❖ 공사시행 중 공사현장내 위험성평가항목 추가 검토․시행

	유해·위험 요소
토사 사면에서 떨어짐 〉점검통로 등 기타 공사장내 떨어짐 〉건설기계에 충돌

▲ 야간 감독 시 시인성 불량(안전대책 시행 전)	▲ 발광형 보호구착용으로 시인성 확보 (안전대책 시행 후)

■ 공사별 유해 ․ 위험요소 유형 ․ 원인별 분류 (공사 중 안전대책 시행)

유형 기인물	계	떨어짐 (추락)	맞음, 부딪힘 (낙하, 충돌)	끼임, 깔림 (협착)	기타	교통 사고	화재, 화상	넘어짐 (전도)	베임	무너짐 (붕괴)	미끄러짐	밀폐, 중독, 질식	스트레스
계	60	36	11	5	3	2	2	1	0	0	0	0	0
가시설물	0
거푸집·동바리	0
고소작업	0
고소작업대	0
공구·기타	0
구조물	2		2
기계·부속물	0
밀폐공간	2				2
보호구 미착용	1						1
사다리	4	4
옹벽·지반	0
유해위험 물질	0
이동식비계	2	2
자재·공구·재료	2			2
작업·점검·통로	12	8	1	1		1		1
차량·기계·장비	15	5	7	2		1
토사·사면	10	9	1
활선부·전기	0
기타	10	8			1		1

□【Check(평가)】안전감독 활동실적 기재 및 평가(공사감독보고서)

❍ 대상공사: ‘안전감독 수행 토론회’를 개최한 공사장에 대해서 평가 실시

❍ 공사장별 도출된 위험성평가항목 적정 관리를 통한 감독자 사고 미발생

□【Action(개선)】위험요소 D/B화 및 개선대책 활용

❍ 위험요소 D/B화

■ ‘안전감독 활동실적’을 통한 공사감독자 위험요소 D/B 구축 [붙임1]

❍ 개선대책 활용

■ 공사별 감독자의 위험요소에 대한 D/B 활용(공유)으로 사전에 위험요소 제거

Ⅳ		추진 효과 분석

❍ 공사별 감독자의 적극적 협조로 위험요소 저감체계 구축 ․ 정착

➠ 착공 전 공사감독자의 위험요소 사전확인을 통한 공사감독자 위험요소 축적

➠ 위험요소에 대한 공사장별 개선대책 적정성 수시 확인 등을 통한

공사감독자 안전사고 ZERO 유지

❍ 감독자의 위험요소 저감체계에 대해 시공사와 활발한 의견공유 필요

➠ 공사 중 발굴한 감독자의 위험요소에 대한 안전대책 시행결과를 공사 전

시공사와 활발하게 공유 ․ 소통

Ⅴ		향후 추진계획

□ 위험요소 D/B화 추진사항 공유

❍ 시공사와도 D/B화 추진사항에 대해 주기적인 공유․소통 실시

□ 2024년에도 공사감독자 중대산업재해 예방의 업무연속성을 위해  지속추진하여 감독자 위험요소 D/B 축적

붙임  1. 공사별 유해 ․ 위험요소 저감체계 구축 ․ 운영 현황(68건) 1부.

2. 안전감독 수행 토론회 개최(보고서 68건) 각1부.  끝.