문서번호	도시철도토목부-14444
결재일자	2016.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
협조
	주무관

『『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

작업구 추가 설치에 따른 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

작업구 추가 설치에 따른 검토 보고

입출고선 구간에 당초 설계에는 작업구가 반영되어 있지 않으나 터널공사 수행을 위하여 작업구를 설치하여야 하고 작업구 설치에 따른 가시설(버팀보) 간격 및 자재가 변경됨에 따른 검토 보고임.

※ 작업구 1개소 신설 : 증) 금액 9,826천원

Ⅰ		관련근거

○ 대한(하남) 제16-638호(2016.11.15) : 입출고선 가시설 일부 변경에 따른 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 : 471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 내용

○ 입출고선은 구조물 공사(박스 및 Y-Type) 및 터널공사로 구성되어 있으며, 구조물 공사 선 시행후 터널공사 시행시 장비진입 및 토사반출을 위하여 당초 설계에 반영되어 있지 않은 작업구 추가 설치가 요구되어 이에 대한 적정성 여부를 검토하여 보고함.

□ 작업구 설치 방안

○ 작업구 설치 현황도

○ 작업구 설치 개요도

구 분	당 초	변 경
평면도

○ 가시설 변경 현황

- 버팀보 간격 : 당초 C.T.C 3.0m →  변경 C.T.C 4.0m

- 자재 변경   :  H 250X250X9X14 → 300X305X15X15

- 자재 추가 (사보강재 )

∙강재 규격 : 300X305X15X15

∙수     량 : (4개소×5단 : 20개소)

□ 공사비 증 · 감 현황                               (단위 : 원)

공 종 명	단위	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	식	2,636,973	10,271,933	증) 7,634,960
제 잡 비		754,027	2,945,067	증) 2,191,040
도 급 비		3,391,000	13,217,000	증) 9,826,000

□ 건설사업관리단 검토 의견

○ 입출고선 구조물 공사(개착 박스 및 U-Type) 및 터널공사 수행을  원활하게 추진하기 위하여 입출고선 개착박스 구간에 당초 설계에 반영되어 있지 않은 작업구 추가 설치가 필요하며, 변경되는 공사비에 대해서는 추후 설계에 정산 반영함이 적정한 것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단되므로 작업구 추가 설치 실정보고건을 승인조치하고,

○ 추가되는 공사비는 향후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.  끝.