문서번호	물관리정책과-1080
결재일자	2015.1.21.
공개여부	비공개(1,5)
방침번호

			시 민
★주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장	물순환기획관

『용산미군기지 외곽 지하수오염 확산 감시를 위한』

′15년 지하수 및 미군하수 수질모니터링 계획

2015. 1.

서 울 특 별 시

(물관리정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 ■	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	용산구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	보건환경연구원 등	)		무 □

『용산미군기지 외곽 지하수오염 확산 감시를 위한』

′15년 지하수 및 미군하수 수질모니터링 계획

용산 미군기지 외곽 지하수 및 미군 하수에 대한 수질모니터링을 실시하여 유류오염 확산을 감시하고자 함.

Ⅰ		′15년 모니터링 계획

□ 모니터링 계획

대 상	검사주기	검 사 항 목	비 고
유류오염지역 외곽 관정 (13개소)	분기 1회	유류성분 5개 항목 (B, T, E, X, TPH)	기지 남향 3개소 추가
지하철 유출지하수(2개소)	월 1회	〃
미군 하수(1개소)	월 1회	TPH
일반 유입하수(1개소)	반기 1회	TPH	난지물재생센터
우천시 미군 하․우수(2개소)	필요시	관능검사(시각, 후각) TPH(필요시)

※ B : 벤젠, T : 톨루엔, E : 에틸벤젠, X : 크실렌, TPH : 석유계총탄화수소

□ 모니터링 위치도

□ 기관별 추진내용

○ 서울시(도시안전본부 물관리정책과)

- 모니터링 결과 분석 및 사업 총괄

- 필요시 관련기관과 합동조사 실시

○ 용산구(맑은환경과)

- 지하수, 유출지하수 등 모니터링 대상 시료채취 및 수질 감시

- 물재생센터 유입하수 시료채취 및 분석 의뢰

○ 서울시 보건환경연구원(물환경연구부)

- 시료 분석 및 결과 통보(보건환경연구원 → 용산구, 서울시)

○ 서울메트로(4호선 삼각지역), 도시철도공사(6호선 녹사평역)

- 지하철역 유출지하수 시료채취시 현장 안내 및 합동조사시 협조

- 지하수 오염원인 분석 위한 자료 요청시 역사 내 지하수 활용현황 제공

○ 난지물재생센터(관리과)

- 유입하수 시료채취 시 현장 안내

Ⅱ		′14년 모니터링 결과

□ 유류오염지역 외곽 지하수관정 : 13개소(분기별 1회)

○ 녹사평역 및 캠프킴 외곽 8개 관정 유류성분 불검출

○ 캠프킴 주변 및 사우스포스트(남쪽방향) 주변 관정 5개에서 유류성분(TPH) 검출되었으나 기준치 이내

⇒ 외곽으로의 오염 확산 징후 없음

□ 지하철역 유출지하수 : 2개소(매월 1회)

○ 녹사평역 유출지하수(사우스포스트 유류오염 확산 감시용)

- BTEX 4개 항목 불검출

- TPH는 불검출~0.3㎎/L(′14.6월)로 정화기준 이내의 저농도로 검출

○ 삼각지역 유출지하수(캠프킴 유류오염 확산 감시용)

- BTEX 4개 항목 불검출

- TPH는 4월 0.1~ 0.9 ㎎/L(4월, 6~7월, 9~10월)로 정화기준 이내의 저농도로 검출

▸ 삼각지역 집수정은 지하수와 생활용수 등이 혼입되는 구조

※ TPH 농도 추이

0.5㎎/L(′14.5월) → 0.9㎎/L(′14.6월) → 0.1㎎/L(′14.7월)

→ 0.3㎎/L(′14.9월) → 0.3㎎/L(′14.10월) → 불검출(′14.11월~)

⇒ 삼각지역사에서 발생되는 지하수는 생활용수 활용에 따라 미량의 유류성분이 검출된 것으로 보이며, 변화추이 관찰을 위해 지속적인 모니터링 필요

□ 미군 하수 : 1개소(매월 1회)

○ TPH는 0.6~4.2㎎/L로 전년보다 다소 낮게 검출되었고, 4월~6월 사이 농도(3.1~4.2㎎/L)가 상대적으로 높게 분석되었음

※ ′13년 TPH 농도 : 0.6~5.6㎎/L

○ TPH는 하수 방류수 기준 항목에 포함되지 않으며, 난지 물재생센터 유입 하수의 TPH(1.0~2.4㎎/L)보다 대부분 저농도로 분석되는 등 하수를 통한 유류 유출로 보기는 어려움

Ⅲ		행정사항	: 관련기관 통보

□ 기관별′15년 수질 모니터링 계획 통보 및 협조 요청

□ 시료채취 시 유의사항 안내

붙임  1. ‘15년도 미군기지 외곽 수질모니터링 지점 현황 1부.

2. ‘15년도 미군기지 외곽 수질모니터링 지점 위치도 1부

2. ‘14년도 미군기지 외곽 수질모니터링 결과 1부.