문서번호	시설과-504
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
협 조
	★공원운영과장
	서울숲공원관리사무소장
	보라매공원관리사무소장
	조경지원과장

『2014년 공원등 정비공사(연간단가)』시행계획

동부공원녹지사업소

시설과

2014년 공원등 정비공사(연간단가) 시행계획

우리사업소 산하공원 전기 시설물(공원등)에 대한 정기적인 점검과 신속한 보수정비로 안전사고(감전 등)를 사전에 예방하고 이용시민들에게 쾌적하고 안전한 공원환경을 제공코자 함.

1		현 황	7

○ 대상공원 : 보라매공원 등 6개소(서울숲,응봉,길동,천호,시민의숲)

○ 대상시설물

구 분	위 치	등 주(본)	광 원(등)	분전함(면)	전선로(m)	비고
보라매공원	보라매공원	451	665	30	46,710
서울숲공원	서울숲	509	537	8	39,000
	응봉공원	104	88	1	5,000
	소 계	613	625	9	44,000
시민의숲공원	시민의숲	118	141	3	12,080
	천호공원	54	58	1	6,710
	길동	16	16	1	1,500
	소 계	188	215	5	20,290
계	6	1,252	1,505	44	111,000

2		연간정비 개요	7

○ 공 사 명 : 2014년 공원등 정비공사(연간단가)

○ 공사기간 : ’14. 03.  ~ ’15. 02. 28(12개월)

○ 소요예산 : 145,800천원

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,                       공원관리및도시녹화지원,동부공원녹지사업소산하공원유지관리,시설비

○ 보수,정비내용

▷ 전기선로보수      :  3,330m (시설연장×3%)

▷ 공원등기구 세척	:  1,500×1회 (예산범위 내 수량 및 횟수 조정)

▷ 전기설비 정비

- 램프(330개), 안정기(100개) 교체

- 표찰정비(100개) 및 공원등주(30개) 정비

- 접지, 절연저항측정, 분전함 점검 및 정비 등

3		시 행 방 법	7

○ 일반사항

▷ 공원등 세척, 절연저항 측정, 접지저항 측정, 시설과 일괄 작업 지시

- 공원등 세척 : 봄 맞이 환경 정비시(3월 ~ 4월)

- 절연저항 및 접지저항 측정 : 년2회(3월 ~ 4월, 9월 ~ 10월)

▷ 시설물 정비(전선로정비, 등주정비, 표찰정비 등) : 공원관리사무소 작업 요청

- 업무처리 흐름도

작업요청		작업지시		시설물정비		작업완료 확인서 서명		대금지급
(공원사무소)		(시설과)		(도급자)		(공원사무소)		(시설과)

○ 고장발생시

▷ 공원등 불량, 누전회로 발생 및 감전우려 개소 발생시 : 공원사무소 작업 지시 및 요청

- 업무처리 흐름도(공원관리사무소 자체 주기적인 점검 실시 부점등 및 불량 전기시설 적출)

작업지시 및 시설과유선통보		고장보수		작업완료 확인서 서명		시설과 통 보		대금지급
(공원사무소)		(도급자)		(공원사무소)		(공원사무소)		(시설과)

○ 자재수급 방법

▷ 일반자재(램프, 안정기, 수신기 등) : 공원관리사무소 지급자재 사용

▷ 보수용 자재(공원등주, 분전함, 배관배선 등) : 정비후 도급비 정산

4		행 정 사 항	7

○ ’14. 02.	: 각 공원관리사무소에 시행계획 시달

○ ’14. 03 ～ ’15. 02 : 공원등 정비공사(연간단가) 시행

붙임  1. 작업(보수)요청서  1부.

2. 작업지시서 1부. 끝.