물 품 규 격 서
품 명	디지털카메라 세트	수 량	23
용 도	화재현장에서 화재원인과 관련한 화재증거물의 수집, 보관, 관리 등 화재조사업무 전반적인 사진 촬영에 활용
【기능 및 특징】 ○ 화재현장에서 조사사항 촬영 및 화재증거물 촬영 시 사용하는 장비 ○ 국민안전처「화재증거물수집관리 규칙」에 적합하여야 함 【구 성】 ○ 디지털카메라, 렌즈세트, 플래시세트를 포함한 full set로 구성 【규 격】 1. 디지털카메라 : 1 set ○ 형식 : 렌즈 교환식 일안 리플렉스 타입 디지털 카메라 ○ 유효 화소수 : 2416만 화소 이상 ○ 촬영 속도: 초당 약 6fps ○ 감도 : 상용감도 ISO 100 ~ 25600 ○ 센서 : 고성능 화상 처리 엔진 EXPEED 4 ○ 기록 매체※2 SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 ○ 렌즈: F-MOUNT 니콘 F 마운트(AF 커플링, AF 접점 포함) ○ 측광 방식 : 2016분할 RGB 센서에 의한 TTL 개방 측광 방식 ○ 방식 : 23.5×15.6mm 사이즈 CMOS 센서 ○ 먼지 감소 기능 :이미지 센서클리닝, 이미지 더스트 오프 데이터 취득 (Capture NX-D 필요)

○ 무게: 약 675g(본체만) ○ Wi-Fi 및 NFC 내장 ○ 동영상 파일 형식 : MOV ○ 액정모니터 크기 : 8.13㎝(3.2형) TFT 액정 모니터 ○ 크기(W×H×D) : 약 135.5×106.5×76mm ○ 디지털카메라가방 , 메모리카드 포함 2. 렌즈 세트 : 1 ea ○ AF-S DX NIKKOR 16-80 mm f/2.8-4E ED VR ○ with UV filters, 후드 포함 3. 플래쉬 세트 : 1 ea ○ 형식 : 직렬 제어 방식 TTL 자동 조광 스피드 라이트 ○ 조광범위 (i-TTL 조광모드 시) : 0.6m~20m (포맷, 배광 타입, ISO 감도, 조사각, 조리개에 따라 변경) ○ 가이드 넘버 : 28(ISO 100·m)/ 39(ISO 200·m) ○ 크기(W×H×D) : 약 71×126×104.5mm
비고	1. 무상서비스 기간 : 기본 1년 , 정품등록 시 1년 추가 연장 (총 2년) 2. 제조사에서 발급한 품질보증서 또는 정품인정서 첨부 3. 제품사용법 교육 제공