【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지상식)	신-235호	종로구 자하문로 31 (통인동 147-10)	지상식 소화전 하단몸통 누수	사용가
(발생 원인)
1. 2016년 4월 26일(화) 1팀장 소방위 이광희외 3명(이정호,인홍진,임성수) 4월 소방용수시설 조사 중 지상 식 소화전 신-235호 고장을 확인하여 보고합니다. 고장내용 : 소화전 몸통 하단부 누수 조치사항 : 제수변 및 몸통 스핀들 잠금 조치
(현재 상태)
사용가
2016년 04월 26일 조 사 자 소 방 위 : 이 광 희 (인) 확 인 자 신교119안전센터장 소 방 위 : 김 상 철 (인)

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설 고장사진
고장 소방용수시설 위치도