Ⅰ. 가동형 제수밸브 부설 및 접합

(기당)

관경(mm)	배관공(수도)(인)	보통인부(인)	크 레 인
			규격(ton)	사용시간(hr)
∅ 80	1.08	0.55	-	-
100	1.30	0.65	-	-

〔주〕 (1) 본 품은 가동형 제수밸브의 플랜지 철거, 접합 및 제수밸부 부설을 모두 포함한 것이다.

(2) 본 품에는 소운반이 포함되어 있음.

(3) 본 품은 작업공간이 현저히 협소한 흄관 800㎜ 내에서의 작업으로써 인력 품으로

적용된 것이다.

(4) 본 품은 맨홀 내 토사제거를 선행 시공된 상태에서의 작업 품이다.

(5) 밸브교체에 따른 보조작업(교통정리, 안전원, 밸브개폐, 물푸기 등)은 별도 계상한다.