함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	가동형 제수밸브 확대 추진계획 알림

1. 시설관리과-618(2015. 1. 28.)호와 관련입니다.

2. “가동형 제수밸브” 500개소를 2014년에 설치 완료함에 따라 2015년에는 아래와 같이 확대 추진코자 알려드리니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시행내용

1) 대형수도계량기실 밸브 설치를 가동형 제수밸브로 대체(D=80~100㎜)
⇒ ‘15. 2. 1.부터

2) 구경 200㎜ 이하 관로 부설공사의 밸브를 가동형 제수밸브로 대체
⇒ ‘15.2.1.부터 D=80∼100㎜ / ‘15.7.1.부터 D=150∼200㎜

3) 비스페놀A 성분 도료로 도장된 에폭시도장 밸브는 비스페놀A 성분이 없는 도료제품으로 대체(비스페놀F 등)

⇒ ‘15년 하반기부터

나. 각 부서별 추진사항

1) 배급수관정비사업 지침에『가동형 제수밸브』반영 - 누수방지과

2)『서울특별시 급수공사업무 시행지침』에 대형 수도계량기실 내부 배관 반영                                     - 급수설비과

3) 노후 상수도관(배급수관, 송배수관) 정비공사, 급수공사, 시설물, 누수복구 등에 설계적용, 자재구매 및 시공      - 수도사업소

4)『가동형 제수밸브』자재코드 등록, 밸브 제조업체 에폭시도장재 안내,
신규 대형수도계량기 설치 시 하류측 연결관은 양악단관 설치

- 수도자재관리센터

붙임 : ‘14년 가동형 제수밸브 추진결과 및 확대추진 계획 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-39(전체)
주무관			시설관리과장			시설안전부장
협조자
시행	시설관리과-624	(	2015.1.29.	)	접수	급수설비과-654	(	2015.1.29.	)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개