지하차도 배수설비별 점검리스트

점검일 : 2018년 04월   일

구 분	점검 항목	시설명	점검결과	조치결과
등주 변형	외관 부식
	휘어짐 등 변형
	파손
	기타
등주 고정상태	앵커볼트 부식
	앵커볼트 파손
	브라켓 균열
등주 기초	콘크리트 균열
	콘크리트 파손
	기타

직책: 전기7     성명 김환식        (서명)

직책: 전기7     성명 정명구       (서명)

점검사진
등주 변형	시설명	시설명
등주 고정상태	시설명	시설명
등주 기초	시설명	시설명

점검표 작성 방법

구 분	점검 항목	시설명	점검결과	조치결과
등주 변형	외관 부식	한남1고가	등주 외부 부식	녹 제거, 페인트 락카 도색
		구룡교	등주 외부 부식	“
	휘어짐 등 변형		이상없음