문서번호	계약심사과-10557
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	계약심사과장
협 조
	주무관

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  공업6급 소효섭

- 실행계획자 :  공업6급 소효섭

- 실  행  자 :  공업5급 이재손

공업6급 소효섭, 공업7급 임삼택

가로등 기성기초 설치품 개발 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

가로등 기성기초 설치품 개발 완료보고

○ 가로등 기초 시공시 종전에는 합판거푸집에 의한 현장타설 작업으로 이루어 졌으나, 현재는 공장에서 제작된 기성기초를 사용하고 있음

○ 그에 따른 적용할 표준품셈이 없어 우리시에서 설치품을 개발한 후 서울형품셈에 등재하여 계약심사에 적용하고 또한 우리시 및 산하기관에 활용토록 하고자 함

추진배경

Ⅰ

○ 2007년도 부터 기성기초가 시판되기 시작하였으나 품질이 다소 떨어짐

○ 최근 4~5년전 부터 기성기초의 품질이 향상되면서 사용량 현저히 증가

○ 기성기초 설치품에 대한 표준품셈이 없어 설치비 산정에 어려움을 겪고 있음

현 황

Ⅱ

○ 합판거푸집에 의한 현장 콘크리트타설 방법에서 기성 가로등기초 설치 공법으로 변경

- 예전부터 가로등 기초를 합판거푸집 설치에 의한 콘크리트 타설 설치품을 사용하여 왔으나

- 수 년전부터 시공의 편리성, 작업시간 단축 등으로 가로등 기성기초 설치로 빠르게 대체 되어 왔음

○ 가로등 기초의 합판거푸집 설치방법과 기성기초의 비교

구(舊) 합판거푸집 가로등 기초	신(新) 가로등 기성기초

문 제 점

Ⅲ

○ 합판거푸집에 의한 가로등 기초 설치품은 있으나 기성기초 설치품이 없음

- 기존 설치품은 건설공사표준품셈 6-3-2에 의하여 합판거푸집설치시 형틀목공 0.22인/㎡, 보통인부 0.12인/㎡ 와 콘크리트타설시 콘크리트공 0.85인/㎥, 보통인부 0.82/㎥인을 적용하여 설계하고 있음

- 가로등 기성기초는 2007년에 개발되어 점차 증가 사용되고 있으나 표준품셈이 없어 발주청 별 설치비가 각각 다름

현장실사

Ⅳ

가로등 기성기초 현장반입	굴삭기로 기성기초 들어올리기(1단계)
굴삭기로 기성기초 자리잡기(2단계)	기성기초 자리잡고 수평잡기(3단계)

자문회의 개최

Ⅴ

가로등 기성기초 설치품 개발 자문회의	가로등 기성기초 설치품 개발 자문회의

설치품 확정

Ⅵ

가로등 기성기초 설치품

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계
내선전공		0.2	인			145,901	29,180				29,180
보통인부		0.2	인			84,166	16,833				16,833
기계경비	굴삭기	0.6	HR	19,675	11,805	23,389	14,033	12,453	7,471		33.309
합 계					11,805		60,046		7,471		79.322

〔 해 설 〕

① 500×800×1000mm 기성기초 기준

② 터파기, 되메우기 별도, 지세할증 등 제반 할증은 전기표준품셈에 따를 것

③ 보편적이며 양호한 상태에서의 설치품이며 현장여건 감안할 것

④ 1일 5개이하 설치시 본 설치품 적용 제외

⑤ 철거 30%, 재사용 철거 50%

기대효과

Ⅶ

○ 발주처에 설계적산기준 제공 및 심사에 따른 업무효율성 증대

○ 시대의 흐름에 부합한 신제품에 대한 품셈 개발로 예산절감 기대

○ 서울형 품셈으로 등재하여 계약심사 업무에 적극 활용

- 서울형 품셈 적용일시 : 2014. 07.07