“우기, 강풍, 태풍 대비”

가로수 등 안전점검 및 조치사항

□ 가로수 및 녹지대

▸고사, 수간부패, 피해발생 등으로 쓰러질 위험성이 있는 수목 제거

▸고사 가지, 차량 접촉 가지, 기울어진 수목 등 정비 또는 제거

▸뿌리 주변 지반침하(토사유출) 원인파악 및 조치(관련 부서 협조)

▸지주목 결속상태 점검

□ 수경시설(분수)

▸신체와 직접 접촉하는 물줄기 수압 적정(안전성) 여부 점검

▸강한 물줄기가 인체에 직접 닿지 않도록 이용자 계도

▸누전차단기 설치여부 및 동작상태, 절연상태 점검

▸수경시설 주변 탈의실, 가림막 등 고정 상태 점검

□ 걸이화분

▸화분걸이대(지지구조물)의 안전성 여부 점검

▸화분과 걸이대의 결속상태 점검

□ 기    타

▸공사장 안전관리 상태 점검

(안전장비 착용, 안전휀스 설치, 보행안전도우미 배치 등)