가상화재진압훈련 실시결과(AK프라자)

대상명	AK PLAZA	주 소	구로구 구로5동 573				훈 련 일 시	2014. 6. 25
대표자 (소방 안전관리자)	채형석 김영득	건물구조	양식 R/C조 9/5층 1개동 연 99,932.20㎡				전 화	818-0119
동원장비	2대 (펌프1,기타1)				동원인원	10명 (소방4, 소방안전관리자 등 6)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로 부서위치 확인 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치 등) ○건축 구조상 취약점 및 소방활동상 제약 요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 구로119안전센터 좌회전→구로변전소→구로역방향으로직진→AK PLAZA (0.8㎞, 4분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 구로119안전센터 좌회전→구로동로42길 우회전→구로동교회→AK PLAZA (1㎞, 5분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 제연, 연결송수관, 비상콘센트, 무통설비 □소화활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 제연, 연결송수관, 비상콘센트, 무선통신보조설비
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 판매시설로써 대형화재 취약대상으로 상시 불특정 다수인이 이용하는 시설로써 인명대피에 어려움 예상됨 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 초기화재진압이 중요 자위소방대 활용 정기적인 자체훈련 및 현지적응훈련 등 소방합동훈련 실시 ○ 자체소방시설 유지관리 철저로 유사시 자체 소방시설이용 초기진화 및 인명대피에 최우선
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 쌍용자동차 써비스센터 맞은편 대로변에 위치 □소방용수시설 현황 : 3개소(공소 지하 640, 8, 30호) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물 정면 대로변 및 좌측 구로역쪽 도로변 □특수차 부서 가능여부 : 건물 정면 대로변 및 좌측면 도로변에 부서 가능함
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 수정 보완
문 제 점				대 책(개선사항)
◦불특정 다수인 이용시설로써 일시에 다수인이 인명대피 및 진압작전의 제약				◦건물 전면 특수차(사다리차, 굴절차)전개 및 내부 옥내계단을 통하여 지상으로 신속히 대피

보고자 : 구로 119안전센터장   소방위  김 용 선