가상화재진압훈련 실시결과

대상명	천지랜드 대중탕	주 소	금천구 독산로 293				훈 련 일 시	2014. 04. 16 13:00
대표자 (방화관리자)	박노일외 2 (김정호)	건물구조	양식 철근조 8/1층 1동 8,740㎡				전 화	856-7644 #############
동원장비	1대 (펌프)				동원인원	7명 (소방4, 방화관리1,기타2)
1. 훈련내용
○ 출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○ 소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용 (연결송수구: 주차장입구 왼쪽코너) ○ 건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○ 주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 독산센터-시흥대로-독산사거리우회전-김현산산부인과- 20M도로(신림방향)-천지랜드대중탕( 1.5㎞,3분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 독산센터-시흥대로-독산사거리-남문시장진입로- 구암의원-20M도로(신림방향)-천지랜드대중탕( 1.5㎞,3분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 :연결송수관 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 : 해당없음
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 :2 ～ 7층 사우나 용도로 많은 인원이 상주해 있음. □제약요인 :유사시 많은 대피인원이 일시에 몰려 인명구조 및 화재진압에 장애 우려됨 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 유사시 대비 철저한 자체 피난훈련 실시 요구됨
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 소방통로 확보됨 □소방용수시설 현황 : 3개소(공소 지상900, 지상901, 지하721) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물전면 주출입구 앞 □특수차 부서 가능여부 : 건물전면은 전선 및 가로수설치로 특수차 부서불가 건물 맞은편 부서 후 특수차 전개 가능함
6. 문제점 및 대책
□조치결과 :소방활동 정보카드 수정 보완
문 제 점				대 책(개선사항)
◦기계실,주차장(지하1～1층)및 사우나(2～7층) 로서 다수인이 출입하여 상주하므로 유사시 많은 인명피해 우려됨				◦유사시 대비 자체 피난훈련 실시요구됨

보고자 : 독산119안전센터장   소방위  신 복 교