가상화재진압훈련 실시결과

대상명	구로하우비	주 소	구로구 구로5동 110-5				훈 련 일 시	2014. 9. 16. 14:00
대표자 (소방안전관리자)	이성훈	건물구조	양식 철근조 슬라브가 14/4층 17,478㎡				전 화	839-0085
동원장비	1대(펌프)				동원인원	7명(소방4,소방안전관리자3등)
1. 훈련내용
○ 출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○ 소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치) ○ 건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○ 주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로:구로센터-좌회전-구로동로42길우회전-구로중앙로31길우회전-구로중앙로28길 좌회전-구로하우비[1.2km,4분소요) □장애요인발생시우회도로선정:구로센터-고대병원사거리좌회전-구청-가마산로27길좌회전-직진(1.5km,5분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 연결송수관설비, 비상콘센트설비,무선통신보조설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관설비, 비상콘센트설비,무선통신보조설비 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 : 해당없음
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 다수인이 상주 및 이용하는 복합건물로서 재난발생시 신속한 피난 ,대피가 이루어지지 않을 경우 인명피해 우려됨 □제약요인 :재난발생시 많은 대피인원이 일시에 몰려 인명대피 및 피난에 다소 어려움이 예상됨 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 재난발생 대비 철저한 자체 대피 및 피난훈련 실시 요구됨
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 소방통로 확보됨 □소방용수시설 현황 : 2개소(공소2236호,2237호) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물 전면 □특수차 부서 가능여부 : 특수차 부서 가능함
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 수정 보완
문 제 점				대 책(개선사항)
◦다수인이 상주 및 이용하는 복합건물로 재난발생시 많은 인원이 일시에 몰려 인명대피 및 피난에 다소 어려움이 예상됨				◦재난발생 대비 철저한 자체 대피, 피난훈련 실시 및 신속한 신고체계 확립 토록 지도함

보고자 : 구로119안전센터 소방위 박해석