가상화재진압훈련 실시결과

대상명	하나세인스톤3차	주 소	공원로6길 16-22(구로동 46-4)				훈 련 일 시	2014. 9. 3. 14:00
대표자 (소방안전관리자)	김화철	건물구조	양식 철콘조 스라브가 20/1층 5,452.88㎡				전 화	851-8855
동원장비	2대(구로펌프,고일고가)				동원인원	10명(소방7 ,소방안전관리자등3 )
1. 훈련내용
○ 출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○ 소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치) ○ 건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○ 주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로:구로센터-구로역방향-구로순복음교회-구로5동 주민센터-거리공원-(1.7km,4분소요) □장애요인발생시우회도로선정:구로센터-고대병원사거리-구청사거리-거리공원(1.9km,5분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 연결송수관설비, 옥내소화전설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관설비, 옥외소화전, 옥내소화전 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 : 해당없음
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 다수인이 거주하는 업무시설(오피스텔,도시형생활주택)로서 재난발생시 신속한 대피가 이루어지지 않을 경우 인명피해 우려됨 □제약요인 : 20층 이상 고층으로 대피 및 인명구조 취약함(고가차등 활용 한계) □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 유사시 대비 철저한 자체 대피 및 피난훈련 실시 요구됨
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 소방통로 확보됨 □소방용수시설 현황 : 2개소(공소102호,1610호) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물 전면 □특수차 부서 가능여부 : 건물 전면 고가차 부서 가능(측면 전선으로 인해 부서 곤란)
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 수정 보완
문 제 점				대 책(개선사항)
◦다수인이 거주하는 업무시설(오피스텔,도시형생활주택)로서 재난발생시 신속한 대피가 이루어지지 않을 경우 인명피해 우려됨				◦재난발생 대비 철저한 자체 대피,피난훈련 실시 요구됨

보고자 : 구로119안전센터 소방위 박해석