SNS활용 모의훈련 기본 가상시나리오

가상 시나리오(안)

가정1)  00지하차도 주변 도로 노면수 지하차도로 월류 지하차도 침수

□ 호우정보 : 2014. 9. 3. 05:00부터 14:00까지 251mm(500년 빈도)의 집중호우가 내렸고 앞으로도 집중호우가 계속될 것으로 예보됨

□ 00지하차도 침수피해 발생

→ 2014. 9. 3. 14:30경  지하차도 침수(10cm)로 통과 차량 저속주행하고 있으며 집수정  배수능력을 초과하는 우수  유입으로 침수수위가 상승중

→ 2014. 9. 3. 15:00경 지하차도 진입차량 2대 침수피해

→ 2014. 9. 3. 15:30경 도로노면수 유입 차단으로 지하차도 침수수위 저하

→ 이후, 9. 3일 18:00시까지 집중호우가 반복하다 이후 소강상태를 보임

가정2)  지하차도 집수정 유입구 막힘으로 지하차도 침수

□ 호우정보 : 북태평양 고기압인 남서기류와 오오츠크해 북동기류가 만나 장마전선을 형성, 중부전선에 머물면서 2014. 9. 3. 06:00 부터 집중호우 예보됨

→ 일 강우량 200~350mm, 시간당 최대 90~100mm 예상

□ 00지하차도 침수피해 발생

→ 2014. 9. 3. 14:30경  지하차도 침수(10cm)로 통과 차량 저속주행하고 있으며 집수정  배수능력을 초과하는 우수  유입으로 침수수위가 상승중

→ 2014. 9. 3. 15:00경 지하차도 침수수위 상승으로 기전시설 고장

→ 2014. 9. 3. 15:30경 지하차도 강제펌프중단으로 지하차도 전체침수

→ 이후, 9. 3일 18:00시까지 집중호우가 반복하다 이후 소강상태를 보임

가정3)  배수펌프 고장으로 집수정 수위상승에 따른 지하차도 침수

□ 호우정보 : 북태평양 고기압인 남서기류와 오오츠크해 북동기류가 만나 장마전선을 형성, 중부전선에 머물면서 2014. 9. 3. 06:00 부터 집중호우 예보됨

→ 일 강우량 200~350mm, 시간당 최대 90~100mm 예상

□ 00지하차도 침수피해 발생

→ 2014. 9. 3. 14:30경  수중펌프 과열로 고장발생에 따른 집수정 수위가 상승중

→ 2014. 9. 3. 15:00경  지하차도 침수(10cm)로 통과 차량 저속주행

→ 2014. 9. 3. 15:30경 지하차도 침수수위 상승(50cm)으로 기전시설 고장

→ 이후, 9. 3. 23일 18:00시까지 집중호우가 반복하다 이후 소강상태를 보임

※ 훈련기관 대응계획은 예보에 따른 사전대응, 호우중 대응, 호우후 대응방안으로 구분 대응

- 사 전 대 응 : 호우에 대비하여 조치할 사항

- 호우중 대응 : 차량통제 및 배수장비 동원사항, 유관기관 지원 요청사항 등

- 호우후 대응 : 차량통행 재개전 조치할 사항