가설기자재 체크리스트

공 사 명		점 검 일	년 월 일
위 치 (주 소)		현장대리인	(인)
		공사감독자/감리자	(인)

점 검 항 목	점 검 결 과	비고
1. 품질시험계획서에 가설기자재가 누락 없이 작성되어 있는가? (10대 가설기자재 : 강재 파이프서포트 ~ 콘크리트거푸집용 합판)
2. 사용된 가설기자재에 재사용 자재가 있는지?
3. 품질시험계획서에 가설기자재에 대한 시험종목이 누락 없이 수립 되었는가? (압축하중, 인장하중, 휨하중, 치수, 연신율 등)
4. 품질시험계획서에 제품규격별로 시험빈도에 따라 시험계획 횟수가 산정하고, 누락없이 품질시험을 시행하고 있는지?
5. 품질시험은 공인된 시험기관에 의뢰하였는가?
6. 품질시험 결과를 기록하여 관리하고 있는가?
7. 가설기자재를 품질시험 없이 선(先) 시공한 사항이 있는가?

■ 가설기자재 품질시험계획서 – 작성서식(예시)

종 별		규 격	시험종목	시험빈도	시험계획 물량	시험횟수
						계	자체 시험	의뢰 시험	인증서 대체(신재)
강재 파이프 서포트		규격별 작성	평누름에 의한 압축 하중	·제품규격 마다(3개) ·공급자 마다	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
강관 비계용 부재	비계용 강관	규격별 작성	인장 하중	·제품규격 마다(3개) ·공급자 마다	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
	강관 조인트	규격별 작성	휨 하중
		규격별 작성	인장 하중
		규격별 작성	압축 하중
조립형 비계 및 동바리 부재	수직재	규격별 작성	압축 하중	·제품규격마다(3개) ·공급자마다	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
	수평재	규격별 작성	휨 하중
	가새재	규격별 작성	압축 하중
	트러스	규격별 작성	휨 하중
	연결 조인트	규격별 작성	압축 하중
		규격별 작성	인장 하중
일반 구조용 압연 강재 (KS D 3503) * 흙막이용 자재로 제한		규격별 작성	치수	·제품규격마다 ·공급자마다	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
		규격별 작성	인장 강도
		규격별 작성	항복 강도
		규격별 작성	연신율
용접 구조용 압연강재 (KS D 3515) * 흙막이용 자재로 제한		규격별 작성	겉모양, 치수, 무게	·제품규격마다 ·공급자마다	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
		규격별 작성	항복점 또는 항복강도
		규격별 작성	인장강도
		규격별 작성	연신율
일반구조용 용접 경량 H형강 (KS D 3558) * 흙막이용 자재로 제한		규격별 작성	치수	·제품규격마다 ·공급자마다	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
		규격별 작성	인장 강도
		규격별 작성	항복 강도
		규격별 작성	연신율
일반구조용 각형강관 (KS D 3568) * 거푸집 및 동바리 구조물에 사용하는 멍에 또는 장선용 자재로 제한		규격별 작성	치수	·제품규격마다 ·공급자마다	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
		규격별 작성	인장 강도
		규격별 작성	항복 강도
		규격별 작성	연신율
열간압연강 널말뚝 (KS F 4604)		규격별 작성	인장 강도	·제품규격마다 ·공급자마다	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
		규격별 작성	항복 강도
		규격별 작성	연신율
		규격별 작성	모양, 치수, 단위질량
복공판		규격별 작성	외관상태 및 성능	·제품규격별 200개 마다 (단, 200개 미만은 1회) ·공급자마다 ·설치후 1년이내 마다	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
콘크리트 거푸집용 합판 (KS F 3110)		규격별 작성	겉모양 및 치수	․ 제품규격별	설계도서에 따른 규격별 물량 -설계 외 물량 포함	1	-	1	-
		규격별 작성	휨강성 변형량
		규격별 작성	도막 및 피복재와 바탕합판의 접착성
		규격별 작성	함수율	·필요시
		규격별 작성	밀도
		규격별 작성	접착성
		규격별 작성	폼알데하이드방출량

■ 가설기자재 품질시험 현황 - 작성서식(예시)

종 별		규격	재사용 여부	자재 반입일자	시험 완료일자	설치일자	시험기관	비고
강재 파이프 서포트		규격별 작성	신재	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
강관 비계용 부재	비계용 강관	규격별 작성	재사용	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
	강관 조인트	규격별 작성	재사용
		규격별 작성
		규격별 작성
조립형 비계 및 동바리 부재	수직재	규격별 작성	재사용	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
	수평재	규격별 작성	재사용
	가새재	규격별 작성	재사용
	트러스	규격별 작성	재사용
	연결 조인트	규격별 작성	재사용
		규격별 작성	재사용
일반 구조용 압연 강재 (KS D 3503) * 흙막이용 자재로 제한		규격별 작성	재사용	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
		규격별 작성
		규격별 작성
		규격별 작성
용접 구조용 압연강재 (KS D 3515) * 흙막이용 자재로 제한		규격별 작성	재사용	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
		규격별 작성
		규격별 작성
		규격별 작성
일반구조용 용접 경량 H형강 (KS D 3558) * 흙막이용 자재로 제한		규격별 작성	재사용	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
		규격별 작성
		규격별 작성
		규격별 작성
일반구조용 각형강관 (KS D 3568) * 거푸집 및 동바리 구조물에 사용하는 멍에 또는 장선용 자재로 제한		규격별 작성	재사용	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
		규격별 작성
		규격별 작성
		규격별 작성
열간압연강 널말뚝 (KS F 4604)		규격별 작성	재사용	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
		규격별 작성
		규격별 작성
		규격별 작성
복공판		규격별 작성	재사용	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
콘크리트 거푸집용 합판 (KS F 3110)		규격별 작성	재사용	2022.11.11	2022.12.10.	2022.12.12	㈜건설품질 기술연구원
		규격별 작성
		규격별 작성
		규격별 작성
		규격별 작성
		규격별 작성
		규격별 작성