가설공사 자체 안전점검표

점검대상 : NO.1 점검일자 :			결재
구 분		점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1. 가 설 비 계	(1) 강 관 비 계	◦강관 및 부속철물은 KS 규격에 합당한 것인가
		◦강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가
		◦각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밑둥잡이를 설치하였는가
		◦비계기둥 간격은 보방향 1.5 ～ 1.8m, 간사이 방향 1.5m이하로 하였는가
		◦지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가
		◦띠장 및 장선은 1.5m 이하 간격으로 설치하였는가
		◦비계기둥의 적재하중은 400km 이하로 하였는가
		◦비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가
		◦구조체와 수직․수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가
		◦기둥간격 10m 마다 450 각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가
		◦지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺽쇠, 볼트 등)을 사용하였는가
		◦지주, 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가
		◦벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가
		◦작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가
		◦다음사항을 수시로 점검하는가 -비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 -지주, 수평재, 띠장의 간결상태가 이완된 곳은 없는가 -벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 -지주나 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(2) 틀 비 계	◦부재에 외력에 의한 변형 또는 불량품은 없는가
		◦전체 높이가 20m를 초과할 때는 주틀의 높이를 2m 이내로하고 주틀간의 간격은 1.8m 이하로 하였는가
		◦주틀간의 교차 가새를 설치하고, 최상층과 5층 이내마다 수평재를 설치하였는가
		◦구조체와 수직 6m, 수평 8m 이내마다 견고히 연결하였는가
		◦밑받침을 설치하고, 고저차가 있을 때는 조절형 받침을 설치수평․수직을 유지시켰는가
		◦각 부재, 프레트 등의 연결핀, 접합철물 또는 고정판은 완전히 조였는가
		◦벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1m 이내로 하였는가
		◦띠장 방향으로 길이가 4m 이하이고, 높이 10m를 초과하는 경우 높이 10m 이내마다 띠장 방향으로 버팀 기둥을 설치하였는가
		◦다음 사항은 수시로 점검하는가 -지주의 지지물이나 각 부재의 이음 부분이 풀려있지 않은가 -지주와 수평강관 그리고 가새의 이음 부분에 변경은 없는가 -벽이음이나 연결대가 풀린 곳은 없는가 -지주가 침하하거나 미끄러진 곳은 없는가
	(3) 달 비 계	◦결속선은 #8 또는 #10 철선으로서 새것을 사용하였는가
		◦다음에 해당하는 달기 와이어로우프를 사용하지 않는가 -한 가닥에서 소선(필러선 제외)의 수가 10%이상 절단된 것 -지름의 감소가 공칭지름의 7%를 넘는 것 -현저한 변형이나 부식된 것
		◦다음에 해당하는 달기 체인을 사용하지 않는가 -길이가 제조당시 보다 5%이상 늘어난 것 -고리의 단면 직경이 10%이상 감소된 것
		◦달기 와이어로우프 및 달기 강선의 안전율은 10이상, 달기 체인 및 달기 후크의 안전율은 5이상으로 설치하였는가
		◦권상기에는 제동장치를 설치하였는가
		◦와이어로우프 일단은 콘크리트 구조물, 앵커 또는 권상 기에 2개소 이상 묶어 결속하였는가

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(4) 이 동 식 비 계	◦비계에 사용된 강관은 KS 규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형등이 없는 것으로 하였는가
		◦비계의 최대 높이는 밑변 최소 폭의 4배 이하로 설치하였는가
		◦비계의 일부를 건물에 체결하여 이동, 전도 등을 방지하였는가
		◦최대 적재하중 및 사용 책임자를 명시하였는가
		◦부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가
		◦최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치하였는가
2. 가 설 통 로	(1) 가 설 경 사 로	◦비탈면의 경사각은 300 이내로 하고 미끄럼 방지 조치를 하였는가
		◦목재는 미송․육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과 철재는 6mm 이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가
		◦경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가
		◦경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단참을 설치하였는가
	(2) 가 설 계 단	◦가설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25～30cm를 표준으로 설치하였는가
		◦계단의 폭을 옥내에서 75cm 이상, 옥외에서는 60cm 이상으로 하였는가
		◦지주 및 난간기둥 간격은 120～150cm로 적당하며 적절한 조명 설비를 갖추었는가
		◦높이 7m 이내마다 계단참을 설치하였는가
		◦계단 및 계단참은 500kgf/m2 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도로 설치하였는가
	(3) 작 업 발 판	◦발판 1개는 폭 40cm 이상, 두께 3.5cm 이상, 길이 3.6m이하의 것을 사용하였는가
		◦최대적재하중(400kgf 이하), 위험경고 및 지지판을 부착하였는가
		◦작업발판 폭은 40cm 이상, 간격 3cm 이하로 발판 1개당 2개소 이상 지지하였는가
		◦이음부는 발판간에 20cm 이상 겹치고 중앙부는 장선위에 고정하였는가
		◦작업발판의 최대 폭은 1.6m 이내인가

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
3. 낙 하 물 방 지	(1) 방호철망	◦철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가
		◦15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 간결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가
	(2) 방호시트	◦재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kgf․mm 이상인 것을 사용하였는가
		◦방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가
		◦단열처리를 한 재료를 사용하였는가
		◦구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가
	(3) 방호선반	◦시공하는 부분의 높이가 20m 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가
		◦비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 200 내지 300 정도로 하였는가
		◦선반 널은 두께 1.5cm 이상의 나무판자 또는 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다.

가설공사 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가설계획	◦ 가설공사 계획의 적정성
	◦ 가설물의 형식과 배치계획의 작성 여부
2. 비계 및 발판	◦ 비계용 자재의 규격과 상태
	◦ 외부비계의 설치 상태(지주, 띠장간격)
	◦ 외부비계와 구조물의 연결 상태
	◦ 발판의 설치 상태(재질, 틈, 고정)
	◦ 비계용 브라켓을 사용할 때 브라켓의 고정상태 및 강도
	◦ 틀비계의 전도 방지시설
3. 낙하물 방지	◦ 낙하물 방지시설 재료의 규격과 상태
	◦ 낙하물 방지망의 통솔길이 및 설치 각도
	◦ 벽면과 비계사이에 방지망의 설치 상태