<< 매월4일은 가스시설 안전점검의 날 >>

환기 (사용전)
	가스불을 켜기 전에는 창문을 열어 환기를 충분히 해야 합니다.

점화확인 (사용중)
	점화 때에는 불이 붙었는지 확인 해야 합니다. (가스 사용중 자리를 비우면 안됩니다.)

밸브확인 (사용후)
	연소기 콕, 중간밸브를 모두 잠가야 합니다.

누출점검 (평상시-수시점검)
	호스와 연소기 등의 이음매와 호스에서 가스가 새지 않는지 비눗물이나 점검액 등으로 수시로 점검해야 합니다.

♣ 우리집 가스안전은 스스로 확인하는 습관을 가집시다. ♣

은 평 소 방 서