LPG ․ 고압가스운반차량의 시설기준(예시)

□ 근거 : 고압가스안전관리법 시행규칙 제50조『별표 30』

□ 주요점검 착안사항

o 차량의 앞뒤에 경계표시가 되었는지 확인

- 붉은 글씨로 “위험고압가스” 또는 “독성가스”라는 경계표지와 위험을 알리는 도형 및 전화번호를 표시

o 고시의 운반기준중 경계표지 기준을 준수하고 있는지 확인

- 경계표지는 차량의 앞뒤에서 명확하게 볼 수 있도록 “위험고압가스”라 표시하고 삼각기를 운전석 외부의 보기 쉬운 곳에 게시

- 삼각기는 적색바탕에 글자색은 황색, 경계표지는 적색글씨로 표시

- 고압가스운반 시 휴대하는 소화설비, 보호구 및 자재 등 보호구를 갖추고 있는지 확인

- 탱크에 설치한 밸브 또는 콕크(조작스위치에 의하여 그 밸브 또는 콕크를 개폐하는 경우에는 그 조작스위치)에 개폐방향 및 개폐상태가 식별이 가능한지 확인

- 용기 등 적재 및 하역기준 준수여부

․ 염소와 아세틸렌․암모니아 또는 수소는 한 차량에 적재하여 운반하지 않을 것

․ 가연성 가스와 산소를 동일 차량에 적재하여 운반하는 때에는 그 충전용기의 밸브가 서로 마주보지 않도록 적재할 것