제 품 명		가스측정기		내용연수 5년
모 델 명		SP Secure LEL	제조사		SENKO
용 도	- 가스누출 현장에서 가스의 종류 및 농도를 측정함
규 격	<주요 사양> ☞ 특 징 - 4샘플링 펌프 내장형 구조 - 펌프 및 부저 ON/OFF 기능 - 디지털로 농도를 표시해 측정수치를 읽기가 편함 - 본질안전 방폭구조임 - 충전용과 알카라인 배터리 호환구조임 - 배터리 교체없이 2년간 연속동작 가능 ☞ 제 원 - 측정방식 : 자동흡입형 - 측정가스 : LNG/LPG - 측정원리 : 접촉연소식 - 측정범위 : 0 ~ 100% LEL - 응답시간 : 5초 - 최소응답가스농도 : 50ppm - 표시창 : 지지털 LCD - 검지표시 : 연속음 및 LCD창 - 사용온도범위 : -20 ~ 50도 - 전원 : 충전지, AA 3개 - 연속사용시간 : 약12시간 - 크기 : 55mm×241mm×33mm - 무게 : 약260g - 방폭구조 : 센서(내압방폭구조)/검지기(본질안전방폭구조)
특 성