[붙임 ]

가압장 태양광설치 검토서

(녹색에너지과)

시 설 명	시설현황	검토사항
역촌 가압장	시설년도 1981 연면적 123㎡	• 태양광 1KW당 설치 조건 - 면적 10㎡이상 소요 - 하중 약80Kg으로 이에 대한 구조안전에 적합할 것 - 구조 : 철근콘크리트조 - 일사량 : 음영지역 제외 • 추진방안 -시장님요청사항 녹색에너지과-15795(2014.8.15.)호 「시 모든 건물 태양광설치 책임제」에 따라 시행 설치가능 건물은 자산관리부서 또는 시설개선시 설치요청 옥상텃밭 조성시는 그늘막 활용 가능토록 설치 ※ 30kW이상 설치 가능 시에는 협동조합 등 민간 자본 활용토록 지원 예정
안산 가압장	시설년도 1969 연면적 34㎡ 주택재건축정비사업구역
천연 가압장	시설년도 1962 연면적 165㎡
봉천 가압장	시설년도 1982 연면적 257㎡ 주택재개발구역
신림2가압장	시설년도 1976 연면적 180㎡ 재정비촉지구역
신사 가압장	시설년도 1985 연면적 152㎡ 주택재개발구역
만리 가압장	시설년도 1992 연면적 969㎡