【따로붙임 1】

가압장·배수지 시설 현황

시설현황

구 분	개소	세 부 현 황	관리현황
배수지	8	- 지역배수지 2개소 : 공릉(170,000㎥), 월계(100,000㎥) - 소 배수지 6개소 : 상계, 수유5, 수유6, 번동, 4 ․19, 우이	무인운영
가압장	8	- 고압(22.9㎸) 2개소 : 미아, 수유 - 저압(380V) 6개소 : 상계, 중계, 번동, 우이, 쌍문1, 쌍문2	무인운영
증압장	24	- 강북구 10개소 : 미아1, 미아2, 미아3, 벽산, 삼각산, 번동, 수유 4 ․19, 우이1, 우이2 - 노원구 7개소 : 월계1, 월계2, 상계4, 상계5, 중계, 군부대, 수락산 - 도봉구 7개소 : 창동, 쌍문, 쌍문4, 쌍문1, 방학, 무수골, 도봉	무인운영
합 계	40

☞ 중앙제어실 1개소(북부수도사업소 별관 1층)

설비현황

중앙제어실

구 분	규 격	용 도	수량
OPS Computer	CPU2.0㎓ HDD250GB Memory 2.0GB	공정, 유량, CCTV	6Set
Storage Server	2.0㎓ 80W, 1333㎒, 250GB, HDD 4개	BacK-UP	1Set
Control PC	CPU3.0㎓ HDD250GB Memory 2.0GB	기기 Interface	1Set
Wall Controller	CPU2.4㎓ HDD250GB Memory 2.0GB	공정제어	1Set
RGB Matrix	In/Out 09/09	공정제어	1대
Intelligent Gateway	Ethernet 2Port RS232C 16Port	공정제어감시	1Set
Switching Hub	24Port 10/100/1000 Base-T	공정제어	1대
Monitor	LCD(46″ DID Wall System)	공정감시	8대
Monitor	LCD(17″ TFT, 22″ Wide TFT)	공정제어감시	5대
Monitor	LCD(52″ Wide TFT)	CCTV	2대
Logging Printer	Color Laser 30PPm(A4 NetWork 지원)	알람출력	1대
무정전전원장치	1∅ 2W 10kVA(Back-UP 2Hr)	비상전원	1Set
동력제어반	W700×H1800×D400(옥내자립형)	제어실전원	1면

☞ 본부장비 : Computer 2Set[화상회의 1Set, 통신장비(수운영센터 ⇔ 사업소) 1Set]

모터펌프

구 분	개소	수량(대)	규 격	양정(m)
가압장	8	24	40Hp~215Hp(고압 2개소, 저압 6개소)	36~90
증압장	24	48	3Hp~40Hp(저압 24개소)	15~70
계	32	72

전기설비

구 분	개소	계약전력(㎾)	자동제어반(면)	수 ․ 배전반(면)	변압기(대)
배수지	8	154	28	-	-
가압장	8	1,539	8	50	4
증압장	24	338	24	-	-
계	40	2,031	60	50	4

유 량 계

구 분	형 식	관 경	설치개소
			유입	유출	계
구 역 유량계	초음파	∅900~∅2250	3	-	3
중블록 유량계	초음파	∅500~∅1200	5	-	5
가압장 유량계	초음파	∅150~∅500	3	7	10
증압장 유량계	초음파	∅200~∅250	8	7	15
배수지 유량계	초음파	∅2,200	-	1	1
계			19	15	34

보안설비(CCTV)

구 분	개소	수량(대)	규 격	용 도	제어장소
배수지	8	16	회전형	공정, 방범용	중앙제어실
가압장	8	17	회전형	공정, 방범용	중앙제어실
계	16	33

전식방지시설

강제배류기				회생양극		설치개소
호선	설치장소	관경	규격	호선	관경
4호선	쌍문역 (전기실)	100㎜	100A	6, 7호선	700㎜ ~ 1800㎜	11