『신속한 산불 초동진화를 위한』
2015. 가을철 산불진압훈련 계획 2015. 11. 23.(월) 14:00, 국사봉 -

동 작 소 방 서

(재난관리과)

2015. 가을철 산불 진압훈련 계획

기온이 급격히 떨어지는 겨울철을 앞두고 등산객으로 인한 산불발생 위험성이 높아짐에 따라 민․관 합동 훈련을 통한 공조체제를 구축, 유사시 인명 및 재산피해를 최소화하기 위함.

Ⅰ		추진근거

❍ 재난관리과-8135(2015.11.4.) 호 “2015. 가을철 산불예방 및 진압대책 알림”

❍ 서울특별시 재난대응과-15967(2015.7.15.)호 “소방용수 부족 재난현장 중계방수 훈련계획”

❍ 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 “제5장 산불예방 및 진화대책”

Ⅱ		추진방침

❍ 적극적인 방어선 구축 등 대응으로 연소확대 방지

❍ 신속한 출동경로 선정을 통한 유사시 피해 최소화

❍ 관계기관 간 유기적인 협조를 통한 대응체계 구축

Ⅲ		훈련중점

❍ 유관기관 합동훈련을 통한 유사시 대응능력 배양

❍ 성능개선 소방펌프차(노량진) 및 싹쓸이 등 진화장비 사용법 숙달

❍ 소방용수 부족상황 설정 중계송수 훈련

Ⅳ		훈련개요

민·관합동 훈련

❍ 일    시 : 2015. 11. 23.(월) 14:00

❍ 동    원 : 78명 12대(진압장비 14종 71점)

❍ 훈련대상

대상명

소재지

높 이

면 적

경사도

국사봉

(상도근린공원)

동작구 상도동 산75

179M

358,280㎡

25~30도

❖ 산림 내 사찰

사찰명 (등록번호)	소재지	건립연대	화기취급	소방시설	거주인원	관리자
사자암 (제77호)	국사봉1길 235-14	조선초기	도시가스	소화기10	10명	전상규 825-1046

※ 사찰 내 문화재 4종 : 지장시왕도, 신중도, 영산회괘불도, 현왕도

산림 내 사찰 소방훈련(자체훈련)

훈련일시	대상	소재지	문화재	화기취급	동 원
11. 24.(화) 14:00	달마사	흑석동 산60-29	·	LPG	지휘차, 노량진P, 백운P, 구조버스
11. 25.(수) 14:00	호국지장사	동작동 305	14점	LPG	지휘차, 노량진P, 백운P, 구조버스

❍ 훈련중점

- 돌발상황 부여방식, 가상화점 방수

- 차량 간(펌프차, 탱크차) 중계송수(진공방법 등 교육)방법 숙달

❍ 훈련 진행방법

현장도착		소방용수 점유		중계송수		집중방수
◦펌프차 화점 방수		◦소화전 또는 저수조 (탱크차 인원 활용)		◦소화전→수관→탱크차 등→수관→펌프차		◦전 소방력 집중 방수 (화재진압 및 잔화정리)

Ⅴ		민·관합동훈련 세부계획

훈련일시 : 2015. 11. 23.(월) 14:00

장    소 : 국사봉(사자암 인근)

동원사항

❍ 인    원 : 84명(소방 59, 구청 20, 기타 5)

❍ 장    비 : 차량 12대, 진압장비 14종 71점

❍ 세부 동원현황

- 인원 및 차량

계	소 방 력									동작구청				기타
	계	지휘차	동작P	구조버스	상도P	상도T	노량진P	상도구급	기타	계	공원녹지	문화공보	상도 3동
12대/ 84명	8대/ 59명	6	5	6	5	1	5	6	25	4대/ 20명	10	1	4	5

- 진압장비 등

구 분	소 방			동작구청 (상도3동 포함)
	현장대응단	노량진	상도
계	3종3점	3종6점	4종7점	4종55점
14종 71점	갈쿠리1 불털이개1 삽1	갈쿠리2 불털이개2 삽2	싹쓸이1 갈쿠리2 불털이개2 삽2	등짐펌프5 갈쿠리등25 불털이개 등 25

동원대별 임무

연번	출동대		임 무	책임자	비 고
1	상도펌프		화점지역 등에 대한 집중 방수(65㎜ 2본) 1차 진화후 싹쓸이 활용 잔불 정리	센터장	100m 1본 분사건3
2	동작펌프		화점지역 등에 대한 집중 방수(65㎜)	진압대장
3	노량진	펌프	산불진화 및 연소확대 방지(65㎜)	팀장
		탱크	상도 펌프차 급수지원
4	구조대		사찰 주변 등 인명검색 및 방수지원	구조대장	4명 각 대 지원
5	상도구급차		현장 대기	선임자
6	동작구청· 의용소방대		산불 방화선 구축 및 잔불정리 확대방지	선임자	김주천

훈련진행 및 방법

❍ 훈련진행

119신고		방화선 구축 (구청 등)		화재출동 (3개대)		잔불정리 (소방･구청 등)		종합방수 (각 출동대)		훈련종료

❍ 단계별 훈련상황 - 별첨

❍ 훈련방법

- 구청 및 사자암 관계자 합동 훈련 실시

- 차량 간(펌프차, 탱크차) 중계송수(진공방법 등 교육) 숙달

- 산불진압 지원 내용․활동절차 숙지 등 공조강화

- 성능개선 소방펌프차(노량진) 및 싹쓸이활용 실질적인 훈련 실시

- 훈련대상 주변 사찰을 중심으로 훈련 실시

- Sudden Attack(불시출동)방식, 전 과정을 Slow-Video식으로 세밀하게 실시

안전관리

❍ 훈련 및 현장보건안전책임관 : 현장지휘팀장(각 센터장, 센터 팀장)

❍ 교육 등 : 훈련 전 안전교육 및 준비운동 등

Ⅵ		행정사항

❍ 훈련책임관은 동원인원에 대한 사전 도상훈련으로 안전사고 방지

❍ 산불진압장비(싹쓸이 등) 사전 점검 및 사용법 숙지

❍ 각 동원대는 무전기를 항시 개방, 화재 등 유사시 현장출동

❍ 홍보교육팀장은 보도매체를 통한 적극적인 홍보

❍ 상도센터장은 의용소방대 훈련 참여 조치

붙 임  1. 단계별 훈련사항 1부.

2. 훈련동원대 진입경로

3. 훈련결과 보고서식 1부.

4. 싹쓸이 사용법 링크(http://www.sak-3.com/index.html)

5. 산불진화장비(싹쓸이) 규격서 1부.  끝.

〈붙임1〉

단계별 훈련 진행상황

단계별	구 분	훈 련 내 용	동 원 장 비	비 고
개요	훈련개요	훈련개요 설명 안전교육 실시		재난관리과장 (대응총괄팀장)
훈련 개시		훈련개시(재난관리과장) 119신고(의용소방대)		연막탄 점화 (황선희, 공익요원)
1단계	방화선 구 축	삽 활용 흙덮기(불씨제거) 불털이개, 갈쿠리 등 활용 -동작구청 공원녹지과(10), 문화 공보과(1), 상도3동주민센터(4) - 사자암(5)	불털이개 갈쿠리, 삽 등짐펌프 낫 등	동작구청 의용소방대 사자암 (책임자 : 김주천)
2단계	화재출동 (1단계와 동시)	현장지휘팀장 지휘에 따라 각 출동대 훈련 위치로 (진압작전도 참조)	각 출동대 펌프차 등 싹쓸이 SET 등 산불진화 장비 전개 훈련지원대 산불진화장비 휴대 훈련위치로 이동
3단계	화재진압	등짐펌프 활용 진화 - 동작구청 공원녹지과(10), 문화 공보과(1), 상도3동주민센터(4) 선착대(상도) 싹쓸이 등 방수	등짐펌프 갈쿠리, 삽 등 싹쓸이 및 수관연결 초동진화	동작구청 상도센터 사자암
4단계	종합방수	등짐펌프 활용 진화 상도P 방수(65㎜ 2본) - 싹쓸이 중지 동작P 방수(65㎜) 노량진P 방수(65㎜)	상도P, 동작P, 노량진P 노량진T 상도P 지원	동작구청 등 출동 소방대 (동작·노량진·상도) ※ 구조대 4명 각 펌프지원 (상도2, 동작1, 노량진1)
5단계	훈련종료	인원 및 장비점검 (각 대 보고) 강평		재난관리과장 (대응총괄팀장)

〈붙임2〉

훈련 동원대 진입경로

동원대 진입경로

출동(이동) 경로

진입순별	출동대	출 동 경 로	소요거리	비고
사전대기	구청(동사무소)	구청→장승배기역→양녕로→ 경향렉스빌→현장	2㎞
1 착	상도대	안전센터→성대길→삼성가정 의학과→현장	1㎞
2 착	동작(구조대)	본서→신림로→성대길→삼성 가정의학과→현장	2.5㎞
3 착	노량진	안전센터→동작구청→장승배기역 →경향렉스빌→현장	2.5㎞

〈붙임3〉

산불진압훈련 실시결과

계	동 원 장 비						동 원 인 원
	계	소방 차	특수 차	유관기관	기타		계	소방 관	유관기관	관계자	기타
<관련사진>

〈붙임5〉

【산불진화장비(싹쓸이) 규격서】

□ 세트당 구입 내용 및 규격

품 명	규 격	단위	수량
산불진화장비	고압펌프1, 고압호스(100m×5롤), 분사노즐건2, 호스분배기2,엔진(예취기)1, 호스릴(40m×1롤), 호스정리기1,차량용분배기1(소방차에 맞게 개조)	세트	2

□ 세부규격서

[1세트당]

품 명	규 격	단위	수량
고압펌프	예취기장착형, 6ℓ/min	대	1
고압호스	100m×8.5㎜, 커넥터포함	롤	5
분사노즐건	직사분사겸용, 분사정지기능	개	2
호스분배기	6구, 상부, 하부	개	2
엔진(예취기)	2HP	대	1
호스릴	40m, 수동식	롤	1
호스정리기	스테인레스	개	1
차량용분배기	3구, 스테인레스 스틸(소방차에 맞게 개조)	개	1

□ 산불진화장비 제원 및 사양

제 원	사 양
펌 프		Size	200 × 155 × 230 ㎜
		토출량	6ℓ/min
		압 력	상용압 60㎏/㎠, 최대압 130㎏/㎠
엔 진		최대출력	2.2Hp/ 8,000RPM
		사용연료	가솔린(25):윤활유(1) 혼합
		연료탱크	1.5ℓ
호 스 (40m)		사이즈	400 × 280 × 360 ㎜
		길 이	∅8.5㎜ × 40m
분사건		사이즈	750 × 200 ㎜
		분사방식	직사․분사 겸용
		방사길이	10m
호스 분배기		연결방식	원터치 카플링식
		수압계	100㎏/㎠ 까지 측정가능
		드레인 밸브	호스에어 제거 기능
호스 정리기		100m 호스를 감아서 정리가능
차량용 분배기		3구, 스테인레스 스틸, 소방차에 직접 연결하여 사용가능토록 개조
1 Set	고압펌프, 고압호스(100M×5본), 호스릴(40M×1롤). 분사건(2개), 분배기(2개), 엔진, 호스정리기, 차량용분배기(소방차에 맞게 개조)