Ⅲ. 가을철 가스안전관리

환절기인 가을철에는 먼저 가스보일러를 새로 가동하기 전에 배기통이 꺾이거나 찌그러지지 않았는지 구멍 난 곳은 없는지 외형을 주의 깊게 살펴보아야 한다. 만약 배기통 안에 이물질이 많이 쌓여 있으면 폐가스가 역류되고 실내로 들어와 사고를 일으킬  위험이 있으므로 깨끗이 청소해주는 것이 중요하다.

1. 가스보일러 가동 전 안전관리, 설치

○ 가스보일러의 경우, 가동 시 사용가스의 약30배 이상의 공기가 공급되어야 안전가동이 가능하며. 대부분의 가스보일러 사고원인은 거실 또는 환기가 불량한 주방이나 다용도실에 가스보일러를 설치 사용한다든지 배기구를 유효단면적 보다 적게 설치하여 사용하거나 배기통 연결부 접속 불량에 의한 배기가스 실내 유출로 인해 발생하는 경우가 많다.

○ 가스보일러의 구입 시에도 사용하는 가스종류에 따라 LPG 또는 도시가스용을 확인, 결정하고 가옥구조에 적합한 급배기 방식의 가스보일러를 선택하는 것이 중요하다.

[예를 들어 기존주택 또는 아파트 등 전용보일러실과 급, 배기 연돌이 없거나 부실한 경우에는 FF식(강제급배기식)보일러를 선택해야 하고 전용보일러실과 충분한 유효단면적을 확보한 배기통이 있을 경우에는 CF식 (자연배기식) 또는 FE식(강제배기식)보일러를 선택해도 된다.]

○ 가스보일러의 안전한 사용을 위해서는 가스보일러 전문 시공회사에 설치 의뢰 해야 하고 반드시 전용보일러실에 설치해야 합니다. 그리고 이상 상태를  발견했을 때는 가스보일러에 부착된 시공표지판 또는 명판에 표시된  시공자 또는 제조회사에 A/S를 요청하고 반드시 수리 후 사용하도록 한다.