안전사고 방지 및 재해예방 활동 강화를 위한

간부회의 안전관리 강화방침 자료

2015. 4. 10(금)

1. 대규모 콘크리트 공사시 사전점검 실시

2. 사고발생 미보고시 부실벌점 부과

3. 기동불시 안전점검 결과 조치보고 기한 미준수

4. 안전점검시 주요 반복 지적사례

도시기반시설본부

(안전관리과)

주요 안전관리 강화방침 사항

우리 본부의 지속적이고 효과적인 재해예방을 목적으로 시행하는 안전관리 방침 및 관련 제도가 최일선까지 정착되기 위해서는 공사부서의 적극적인 관심과 실행이 요구됨

□ 대규모 콘크리트 공사시 사전점검 실시

○ 관련근거 : 건설총괄부-5852호(‘14.3.31), 안전관리과-480호(’14.4.3), 749호(‘14.4.15), 1270호(’15.2.24)

○ 시행내용 : 대규모 콘크리트 타설전

- 대규모 콘크리트 공사 범위 : 1일 타설량이 300㎥ 이상이면서 층고 높이가 4.2m이상인  슬라브 거푸집동바리 공사

○ 협조사항 : 최초 타설 전, 콘크리트 타설 3주전 또는 동바리 설치 14일전

□ 사고발생 미(지연)보고시 부실벌점 부과

○ 관련근거 : 안전관리과-1663호(’15.3.9)

○ 현황분석 : ’14년 재해발생 보고현황(전체재해 30건)

- 미보고 22건(73%), 지연보고 7건(23%), 즉시보고 1건(3%)

○ 부실벌점 부과 기준

- 사고․재해발생 미보고 및 지연보고

<사고발생 보고 기준>

□ 보고대상 : 인명사고 및 기타 안전관련 사고

□ 보고기한 : 제체없이 즉시 (즉시 유선보고 및 1시간이내 서면보고)

□ 보고접수 : 안전관리과(*************, 1899-7088)

□ 기동불시 안전점검 결과 조치보고 기한 미준수

○ 현황 및 문제점

- 불시점검에서 지적된 부적합 사항은 즉시 개선조치하고 수검일(문서발송일)로부터 7일 이내 결과보고를 완료하여야 하나,

- 지적된 사항에 대한 미온적 조치 또는 기한 내 조치보고가 되지 못함으로써 점검의 효과를 저하시키고 있음

<안전점검 결과 조치보고 현황분석 : ’15.1.1~3.31>

□ 조치결과 7일이내 전산등록 이행율 : 81.9% (미등록율 : 11.6%)

□ 안전관리과 7일이내 문서송부 이행율 : 6.7% (미발송율 : 44.2%)

구 분	대상건수	조치결과 전산등록건			안전관리과로 문서송부
		7일이내	7일이후	미등록	7일이내	7일이후	미발송
계	1,790	1,466	115	209	120	878	792

□ 안전점검시 주요 반복 지적사례

○  회전기계 관련사항

1) 원형톱기계

※ 기준 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제101조(원형톱기계의 톱날접촉예방장치)

2) 둥근톱기계

	근로자 손

※ 기준 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제105조(둥근톱기계의 반발예방장치)

제106조(둥근톱기계의 톱날접촉예방장치)

○  가설분전반

1) 전기적 용량 부적정

※ 기준 : 전기설비기술기준 및 판단기준 제176조(분기회로의 시설)

․ 콘센트 정격전류가 20A이하인 것은 정격전류가 15A를 초과하고 20A 이하인 배선용 차단기로 전로를 보호되는 것을 시설할 것

○  향후 동종 지적사항 발생시 경고없이 부실벌점 부과 시행