간선배관 예산요청 사항 검토 보고

□ 사업개요(00수도- 급운, 시설) - 1

○ 공 사 명 : 강서구 화곡동 342 ~ 344 번지간 간선배관공사

○ 위    치 : 화곡동 342 ~ 344 번지

○ 개    요 : D=300㎜, L=1,100m

○ 소요예산 : 150백만원

□ 급수현황

○ 급수현황 (00소블록)

급수 수계	급수지역(17~32m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
00배수지 H.W.L= 64m L.W.L= 59m	00구 00동	1,411세대	1,270㎥/일	00중블록

○ 수계현황

00아리수정수센터

00배수지

H.W.L= 62m

L.W.L= 56m

00동

00로(D500)

00로(D300)

□ 사업선정 사유 (상세히 기재할 것)

○ 00구 00동 000-00 구간 최근 건축 증가로 인한 급수수요 증가로 소출수 민원이 발생에 따른 배수관 구경 확대(현황 및 배관도에 현재 인입구경 표시하고, 급수수요 증가 예정현황 도면에 표시할 것)

○ 00구 00동 000-00번지 앞에서 관말 처리된 배수관의 순환배관망을 형성하여 수질확보하고 신축중인 00동 00번지 건물의 상수도 공급을 위한 배수관 부설

(※ 유관병행공사와 병행하는 단순한 노후관개량공사는 예산미배정)

◎ 도면심사 시 GIS도면(A3) 제출할 것

○ 도면작성 요령

- 소출수로 인한 배수관 구경확대시 교체대상 배수관의 지관 인입관경표시 할 것

- 블록내 기존관(D300㎜이상) : 청색실선(주석, 400DP2001)

- 신설 또는 확대관로        : 적색실선(주석, 400CIP1983)

- 주변 주요건물 또는 지명 기재

- 중블록명 및 중블록 경계선(초록색) 표시

□ 위치도 및 배관현황도 (상수도 GIS 1/3000) 별도제출

위 치 도

현황 및 배관도