문서번호	급수운영과-14939
결재일자	2015.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장

「신축건물 급수공급 및 순환 배관망 형성을 위한」 간선배관 부설계획

2015.   8.

「신축건물 급수공급 및 순환 배관망 형성을 위한」 간선배관 부설계획

강남구 대치동 629-1번지 신축건물의 원활한 급수공급 및 순환 배관망 형성을 위한 조치 계획을 보고 드림.

현  황

위  치 : 강남구 대치동 629-1번지일대

급수현황

- 수계 : 서초배수지 (L.W.L : 56m)

- 표고 : 13m (수압 : 약4.0㎏/㎠)

- 배수관로 : DCIP80mm, DCIP150mm

- 계량기구경 : 30mm

- 배관망도

2007/DCIP/150

2004/DCIP/80

계량기위치

35m

45m

현장조사 내용

급수공사 신청현황

- 위치 : 강남구 대치동 629-1 신축건물

- 규모 : 지하1층/지상6층, 연면적 2,023.16㎡

- 적정구경 : 30mm

신축건물 앞 도로는 배수관이 없으며, 주변 배관과는 35~45m

떨어져 있고,

소블록 내 순환배관망 형성을 위해 신축건물 앞 도로에 배수관

신설 필요함(80m).

조치 계획

신축건물의 급수공사 및 소블록 순환배관망 형성을 위해 배수관을

아래와같이 부설코자 함.

- 공사개요 : D=150mm, L=80m

- 소요예산 : 80백만원                                    (단위:천원)

구분	계	공사비	관급자재비	복구비및기타
소요예산	80,000	20,000	20,000	40,000

예산조치계획

- 본부(급수설비과)에 간선배관 공사비 요청

계획도면

2007/DCIP/150

2004/DCIP/80

배수관부설

D=150mm L=80m

계량기위치

붙임  1. 현황사진 1부.  끝.