‘14.1월 갈수기 대책 추진실적

<구의아리수정수센터>

1. 총 괄

○ 총 평

- 1월은 계속 강수량이 부족한 갈수기로서 취수원수의 이․취미 및

조류 감시를 위해 분석을 강화하고 조류차단막 및 오일휀스 등

방재시설을 지속적으로 설치 운영 함.

- 양질의 원수 확보를 위해 왕숙천 등 지류천에 대한 수질감시를 하고

있으며, 취,정수장에 설치된 수질자동측정기를 이용하여 원․정수

수질을 실시간 측정함으로써 깨끗하고 안전한 아리수를 생산 함.

- 또한, 갈수기 수질관리대책반을 계속 운영하여 수질오염사고 발생시

상황처리 및 보고, 비상연락망 유지 등 비상체계를 구축 함.

○ 잘된 점

- 취수장 조류차단막(204m) 및 오일휀스(124m)설치 운영

- 원․정수 이취미 저감을 위한 분석 강화(주 2회이상)

- 원수 수질조건(이취미물질, 총조류 등)에 따른 분말활성탄 적정 투입

- 상수원보호구역 순찰 및 감시활동 강화

- 갈수기 수질관리대책반 구성 운영(제어실) 및 비상연락망 유지

- 취수장 원수(NH3-N, TOC 등 7개 항목) 24시간 자동측정 및 감시

- 취수 원수 감시를 위해 조류 분석장치 상시 가동(구의 취수장)

- 취수장 스크린작업을 주1회 이상 실시하여 이물질 제거 등

○ 미흡한점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 해빙기 대비 취약 시설물 안전점검 등 사고 예방대책 추진

2. 세부 추진실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일휀스		(m)	214
	흡착제	흡착포	(box)	20
		흡착붐	(box)	-
		흡착롤	(box)	13
	유처리제	분말	(㎏)	-
		액체	(ℓ)	-
방제약품	황 산		(㎏)	-
	염 산		(㎏)	-
	황산반토		(㎏)	-
	소 석 회		(㎏)	9,000
	가성소다		(㎏)	33,193
	활 성 탄		(㎏)	68,704
운반 및 기동장비	장비전용운반차량			1
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)	1
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)	1
	고무보트
	무전기		(대)	17
기타	보호장갑		(켤레)	48
	보호장화		(켤레)	15
	보호의		(벌)	30
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)	3
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) :  없음