문서번호	먹는물분석과-23
결재일자	2015.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장		상수도연구원장
협 조
	미생물검사과장

갈수기 대비 성내천 특별수질 조사계획

2015.1

서울시상수도연구원

(먹는물분석과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

갈수기 대비 성내천 특별수질 조사계획

겨울철 갈수기 성내천의 영향으로 풍납취수 원수에서 암모니아성질소 증가가 예상되므로‘14년 조사에 이어‘15년 특별조사로 선제 대응코자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 성내천 현황

○ 시점 : 서울시 송파구 마천동 277

○ 종점 : 서울시 송파구 신천동 한강합류점

○ 유역현황

- 한강 제1지류(한강 좌안)

- 유로연장 :  9.8 km

- 유역면적 : 34.1 km2

- 유량 : 30,000~37,000 m3/d('14.2.13 특별수질 조사결과)

○ 하천주변 현황

- 성내천은 풍납취수장 하류 300m 지점에 있으며 하류 1,200m 지점은

잠실수중보가 있어 하천유속이 느린 정체수역으로,

- 겨울철에는 서북풍 영향으로 상류에 위치한 풍납취수장의 수질에   영향을 미치고 있음.

○ 수질현황(환경부 수질측정망 자료)

- 최근 5년간 성내천 평균 BOD는 2.5~4.1 mg/L 로 BOD 기준 수질 “약간좋음(Ⅱ)~보통(Ⅲ)” 등급으로 취수원수 수질보다 높으며,

- 총대장균군은 3,700~29,000 군수/100mL 로 지류천 산곡천, 덕풍천 수질과 비슷하고 왕숙천보다는 양호한 편임.

- 암모니아성질소는 0.50~1.03 mg/L 로 지류천 평균 0.03~2.13 mg/L의 중간정도의 수준을 보이고 있으며,

- 겨울철에 암모니아성질소(‘13.12~’14.2)는 0.69~1.50 mg/L로 평시  보다 다소 높은 분포를 보이고 있음.

표1. 연도별 성내천 수질현황(BOD, NH3-N, 총대장균군)

항목	2014년(1~11월)	2013년	2012년	2011년	2010년	평균
BOD	2.6	4.1	3.0	2.5	2.8	3.0
NH3-N	0.500	0.963	0.956	0.724	1.029	0.834
총대장균군	3,700	17,000	29,000	24,000	25,000	16,000

표2. 월별 성내천 수질현황(BOD, NH3-N, 총대장균군)

연도	항목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
‘13년	BOD	2.7	2.7	2.9	6.9	6.6	5.3	6.4	2.5	3.3	2.7	4.1	2.6
	NH3-N	1.227	0.149	0.489	0.782	2.297	0.679	1.022	0.784	1.153	0.933	1.353	0.686
	총대장균군	5,000	21,000	65,000	46,000	27,000	17,000	210,000	40,000	5,000	7,000	17,000	1,000
‘14년	BOD	2.7	5.0	3.2	3.7	3.6	0.8	1.5	2.1	2.1	2.6	1.2	-
	NH3-N	0.672	1.480	0.223	0.309	0.342	0.233	0.174	0.401	0.635	0.464	0.569	-
	총대장균군	1,500	28,000	600	6,000	13,000	2,000	1,000	15,000	3,000	3,000	3,000	-

※ 단위 : 총대장균군(군수/100mL), BOD(mg/L), NH3-N(mg/L)

†  자료 : 물환경정보시스템(WEIS)

Ⅱ		추진 경과

□ 추진경과

○ 풍납취수장 및 성내천 주변수역 정밀조사(‘14.2~3)

○ 성내천 유관기관 회의(‘14.3) 및 전문가 자문회의(’14.4)

○ 성내천 오수차집시설 준설 및 차집관로 유입부 지장물 제거요청(‘14.5)

- 2015년 송파구「성내천 고지배수로 준설」예산(시비) 10억 확보(물관리국)

Ⅲ		조사 배경

□ 수질오염도 증가

○ 겨울철 갈수기 풍납취수장 암모니아성질소 농도 증가

- 최근(5년) 겨울철인 1, 2월 풍납취수 원수에서 암모니아성질소가 자양

취수원수 대비 0.02~0.21 mg/L 증가된 것으로 조사됨.

- ‘14년 성내천 특별수질조사 결과 암모니아성질소가 한강본류 대비 0.1

~1.5 mg/L 정도 높은 것으로 조사됨.

□ 수질조사 필요성

○ 암모니아성질소는 분변오염의 지표로 염소요구량(이론상 7.6배, 현장 10배 이상)이 가장 큰 물질로 원수에 고농도로 유입될 경우 염소요구량 급증 및 미처리시 후염소 사용량 급증으로 목표 잔류염소 맞추기 어려움 발생

Ⅳ		세부 계획

□ 성내천 특별수질 조사

○ 조사기간 : 2015.1.~3

○ 조사주기 : 매주1회(취수원수 수질조사와 병행실시)

○ 조사지점 : 성내천 구간별 수질조사(3지점)

○ 조사항목 : 6항목(수온, 전기전도도, BOD, NH3-N,  TOC, 총대장균군)

○ 조사결과 : 관련기관 결과전파(담당자에 통보)

- 관련기관 : 영등포 아리수정수센터, 본부 수질과

Ⅴ		향후 계획

□ 성내천 오수차집시설 준설 후 수질조사 재 실시. 끝.