도시기반 시설본부 안전점검 점검결과

1. 현장명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

2. 시공사 : 한양산업개발(주)

3. 점검일 : ２０１８년 11월 6일

4. 보완사항

구분	보완사항	조치사항	비고
1	하이드로크레인 모델변경에 따라 크레인 안정성검토(재검토) (당초 LTM1300 → GMK6300L 변경)	하이드로크레인 모델변경에 따른 크레인 안정성 재검토 완료. (당초 LTM1300 → GMK6300L 변경)
2	GMK6300L 장비제원 준수 붐길이36.81M, 작업반경22M, 웨이트 92.5Ton, Hook 80ton (0.95ton)	GMK6300L 장비제원 이상 없음 붐길이36.81M, 작업반경22M, 웨이트 92.5Ton, Hook 80ton (0.95ton)
3	GMK6300L 300Ton 하이드로크레인 아웃트리거 반력 재산출	GMK6300L 300Ton 하이드로크레인 반입 전 아웃트리거 반력 이상 없음	별도 송부
4	지반보강철판 2Mx2M이상 설치 및 보완요청	지반보강철판 2Mx2M이상 설치 예정.	장비 현장반입 시 조치 예정
5	크레인 과부하 및 권과방지장치 작동상태확인	크레인 과부하 및 권과방지장치 작동상태 확인 예정
6	작업 전 크레인 시뮬레이션 실시 (고압선 간섭 확인)	작업 전 크레인 시뮬레이션 실시 예정
7	변경된 작업조건에 따라 계획서 재작성 요청	변경된 작업조건에 따라 계획서 완료	별도 송부

2018.11.06.

건설사업관리기술자  오 세 영  ( 인 )