감전사고 예방수칙

[뚝도아리수정수센터]

감전재해 예방 3대 안전수칙

▲ 모든 전기기기의 철제외함에는 접지를 한다.

▲ 이동형 전기기기는 누전차단기를 설치한다.

▲ 전기기기의 수리․보수 작업시에는 반드시 전원을 차단한 후 작업한다.

○ 모든 전기기기의 철제 외함에는 규정에 적합한 접지를 실시하고 외함 및 주변 금속체가 등전위가 되도록 본딩(전기적으로 연결)하여 인체에 위험전압이 인가되지 않도록 한다.

○ 감전위험이 높은 이동형 전기기기 등은 감전방지용 누전차단기를 설치하거나 이중 절연구조 제품을 사용한다.

○ 전기기기의 수리 ․ 보수작업 시 등에는 전원을 차단한 후 정전상태에서 실시하고 곤란할 경우에는 절연용 방호구 및 보호구를 사용하고 작업절차에 따라 수행하여야 한다.

※ 이동식 크레인 등을 사용하여 작업시 충전전로에 근접되어 접촉할 위험성이 있을 경우에는 방호조치 또는 감시인 배치

○ 감전사고방지 기본대책

설비의 안전화	작업의 안전화	위험성에 대한 지식습득
- 전로를 전기적으로 절연 - 충전부로부터 격리 - 설비의 적법시공 및 운용 - 고장시 신속히 전로 차단	- 보호구 및 방호구 사용 - 검출용구 및 접지용구 사용 - 경고표지 및 구획로프 설치 - 활선접근경보기 착용	- 기능숙달 - 교육훈련을 통한 안전지식 습득 - 안전거리유지

○ 구조방법과 심폐소생술 등 응급조치요령 등을 지속적으로 교육하고 특히 사고발생시 신속히 119 또는 인근병원에 연락할 수 있도록   비상연락체계를 구축하고 훈련한다.

- 감전사고가 발생하면 우선 전원을 차단한 후 사고를 당한 사람이 전선이나 도체에서 분리돼 있는지 확인하고 살핀 뒤 인공호흡, 심장 맛사지 등 응급조치를 실시한다.

※ 감전쇼크에 의해 호흡이 정지되었을 경우 약 1분 이내에 적절한 응급조치를 실시하면 소생률이 95% 이상임.

□ 여름철 감전사고 예방요령

○ 전기기기 및 배선 등의 모든 충전부는 노출시키지 않는다.

○ 누전차단기를 설치하면 감전사고시 재해를 예방한다.

○ 젖은 으로 전기기기를 만지지 않는다.

○ 전기기기 사용시에는 반드시 접지를 시킨다.

○ 개폐기에는 반드시 정격퓨즈를 사용하고 동선, 철선 등을 사용하지 않는다.

○ 물기가 있는 곳에서 전기기기를 사용하지 않는다.

○ 불량하거나 고장난 전기기기는 사용하지 않는다.

○ 전기기기 등이 물에 잠겼을 경우 접근하지 말고 전기안전관리자  또는 전력회사에 연락한다.

○ 금속체는 벼락을 끌어들이기 쉬우므로 가급적 몸에서 멀리 떼어놓는다.

□ 전기(감전) 사고란?

모든 기기에 사용되는 전선은 전기에너지의 통로로 이용되며 도체(구리선 등)에 얇은 피복을 입혀 사용하는데, 전기 기기 취급 부주의 등으로 전기가 우리 몸에 흘러 근육이 수축하고, 화상을 입으며, 심장이 불규칙하게 뛰거나 멈춤으로써 일어나는 사고를 말함.

전류의 크기(mA)	인체에 나타나는 현상
1	약간 짜릿한 감을 느낀다.
5	통증을 느낀다.
10	자제할 수 없는 고통을 받는다.
20	근육이 수축되고 움직일 수 없는 상태(근육의 경련현상)
50	근육이 경직되고 호흡곤란(위험한 상태)
100	치명적인 장애 또는 사망에 이른다.

□ 여름철 전기안전 행동요령(한국전기안전공사)

○ 침수 시 전기안전

☞ 침수된 장소에서의 행동요령

- 건물이 침수되었을 때는 전기 콘센트나 전기기기 등을 통하여 전기가 흐르고 있을지도 모르므로 접근하기 전에 배전반의 전원 스위치를 내린 다음 물을 퍼내는 등의 조치를 취하는 것이 바람직함.

- 여름철 생명을 잃는 가장 대표적인 전기사고 중 하나가 침수된 곳에 전기가 흐르는 것을 모르고 접근하다 감전 사고를 당하는 경우이므로 이점을 각별히 유의

- 지하실 등이 침수되었을 때는 지상보다 감전위험이 많으므로 더욱 조심해야 하고, 제일 먼저 배전반의 스위치를 내리는 것이 중요하며 다음으로 물을 퍼내는 등의 조치를 취해야 함.

☞ 손이나 발에 물이 묻은 상태에서 전기제품을 다루지 말 것

- 손이나 발에 물이 묻은 상태에서 전기기기를 다룰 때 또는 절연(전기가 흐르지 못하게 하는 전선 피복 등을 말함)이 불량한 전기제품을 만질 때 물기로 인한 감전 사고는 평상시보다 몇 배 이상 높으므로 반드시 물기를 닦은 후 전기제품을 취급하는 것이 안전함.

○ 태풍 시 전기안전

☞ 차단장치 작동을 미리 확인할 것

- 태풍 전 전기시설 일체를 총 점검하여 불량 또는 불안한 시설은 긴급히 보수해야 하며 차단장치 등의 작동을 확인하여 감전사고 등의 피해가 발생하지 않도록 각별히 주의

☞ 긴급 시 연락전화번호 게시해 둘 것

- 비상시를 대비하여 가정에서는 찾기 쉬운 장소에 촛불ㆍ손전등을 준비해두고, 전기고장번호(국번없이 123), 전기안전공사(1588-7500)번호를 함께 게시

○ 감전사고 발생시 응급조치

☞ 감전된 사고자 주변의 전선 또는 기기의 전원 스위치를 차단함으로써 2차 재해를 예방한다.

☞ 차단할 수 없을 경우 고무장갑, 고무장화 등을 착용한 후 막대․플라스틱 봉․줄 등 전기가 통하지 않는 물건을 이용하여 기기 또는 전선으로부터 사고자를 분리한다.

☞ 사고자를 구출한 후 피해자의 의식, 호흡, 맥박 상태를 확인하고 높은 곳에서 추락 하였을 때 출혈의 상태와 골절 여부 확인 및 119에 신고한다.