문서번호	교량안전과-7631
결재일자	2016.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장	안전총괄관

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

(2016년 5월)

2016.  4

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

(2016년 5월)

우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물 및 공사 중인 강구조시설물에 대한 품질 및 안전점검을 시실시하여 품질향상 및 시설물의 안전성을 확보코자 함.

Ⅰ		안전점검 개요

□ 관련근거

○ 강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획 : 교량안전과-323(2016.1.8)

□ 점검자

○ 강구조 교량팀장

○ 강구조 전문직 이우근, 이제택

□ 점검대상

○ 강구조 시설물 안전점검

- 서강대교, 잠실대교, 영동대교, 황학교, 무학교 5개 교량

○ 강구조 공사장 품질점검

- 건설공사장 및 보수공사장 4개소

□ 점검내용 및 방법

○ 기존 강구조 시설물의 안전점검과 강구조 건설공사장 및 정밀안전진단 용역 현장의 품질(용접, 도장 등)점검

○ 매월 1회 정기적 점검

Ⅱ		점검 세부 추진계획

□ 강구조시설물 안전점검

○ 2016년 점검대상 : 강구조시설물 137개소 중 50개

구 분	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	비 고
계	50	10	20	20	-

○ 5월 점검 계획

NO.	시 설 물 명	관리 부서	교량형식	비 고
1	서강대교(P5~P8)	교량안전과	STB AR	집중점검과 병행 시행
2	잠실대교( P26~A2)	교량안전과	SPG
3	영동대교(북단 F-램프)	교량안전과	STB
4	황학교	성동도로사업소 (시설보수과)	SPG	26일
5	무학교	성동도로사업소 (시설보수과)	SPG	27일
비고	※ 황학교, 무학교 점검시 이동식 점검사다리 지원 요청.(점검일자는 협의 후 시행)

○ 중점 점검 사항

- 용접부 및 강 거더의 피로균열 발생여부

- 맞대기용접부 및 덛개판 덧댐부 끝부분 균열 발생여부

- 보수부위 용접부 및 용접부 주변 균열 발생여부

- 현장이음부(Splice) 볼트 손상 및 누수 여부

- 신축이음 하면 누수 여부 및 박스 내부 바닥 물고임 및 부식 여부

- 받침부 복부판 부식 및 국부좌굴 발생 여부

- 도장 손상, 부식 및 단면감소 발생 여부 등

○ 점검방법

- 용접관리전문요원 2명, 교량담당자 합동점검

□ 강구조 공사장 품질점검

○ 대상 : 안전총괄본부 인수대상 시설물의 건설공사장 및 보수공사장

구 분	계	신규공사	보수공사
공사장	13	8	5

○ 5월 점검계획 : 4개 공사장

연 번	공사명	공사내용	발주부서	비 고
1	도시고속도로연결램프 (정릉길)설치공사	BR1, BR2(강박스) 길이-201m,폭-5.1~6.2m	도시기반시설본부 토목부	공정에 따른 순회점검
2	동작대교보수공사	도장보수 : 56,022㎡ 강재보수(용접, 볼트, 도장 등) 1식	교량안전과
3	모래내고가	도장보수 : 423.8㎡	교량안전과
4	원효대교보수공사	도장보수 : 315㎡ 강재보수(용접, 볼트, 도장 등)	교량안전과

○ 점검 내용

- 강교내부 빗물 유입 가능 여부 확인

- 점검자 및 보수작업자 이동 편의상태 확인

- 적절한 자재사용 점검

- 강교제작 및 용접에 대한 품질관리 이행실태 점검

- 도장 품질관리 이행실태 점검

- 유자격 용접사의 현장작업 여부, 용접화재 등 안전관리 상태 점검

○ 점검 방법

- 진행 중인 공사장을 대상으로 발주부서의 담당자 협조를 받아 현장 점검

Ⅲ		조치사항 및 행정사항

□ 공사장 지적사항에 대하여는 [시정지시전 발부]하여 발주부서에 통보

○ 지시내용을 “시정지시전 관리대장”에 기록 후 사후관리

□ 강구조 시설물의 점검결과를 담당부서에 통보하여 조치토록 함

○ 문제점의 내용은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

□ 점검에 필요한 이동수단 : 점검차량 또는 업무택시

○ 교량 또는 공사장이 대중교통을 이용하기 어려운 곳에 위치함. 끝.