문서번호	교량안전과-323
결재일자	2016.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장	안전총괄관

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

2016.  1

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물 및 공사 중인 강구조시설물에 대한 품질 및 안전점검을 시실시하여 품질향상 및 시설물의 안전성을 확보코자 함.

Ⅰ		점검 개요

□ 현   황

○ 우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물 및 현재 진행 중인  강구조시설물 현장에 대한 안전점검 및 품질관리 필요

○ 정밀안전진단 시행시 강구조물 분야의 점검계획서 검토 및 진단 부실여부 관리가 요구됨

○ 강구조시설물에 대한 지속적인 관리 필요

□ 점검대상

○ 강구조 시설물 안전점검

- 우리시에서 관리하고 있는 97개 강구조 시설물

○ 강구조 공사장 품질점검

- 2016년도 건설 중인 강구조 시설물 현장 순회점검

○ 강구조 시설물 정밀안전진단 부실방지 점검

- 2015년도 발주하여 현재 진행중인 정밀안전진단 강구조분야 시설물

(서강대교 외 8개 시설물)

- 2016년 용역발주 에정인 정밀안전진단 시설물

(한강대교 외 12개 시설물)

□ 점검방법

○ 점검자 : 강구조교량팀장, 강구조전문직 2명

○ 점검방법 : 매월 4~6개 시설물 정기적 점검

□ 점검내용

○ 우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물에 대하여 순차적으로 안전점검 실시

○ 현재 진행되고 있는 강구조물 건설현장의 현장지도 및 품질점검 실시

○ 정밀안전진단 시설물에 대한 강구조분야 점검계획서 검토 및 진단 부실여부 관리

Ⅱ		점검 세부 점검 추진계획

□ 강구조시설물 안전점검

○ 강구조 도로시설물 현황

구 분		계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	비 고
계		137	20	54	47	16
서울시	교량안전과	48	19	16	13	-
	사업소	49	0	27	19	3
시설관리공단		40	1	11	15	13	청담대교

○ 점검 대상 : 서울시 관리 97개 시설물

○ 그동안 점검실적 : 883회 점검

구 분	계	2000년~2014년	2015년 점검실적	비 고
점검실적 (회)	883	833	50	매년 40~60개이상 점검완료

○ 2016년도 점검 대상

구 분	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	비 고
계	50	10	20	20	-

- 매월 4~5개 시설 점검 실시 (8~10일 / 월 소요)

- 상태등급별로 차별화하여 『중점관리 시설물』을 선정하여 집중점검 시행

⦁ 30년 이상 시설물, C등급 이하 시설물, 특수교량 집중점검

- 점검주기 : 2년

○ 1월 점검계획

- 점검대상 : 5개 시설물

NO.	시 설 물 명	관리 부서	교량형식	비 고
1	잠실대교(남단-A/B램프)	교량안전과	STB	7,8일
2	성수대교(북단-A/B램프)	교량안전과	STB	12,13일
3	보라매고가(신대방역 좌안)	교량안전과	STB,RC슬래브	15일
4	도림천고가(C-라인)	교량안전과	STB	19,21일
5	오목교(램프)	강서 시설보수과	개단면강박스	26일
비고	※ 점검일은 내부 일정에 따라 변경될 수 있음

- 점검내용(동절기 중점관리 사항)

⦁ 교량 받침 이동량 적정유무 확인(혹한기 강재의 수축이 최대 발생)

⦁ 제설재 교량 하부 누수 여부 확인(신축이음하부 등의 누수 발생여부)

⦁ 교량상부 보도 및 차도측 물(눈) 고임 발생 여부

⦁ 동절기 고드름 발생여부 확인(고드름 낙하로 인한 안전사고 예방)

⦁ 혹한기 고장력 볼트 체결부(Splice부 등)의 볼트 파단 발생 여부

⦁ 용접결함으로 인한 시설물의 손상 여부 점검

⦁ 기타, 강구조물 부식발생 및 도장상태 확인 등

- 점검 방법

⦁ 월별 대상을 선정하여 시설물 담당자와 동행하여 점검

□ 강구조 공사장 품질점검 계획

○ 현  황

- 우리시에서 발주하여 시행중인 강구조 시설물 건설현장으로

- 각 현장에 대하여 강구조물 공정계획에 의거 계속 순회점검 필요

- 공사현장 추가발생 시 추가하여 점검필요

○ 점검 대상 : 강구조시설물의 건설 및 보수공사장

○ 2016년도 강구조시설물 관련 공사 현황

구 분	계	신규공사	보수공사
공사장	13	8	5

○ 1월 점검계획(4개 공사 현장)

연 번	공사명	공사내용	발주부서	비 고
1	강남순환도시고속도로 8공구	주암교(강박스) 길이-475m,폭-28.24m	도시기반시설본부 토목부	공정에 따른 순회점검
2	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	램프 A(플레이트거더) 길이-76.8m,폭-7.4m 램프 B(플레이트거더) 길이-78.2m,폭-6.9m	도시기반시설본부 토목부
3	강남순환도시고속도로6-2공구	램프 E(강박스) 길이-76.8m,폭-7.4m 램프 F(강박스) 길이-78.2m,폭-6.9m	도시기반시설본부 토목부
4	도시고속도로연결램프 (정릉길)설치공사	BR1, BR2(강박스) 길이-201m,폭-5.1~6.2m	도시기반시설본부 토목부

※ 각 공사 일정에 맞추어 발주부서와 협의하여 현장점검

○ 점검 내용

- 강교내부 빗물 유입 가능 여부 확인

- 점검자 및 보수작업자 이동 편의상태 확인

- 적절한 자재사용 점검

- 강교제작 및 용접에 대한 품질관리 이행실태 점검

- 도장 품질관리 이행실태 점검(특히 동절기 대기온도 및 이슬점 등 도장조건 확인)

- 유자격 용접사의 현장작업 여부, 용접화재 등 안전관리 상태 점검

○ 점검 방법

- 진행 중인 공사장을 대상으로 발주부서의 담당자 협조를 받아 현장 점검

□ 강구조시설물 정밀안전진단용역 부실방지 점검 계획

○ 현  황

- 우리시에서 발주하여 용역시행중인 정밀안전진단 1종시설물에 대하여

- 강구조분야 점검계획서 검토 및 진단부실여부 확인 필요

○ 점검 대상

- 2015년 발주하여 현재 진행 중인 정밀안전진단 용역 및 2016년 발주 예정인 정밀안전진단 강구조시설물

○ ‘15, ’16년도 정밀안전 진단 시설물

구 분	2015년도	2016년도	비 고
	9건	13건
정밀안전진단 시설물 (강구조분야)	서강대교, 양화대교(하류교) 원효대교, 마포대교(하류교) 한남대교(구교, 신교) 봉은교, 비우당교, 성북천교 잠원고가	한강대교(신·구교), 잠실철교 성수대교, 광진교 마포대교(상류), 행주대교(상류) 성산대교, 탄천1교, 양평교 양화교, 영동6교 모래내고가, 이수고가도로

※ 2015년 9개소 용역 일정에 맞추어 보고서 검토

○ 1월 점검계획

- ‘15년도 발주하여 시행 중인 정밀안전진단 시설물 9개소

○ 점검 내용

- 강구조 전문가 실 투입상태 확인, 주요부재 점검 누락여부 확인

- 비파괴검사 누락여부 확인 및 비파괴지도 작성 교육

- 보수.보강방안의 적정여부 검토

○ 점검 방법

- 현장조사 일정에 따라 순회점검

- 보고서 내용 검토

Ⅲ		조치사항 및 행정사항

□ 공사장 지적사항에 대하여는 [시정지시전 발부]하여 발주부서에 통보

○ 지시내용을 “시정지시전 관리대장”에 기록 후 사후관리

□ 강구조 시설물의 점검결과를 담당부서에 통보하여 조치토록 함

○ 문제점의 내용은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

□ 점검에 필요한 이동수단 : 점검차량 또는 업무택시

○ 교량 또는 공사장이 대중교통을 이용하기 어려운 곳에 위치함.

※ 붙 임 : 강구조 시설물 공사장 현황 1부. 끝.