차고문 정기점검표 2024년 2월 16일
				결재	점검자			관리자
					김병선			한상훈
기관명	강남소방서	차고문 번호	1번(구급차고)			규격	가로		6.55m
부서명	현장대응단						세로		4.5m
격납방식	[ √ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ √ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[ ]양호 [ ] 정비 요함 [ √ ] 교체 요함					맨우측 부분 스프링 파손
	외관 상태	[ ]양호 [ ] 정비 요함 [ √ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[ ]양호 [ √ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[ ]양호 [ √ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[ ]양호 [ √ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견	맨우측 부분 스프링 파손(1개 끊어짐)으로 전문업체를 통한 교체를 요함

차고문 정기점검표 2024년 2월 16일
				결재	점검자			관리자
					김병선			한상훈
기관명	강남소방서	차고문 번호	2번(지휘차차고)			규격	가로		6.55m
부서명	현장대응단						세로		4.5m
격납방식	[ √ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ √ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견	육안 점검한바 이상없음 구리스 도포 등

차고문 정기점검표 2024년 2월 16일
				결재	점검자			관리자
					김병선			한상훈
기관명	강남소방서	차고문 번호	3번(굴절차차고)			규격	가로		6.55m
부서명	현장대응단						세로		4.5m
격납방식	[ √ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ √ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견	육안 점검한바 이상없음 구리스 도포 등

차고문 정기점검표 2024년 2월 16일
				결재	점검자			관리자
					김병선			한상훈
기관명	강남소방서	차고문 번호	4번(고가차차고)			규격	가로		6.55m
부서명	현장대응단						세로		4.5m
격납방식	[ √ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ √ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견	육안 점검한바 이상없음 구리스 도포 등

차고문 정기점검표 2024년 2월 16일
				결재	점검자			관리자
					김병선			한상훈
기관명	강남소방서	차고문 번호	5번(구조버스차고)			규격	가로		6.55m
부서명	현장대응단						세로		4.5m
격납방식	[ √ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ √ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[ √ ]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견	육안 점검한바 이상없음 구리스 도포 등