품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 강남순환도시고속도로8공구                                 점검일 : 2015. 6. 16 ~ 6. 17

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립,검증,식별, 보관,주기적인점검 실시여부	◦ 『공장검사계획』은 양식을 변경하여 자재공장별로 구분하여 관 리하기 바라며, 기자재수급계획은 기자재 규격별로 구분하여 관 리하기 바람.(레미콘)	시정 검토
17. 식별및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상파악 및 이행여부	◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람. (용접봉,보도블럭,도로경계석,맨홀뚜껑 및 받침,H-파일 등)	시정 검토
18. 기자재 및 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물 의 보존상태	◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바라며, 본사 보유분 보관자재는 점검표에 의거, 매월2회 점검을 실시하기 바람(월 1회만 점검함) ◦ 균열관리계획에 균열조사자,확인자,균열측정도구,균열보수업체, 보수후 최종확인자 등을 구체적으로 명기하여 보완하기 바람.	시정 검토
21불일치 공사 관리	․ 불일치 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법협의	◦ 부적합시공에 따른 부적합보고서를 발행하기 바람.(미발행됨)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 주암교(우측) 양재천 가축조제방 토사유출 및 하천오염방지요망 -근거 : 시방서제4장 토공사,4-7-1 -개선방안 : 마대 또는 천막 보호시설 필요 우기(홍수)대비하여 구조물을 조속히 완료하기바람 ◦ 우수배수관의 유출수로 인한 지반세굴 및 하천오염방지 요망 -근거 : 시방서제1장 환경관리 1-6-3 -개선방안 : 우수고ᅟᅪᆫ하부에 천막깔기 및 집수처리 필요함 ◦ 상부 슬래브 안전난간(추락방지시설) 보완요망 -근거 : 시방서제6장 비계 및 안전시설 -개선방안 : 일부 누락된 난간 및 추락방지 안전표시 부착 ◦ P1과 상부슬래브 연결부 주철근과 스트럽철근을 시공중으로 구조적취약 없도록 철저히 연결정착 필요 -근거 : 시방서제6장 콘크리트공사,6-1-10, 6-3-1 -개선방안 : P1주철근 및 스트럽철근을 슬래브철근과 연결조립 (오세길위원) ◦ 주암교하부 양재천 수로비탈면 보호공 설치요망 ◦ 주암교 바닥 슬래브 이물질제거 후 콘크리트 타설 요망함 ◦ 주암교 바닥 슬래브 철근 피복두께 일부 부족함 ◦ 주암교 수직철근 일부 수직도 불량함 ◦ 기 타설부 P2 측면 면정리 조기 실시 요망(이오형위원) ◦ 주암교(수서방향)A2슬래브 철근조립전에 거푸집 박리제를 도포 한 후에 철근작업을 하기 바람(거푸집도 청소불량함) ◦ 주암교(수서방향)A2슬래브 철근을 과도하게 굽혔다가 다시 펴서 사용하는 일이 없도록 하기 바람(응력저하,균열발생 우려) ◦ 차선변경시 기존 복공판의 구멍을 막아 통행인에게 불편을 주지 않도록 하기 바람.(하이힐 뒷굽빠짐 방지) (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “강남순환도시고속도로8공구”의 시공자인 (주)롯데건설과 감리자인 ㈜동명기술공단측에서 제시      한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.