집중점검 결과 보고

(강남일반교량팀)

○ 시 설 명 : 신정교

○ 점검일자 : 2016. 04. 22(금)

○ 점검구간 : 램프A, B, 계단부

○ 점검결과

위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비고
서단 계단부	서단 계단부( 보도, 안양천 접속 게단) 바닥 포장재 설치 필요	바닥재 설치 기 작업지시한 상태로 정비 예정
P9	받침몰탈부 탈락부 받침에 우수 침투하지 않도록 보수 필요(원인: 신축이음부 누수)	경사지게 몰탈 설치하여 우수 침투 방지하고, 상부 신축이음부 유도배수재 설치
	신축이음부 누수	유도배수재 설치
A,B 램프	강박스 내부 현장이음부(스플라이스) 틈새 실림 필요	실링 처리(신정교 보수공사 포함 정비)

위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비고
A램프	내부 리브 변형	주의관찰 (정밀점검 용역중으로 용역사에 이력 확인 및 보고서 수록)
A램프	교대부쪽 내부 이물질 청소 필요	주의관찰 (신정교 보수공사 포함 정비)
A램프	교대부쪽 점검자 출입 불가로 점검구 확대 필요	신정교 보수공사에 포함하여 점검구 확대 (사전 정밀점검 용역사 검토) 콘크리트 단면복구
B램프

점검자 :   교량안전과    직급  시설5급      성명   정회펑 (서명)

시설7급      성명   김근섭 (서명)

시설7급      성명   전재형 (서명)