2015 - 01 - 0018

2팀장 김주섭등 8명

소방위 이병일

직위	센터장		계급	소방위		성명	이종봉	(서명)

2015	년	01	월	24	일	22	시	14	분	토요일

22	시	15	분		도착시간:	22	시	19	분

□

도로우측에 정차된 차량 본네트에서 야간의 검은 구름이 관측되었으며, 차량본네트가 닫혀있어 외부로의 화염은 분출되지 않는 상황 및 비상등이 깜박임.

▣

□

□

출동중 개인장비 및 안전장비 착용 후 수관40mm1본 전개 후 운전석 내 본네트 열림장치 작동으로 본네트 개방하여 차량엔진부 화재진압 후 드라이버 이용 밧데리 캐이블 분리 2차 화재 및 안전사고 예방 후 상황 종료함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
차량 엔진부 우측 에어크리너 부위
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
차량엔진 외부 연소확대 상황 없음. 차량엔진 부위 주변으로의 연소확대됨.

□

□

□

▣

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

.

▣

□

□

차량문은 개방되어 있었으며, 운전석우측 문을 열어 본네트 스위치를 작동하여 본네트 개방 후 화재진압 실시함.

□

▣

□

□

▣

□

해당없음

수관40mm 1본, 개인장전장비, 지렛대, 드라이버.

해당없음

고덕동 뒷길 교통상황 원활하여 출동로상 특이사항 없음

자동차 화재현장 도착시 약간의 검은구름 관측됨

□

▣

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상