강북수계 노출 상수도관 현장점검 결과

□ 시설현황

❍ 도수관 : D=1,650㎜, L=694m

계	강북→구의 관로	강북→뚝도 관로
D=1,650㎜, L=694m	1985/SP/Ø1650㎜ L=26m×2열= 52m	1974/SP/Ø1650㎜ L=321m×2열=642m

□ 점검개요

❍ 점검일 : 2020.5.7.(목) 14:00~16:30

❍ 점검자 : 10명

- 본부 5명(생산관리과, 시설과), 사업소 3명(동부), 안전진단용역사 2명(시설안전연구원)

❍ 점검내용 : 노출관로 외관 관리상태 및 받침대 등 안정성 조사

□ 점검결과

❍ 노출관 받침대 안정상태 : 이상없음

❍ 외관상태 조사결과

- 보온재 파손(2개소), 보온재 녹발생(2개소), 고사목(2개소), 덩굴제거 다수

□ 향후계획

❍ 점검결과 지적사항 5월 말까지 조치 예정

□ 점검결과

❍ 강북 →구의수계 도수관

보온재 녹발생	고사덩굴 제거

❍ 강북 →뚝도수계 도수관

보온재 탈락	보온재 탈락
고사목 제거	고사목 전도
고사덩굴 제거 등 주변정비	고사덩굴 제거 등 주변정비