강북아리수정수센터

□ 현    황

○ 연도별 유효율

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	비 고
취수량(천㎥)	295,765	288,421	293,167	293,765
생산량(천㎥)	294,696	287,652	293,444	289,690
유 효 율	99.6%	99.7%	100.1%	99.6%

□ 유효율 실적

○ 2017년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감
계	140,450,919	139,687,795	99.46	0.59% 감(100.05%)
1월	23,493,837	23,301,810	99.18	1.22% 감(100.40%)
2월	21,184,217	21,048,261	99.36	0.88% 감(100.24%)
3월	23,869,129	23,690,298	99.25	0.76% 감(100.01%)
4월	23,187,994	23,036,367	99.35	0.67% 감(100.02%)
5월	24,512,120	24,450,280	99.75	0.03% 감(99.78%)
6월	24,203,622	24,160,779	99.82	0.36% 증(99.46%)

○ 유효율 증․감 사유

- 전월 대비 0.07% point 증가, 전년 동월 대비 0.36% point 증가하였음

- 취수 대비 차익량은 방류수 및 구내용수 등이 88,185톤임

□ 유효율 분석(2017년 6월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량			비 고 (미계측수량)
				계	방류량	케익량등
6월	24,203,622	24,160,779	42,843	86,385	85,159	1,226	- 구내 용수 1,800톤

□ 향후계획

○ 공정별 구조물 및 방류구 등 순찰 점검 철저로 누수 방지

○ 유효율 향상을 위한 공정별 유지관리 중점 추진

- 각 공정별 효율적인 운영관리로 배출수 최소화

- 침전지, 정수지 등 청소시 담수 재이용 및 퇴수물량 최소화